|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 04.12.2020 г. №.1048-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Наименование объекта закупки Количество, комплектовМорозильник медицинский 1№ п/п Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Морозильник микропроцессорный со звуковой и световой сигнализацией и температурным табло для длительного хра-нения замороженной плазмы крови и других биологических материалов Наличие1.1. Технические характеристики:1.2. Микропроцессорный регулятор температуры наличие1.3. Датчик температуры наличие1.4. Автоматическое поддержание температуры в камере наличие1.5. Сигнализация при отклонении температуры от заданной наличие1.6. Цифровое табло на панели управления для отображения темпера-туры наличие1.7. Корзины для хранения пластиковых контейнеров наличие1.8. Дверь теплоизоляционная металлическая наличие1.9. Замок с ключом на двери наличие1.10. Ручка для открывания Наличие1.11. Рабочий диапазон температур От (-20) до (-40) ºС1.12. Объем 180 л1.13. Напряжение 220 В Наличие1.14. Масса нетто 93 кг1.15. Высота 870 мм1.16. Ширина 1310 мм1.17. Глубина 720 мм1.18. Цвет Белый2.1 Многоразовый комбинированный регистратор-индикатор с выносным инерционным датчиком температуры Наличие2.2 Контроль температурного режима на всех уровнях «холодовой цепи» Наличие2.3 Встроенная функция регистрации температуры – «терморегистра-тор» Наличие2.4 Встроенная функция измерения температуры – «электронный термометр» Наличие2.5 Рабочий диапазон измеряемых температур От (-25) до (+45) °C2.6 Средство визуального отображения информации (жидкокристал-лический дисплей) Наличие2.7 Функциональная связь с компьютером для выведения информа-ции на бумажный и внешний электронный носитель (для считы-вания и печати отчета встроенный порт USB) Наличие2.8 Функциональная связь с компьютером без применения специаль-ного программного обеспечения Наличие2.9 Погрешность измерения температуры оборудования для контроля температурного режима на рабочих диапазонах должна быть не более ± 0,5º С.2.10 Электропитание автономное, от встроенного, незаменяемого эле-мента питания Наличие2.11 Частота опроса температуры не менее 60 изме-рений в час2.12 Датчик выносной размещенный в ампуле с гликолем. Кабель пло-ский Наличие2.13 Подсоединение датчика к прибору путем штырькового разъема (micro-jack) Наличие2.14 Объем встроенной памяти не менее 25 000 за-писей2.15 Возможность неограниченного количества перезапусков (приос-тановление и возобновление контроля) с автоматическим сохра-нением в электронной памяти всех предыдущих нарушений Наличие2.16 Ресурс работы не менее 36 меся-цев2.17 Размер:2.18 Высота не менее 100 и не более 130 мм2.19 Ширина не менее 70 и не более 80 мм2.20 Толщина не менее 8 и не более 20 мм2.21 Вес не более 130г2.22 Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ на медицинское изделие Наличие2.23 Внесен в Государственный реестр средств измерений. Наличие3.1 Комплект поставки:3.2 Медицинский морозильник 13.3 Многоразовый комбинированный регистратор-индикатор с вы-носным инерционным датчиком температуры для морозильной камеры 1Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в экс-плуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуата-ции, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 60Морозильник микропроцессорный со звуковой и световой сигнализацией и температурным табло для длительного хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов ММ-180/20/35-«ПОЗИС» по ТУ 9452-146-07503307-2003. Производитель АО "ПОЗиС", Россия32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 10.12.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |