|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 04.12.2020 г. №.1051-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование диагностическое | Технические требования№ п/п Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1. Монитор мульти-параметровый пациента1.1 Характеристики и технические требования1.1.1 Возрастные группы пациентов Взрослые, дети1.1.2 Тип монитора Моноблочный1.1.3 Интерфейс Русскоязычный, цветной1.1.4 Питание 100-250 В, 50/60 Гц1.1.5 Ручка для переноски Наличие1.2 Дисплей Наличие1.2.1 Тип дисплея Цветной, сенсорный, ЖК1.2.2. Диагональ, дюйм 12,11.2.3 Разрешение 800 х 6001.3 Режимы просмотра:1.3.1 Экран параметров Наличие1.3.2 Количество отображаемых кривых на экране параметров 71.3.3. Стоп-кадр кривых: остановка кривых для детального просмотра Наличие1.3.4 Тренды цифровые и графические Наличие1.3.6 Режим больших цифр Наличие1.4 Режимы работы:1.4.1 Мониторинг Наличие1.4.2 Демонстрация Наличие1.4.3 Ожидание Наличие1.5 Управление монитором:1.5.1 Функциональные кнопки на передней панели 61.5.2 Поворотный переключатель Наличие1.5.3 Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа Наличие1.6 Тревоги:1.6.1 Уровни высокий, средний, низкий1.6.2 Типы тревог Звуковая, визуальная, текстовое сообщение, мигающая индикация параметров1.7 Индикация Тревоги, питание, заряд батарей1.8 Аккумулятор Наличие1.8.1 Тип Литий-ионный1.8.2 Время работы от аккумулятора, час 21.9 Встроенные мониторируемые параметры Наличие1.9.1 ЭКГ 3 и 5 каналов1.9.2 SpO2 Наличие1.9.3 Неинвазивное АД Наличие1.9.4 Температура 1 канал1.10 Комплект поставки:1.20.1 Монитор пациента: ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура 1 шт.1.20.2 Провода ЭКГ 1 шт.1.20.3 Электроды для взрослых 1 уп.1.20.4 Датчик SpO2 для взрослых 1 шт.1.20.5 Трубка для манжеты НИАД 1 шт.1.20.6 Манжета НИАД для взрослых 1 шт.1.20.7 Датчик температуры накожный для взрослых 1 шт.1.20.8 Аккумулятор 1 шт.1.20.9 Шнур питания 1 шт.Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеСертификат об утверждении типа средств измерений (для средств измерения, включая встроенные) НаличиеСвидетельство государственной поверки (для средств измерения) НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию, месяцев Не менее 12Доставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта, дней Не более 1026.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировкиМонитор мульти-параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями вариант исполнения: STAR 8000D. Производитель "Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай | шт. | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 10.12.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |