|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.07.2022 г. №.1133-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Протез для стапедопластики К-Пистон, диам. 0,4 мм, дл. 4,75 мм | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade), на одном конце протеза петля для фиксации на наковальне, на другом колба с закругленными краями, диаметром 0,4 мм, длина всего протеза 4,75 мм. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade) Головн.пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диам.стержня 0,2мм. дл.протеза от 3,00 до 7,00 мм | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade), состоит из головной пластины специальной овальной формы с 2 спицами, для зажима ножки имплантат внутри головной пластины. Головная пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диаметр стержня 0,2 мм. Диапазон изменения длины 3,00 до 7,00 мм., интервал шага 0,25 мм. , пустотелая концевая гильза с наружным диаметром 0,8 мм.Сторона головной части, обращенная, к барабанной перепонке, имеет шершавую поверхность. Укомплектованы мерной системой с симуляторами имплантата. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade). Головн.пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диам.стержня 0,2мм. дл.протеза от 1,7 до 4,5 мм | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade), состоит из головной пластины специальной овальной формы с 2 спицами, для зажима ножки имплантат внутри головной пластины. Головная пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диаметр стержня 0,2 мм. Диапазон изменения длины 1,75 до 4,5 мм., функциональная длина 0,75-3,5мм, интервал шага 0,25 мм. Сторона головной части, обращенная, к барабанной перепонке, имеет шершавую поверхность. Укомплектованы мерной системой с симуляторами имплантата. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Шунты тимпанальные (Tubingen)-дренажные трубочки из титана. | материал из титана (ASTM F67 Medical Grade),внутренний диаметр 1,25 мм,наружный диаметр 2,55мм,длина 1,6 мм.Гладкая внутрення поверхность, биологически инертен, не вызывает реакцию отторжения. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Шунты тимпанальные (Tubingen)-дренажные трубочки из титана. | материал из титана (ASTM F67 Medical Grade),внутренний диаметр 1,5 мм,наружный диаметр 2,8 мм,длина 1,6 мм.Гладкая внутрення поверхность, биологически инертен, не вызывает реакцию отторжения. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Протез д/тимпанопластики "Тюбинген", Bell частич вариационный. Головн.пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диам.стержня 0,2мм. дл.протеза от 1,7 до 4,5 мм | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade), состоит из головной части с ассиметрично закрепленным на ней стержнем. Головная пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диаметр стержня 0,2 мм. длина протеза варьируется от 1,75 до 4,5 мм. Сторона головной части, обращенная к барабанной перепонке имеет шаршавую поверхность. На конце стержня находится колокольчик с черырьмя прорезями, который устанавливается на стремечко | Шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Система имплантационная для протезов частичная ТТР-VARIAC 2,6\*3,6\*0,22 мм, Ø стержня 0,2 мм, длина 3,00-7,00 мм | Протез из титана (ASTM F67 Medical Grade), состоит из головной пластины специальной овальной формы с 2 спицами, для зажима ножки имплантат внутри головной пластины. Головная пластина 2,6\*3,6\*0,22 мм, диаметр стержня 0,2 мм. Диапазон изменения длины 3,00 до 7,00 мм., интервал шага 0,25 мм. , пустотелая концевая гильза с наружным диаметром 0,8 мм.Сторона головной части, обращенная, к барабанной перепонке, имеет шершавую поверхность. Укомплектованы мерной системой с симуляторами имплантата. | шт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2024, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 29.07.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | | |