|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.08. 2 024 г. №.1148-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Электроды сварочные ОК-46 диаметр 3мм. | Сварочные электроды предназначены для сварки низколегированных и низкоуглеродистых сортов стали с пределом текучести до 380 МПа. Сварку данными электродами производят во всех пространственных положениях. Покрытие рутил-целлюлозное. Стержень электрода стальная сварочная проволока Св08. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла не более 1,7 кг. Ток постоянный и переменный любой полярности. Напряжение холостого хода не более 50 В. Упаковка не менее 5,3 кг. | уп. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроды сварочные ОК-46 Д-4мм | Сварочные электроды предназначены для сварки низколегированных и низкоуглеродистых сортов стали с пределом текучести до 380 МПа. Сварку данными электродами производят во всех пространственных положениях. Покрытие рутил-целлюлозное. Стержень электрода стальная сварочная проволока Св08. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла не более 1,7 кг. Ток постоянный и переменный любой полярности. Напряжение холостого хода не более 50 В. Упаковка не менее 5,3 кг. | пачка | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Редуктор ацетиленовый БАО | Редуктор баллонный ацетиленовый одноступенчатый. ГОСТ 13861-89. Наибольшая пропускная способность не менее 5 м3/ч. Наибольшее рабочее давление газа не менее 0,15 Мпа. Габаритные размеры не более 260х170х155 мм. Масса не более 2,2 кг. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Редуктор кислородный БКО-50 | Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый. ГОСТ 13861-89. Наибольшая пропускная способность не менее 50 м3/ч. Наибольшее давление газа на входе не менее 20 МПа. Габаритные размеры не более 170х170х155 мм. Масса не более 2,1 кг. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Рукав кислор. с синей полоской 6.3 мм. 3кл. (уп. 50 м) | Рукав кислор. с синей полоской 6.3 мм. 3кл. (уп. 50 м) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Рукав ац/проп с красной полоской - 6,3 мм. 1 кл (уп. - 50 м) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Резак пропановый. РЗП |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ацетилен баллон 10 л | Ацетилен баллон 10 л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Рукав для минеральных масел (маслобензостойкий 20 бар) | Вид жидкого топлива бензин, максимальное давление 20 МПа | шт. | 101 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ацетиленовая горелка ГЗС | Для ручных процессов газокислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Маска сварщика ХАМЕЛЕОН | Тип светофильтра хамелеон, тип затемнения хамелеона автоматический. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Шланг резиновый трёхслойный для горячей/холодной воды Ду-16 мм | Материал:резинаДлина:50 мДиаметр:5/8 дюймВнешний диаметр:24 ммВнутренний диаметр:16 ммТолщина стенки шланга:4 ммMax давление:10 бар | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Проволока сварочная СВ-08А диаметром 3мм. | ГОСТ 2246-70 упаковка 18-20кг | уп. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Электроды для нержавеющих сталей AG E 308L-16 3.2 мм, 2кг |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Электроды для нержавеющих сталей Seller E 308L-16 2.0 мм, 2кг |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проволока ВР-2 ф5мм (50 м) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 21.08.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. |