|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 09.12.2 019 г. №.1166-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6453:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | усл. | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6491:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления, клапана безопасности, модуля турбины;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6509:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6545:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6550:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена передней панели дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6551:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления, датчика потока и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6552:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6554:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена передней панели дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6689:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6776:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6387:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6413:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6437:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6446:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины;- передняя панель дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный №160362 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6449:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6467:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6528:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6543:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6549:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6784:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6451:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена модуля турбины, каталожный № 160250 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене модуля турбины;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6485:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6555:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6792:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6375:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- передняя панель дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6414:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- замена клапана безопасности, каталожный № 160290 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления и клапана безопасности;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6450:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена передней панели дисплея, C2 DISPLAY FRONT COMPLETE, каталожный № 160362 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6452:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6468:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6476:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена датчика потока, каталожный № 399123 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6482:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.- замена платы датчиков давления, каталожный № MSP160300 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене платы датчиков давления;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6497:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6789:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6790:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton-C2 производства фирмы Hamilton Medical AG, Швейцария | Ремонт и техническое обслуживание аппарата Hamilton-C2, sn 6551:- разборка/сборка аппарата;- очистка блока управления и внутренних поверхностей;- замена электронного модуля, C2 ESM MODUL, каталожный № 160206 – 1 шт.;- проведение тестов, проверок и настройка параметров, необходимых при замене ESM MODUL;- замена датчика кислорода, каталожный № 396200 – 1 шт.;- замена клапана выдоха в комплекте с мембраной, многоразовый, C2 EXPIRATORY VALVE WITH MEMBRANE, AUTOCLAVABLE каталожный № 160245 – 1 шт.;- проверка режимов работы, калибровка;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 ча-сов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации;- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установлен-ным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг:- наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке- технический персонал Исполнителя должен иметь удостоверение по электробезопасности соответствующей группы – наличие при оказании услуг5 Требования к результатам работ и (или) услуг:- составление акта оказанных услуг;- заполнение журнала технического обслуживания заказчика6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) ус-луг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 12.12.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |