|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.08. 2 024 г. №.1177-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для лабораторного оборудования | Запасные части для автоматического коагулометра ACL TOP 700\*№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 26.60.12.140 Светодиод 671NM красный Артикул 00028873901 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Светодиод – фотоприемник, предназначен длязамера поглощения светового потока на длиневолны 671 нм реакционной смесью во времяпроведения тестов на приборах серии ACL TOP" Значение характеристики не может изменяться участником закупки2 26.60.12.140 Дозатор 250 мкл Артикул 00028753201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Для дозирования жидкостей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъём мкл 250 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса стекло, нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал поршня пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 26.60.12.140 Трубка помпы PUMP TUBING, ACL TOP Артикул 00028760503 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Общая длина с фитингами см 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Используется в перистальтическом насосежидкостной системы анализатора гемостаза ACLTOP 5X0 и предназначена для переноса отходовиз внутреннего резервуара сбора во внешнийсливной бак" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал трубки Силикон Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнешний диаметр трубки мм 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 140 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция На концах трубки два пластиковых фитинга для подключения к жидкостной системе аппарата Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнутренний диаметр фитингов мм 3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал фитингов пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки4 26.60.12.140 Тефлоновая трубка Артикул 00029315201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Соединяет в системе пробозаборник и помпу Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр трубки мм 1,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 1535 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция см Снабжена присоединительными фитингами Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал Тефлон Значение характеристики не может изменяться участником закупки5 26.60.12.140 Клапан поворотный PSD4 Артикул 00028753101 - S/S Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание Клапан с одним входом и двумя выходами, предназначен для перенаправления потока жидкости в процессе работы прибора ACL TOP серии. В состав комплекта входят керамический клапан в сборе, 2 винта крепления. Трёхходовой клапан смонтирован в металлическом корпусе со штуцерами из нержавеющей стали в которые вкручиваются пластиковые переходники для трубочек. В верхней части клапана выведен поворотный переключатель потоков жидкости Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина винтов мм 14,4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр винтов мм 2,8 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры трёхходового клапана мм 37,5 х 40,4 х 46,0 Значение характеристики не может изменяться участником закупки6 26.60.12.140 Набор для замены насоса чистящей жидкости ACL TOP Артикул 00027439001 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание "Жидкостная помпа. Предназначена для накачкижидкости в емкость промывки пробозаборника" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры мм 75 х 35 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериалы мм Пластик, металл, удлинительный провод с разъемом Значение характеристики не может изменяться участником закупки\* Приобретение запасных частей для Автоматического коагулометра ACL TOP 700 (производства WERFEN, США) sn: 14100886, имеющегося у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 30 дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для лабораторного оборудования | Запасные части для автоматического коагулометра ACL TOP 700\*№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 26.60.12.140 Светодиод 671NM красный Артикул 00028873901 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Светодиод – фотоприемник, предназначен длязамера поглощения светового потока на длиневолны 671 нм реакционной смесью во времяпроведения тестов на приборах серии ACL TOP" Значение характеристики не может изменяться участником закупки2 26.60.12.140 Дозатор 250 мкл Артикул 00028753201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Для дозирования жидкостей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъём мкл 250 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса стекло, нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал поршня пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 26.60.12.140 Трубка помпы PUMP TUBING, ACL TOP Артикул 00028760503 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Общая длина с фитингами см 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Используется в перистальтическом насосежидкостной системы анализатора гемостаза ACLTOP 5X0 и предназначена для переноса отходовиз внутреннего резервуара сбора во внешнийсливной бак" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал трубки Силикон Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнешний диаметр трубки мм 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 140 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция На концах трубки два пластиковых фитинга для подключения к жидкостной системе аппарата Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнутренний диаметр фитингов мм 3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал фитингов пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки4 26.60.12.140 Тефлоновая трубка Артикул 00029315201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Соединяет в системе пробозаборник и помпу Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр трубки мм 1,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 1535 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция см Снабжена присоединительными фитингами Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал Тефлон Значение характеристики не может изменяться участником закупки5 26.60.12.140 Клапан поворотный PSD4 Артикул 00028753101 - S/S Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание Клапан с одним входом и двумя выходами, предназначен для перенаправления потока жидкости в процессе работы прибора ACL TOP серии. В состав комплекта входят керамический клапан в сборе, 2 винта крепления. Трёхходовой клапан смонтирован в металлическом корпусе со штуцерами из нержавеющей стали в которые вкручиваются пластиковые переходники для трубочек. В верхней части клапана выведен поворотный переключатель потоков жидкости Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина винтов мм 14,4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр винтов мм 2,8 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры трёхходового клапана мм 37,5 х 40,4 х 46,0 Значение характеристики не может изменяться участником закупки6 26.60.12.140 Набор для замены насоса чистящей жидкости ACL TOP Артикул 00027439001 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание "Жидкостная помпа. Предназначена для накачкижидкости в емкость промывки пробозаборника" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры мм 75 х 35 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериалы мм Пластик, металл, удлинительный провод с разъемом Значение характеристики не может изменяться участником закупки\* Приобретение запасных частей для Автоматического коагулометра ACL TOP 700 (производства WERFEN, США) sn: 14100886, имеющегося у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 30 дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для лабораторного оборудования | Запасные части для автоматического коагулометра ACL TOP 700\*№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 26.60.12.140 Светодиод 671NM красный Артикул 00028873901 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Светодиод – фотоприемник, предназначен длязамера поглощения светового потока на длиневолны 671 нм реакционной смесью во времяпроведения тестов на приборах серии ACL TOP" Значение характеристики не может изменяться участником закупки2 26.60.12.140 Дозатор 250 мкл Артикул 00028753201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Для дозирования жидкостей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъём мкл 250 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса стекло, нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал поршня пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 26.60.12.140 Трубка помпы PUMP TUBING, ACL TOP Артикул 00028760503 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Общая длина с фитингами см 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Используется в перистальтическом насосежидкостной системы анализатора гемостаза ACLTOP 5X0 и предназначена для переноса отходовиз внутреннего резервуара сбора во внешнийсливной бак" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал трубки Силикон Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнешний диаметр трубки мм 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 140 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция На концах трубки два пластиковых фитинга для подключения к жидкостной системе аппарата Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнутренний диаметр фитингов мм 3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал фитингов пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки4 26.60.12.140 Тефлоновая трубка Артикул 00029315201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Соединяет в системе пробозаборник и помпу Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр трубки мм 1,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 1535 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция см Снабжена присоединительными фитингами Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал Тефлон Значение характеристики не может изменяться участником закупки5 26.60.12.140 Клапан поворотный PSD4 Артикул 00028753101 - S/S Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание Клапан с одним входом и двумя выходами, предназначен для перенаправления потока жидкости в процессе работы прибора ACL TOP серии. В состав комплекта входят керамический клапан в сборе, 2 винта крепления. Трёхходовой клапан смонтирован в металлическом корпусе со штуцерами из нержавеющей стали в которые вкручиваются пластиковые переходники для трубочек. В верхней части клапана выведен поворотный переключатель потоков жидкости Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина винтов мм 14,4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр винтов мм 2,8 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры трёхходового клапана мм 37,5 х 40,4 х 46,0 Значение характеристики не может изменяться участником закупки6 26.60.12.140 Набор для замены насоса чистящей жидкости ACL TOP Артикул 00027439001 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание "Жидкостная помпа. Предназначена для накачкижидкости в емкость промывки пробозаборника" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры мм 75 х 35 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериалы мм Пластик, металл, удлинительный провод с разъемом Значение характеристики не может изменяться участником закупки\* Приобретение запасных частей для Автоматического коагулометра ACL TOP 700 (производства WERFEN, США) sn: 14100886, имеющегося у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 30 дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для лабораторного оборудования | Запасные части для автоматического коагулометра ACL TOP 700\*№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 26.60.12.140 Светодиод 671NM красный Артикул 00028873901 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Светодиод – фотоприемник, предназначен длязамера поглощения светового потока на длиневолны 671 нм реакционной смесью во времяпроведения тестов на приборах серии ACL TOP" Значение характеристики не может изменяться участником закупки2 26.60.12.140 Дозатор 250 мкл Артикул 00028753201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Для дозирования жидкостей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъём мкл 250 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса стекло, нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал поршня пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 26.60.12.140 Трубка помпы PUMP TUBING, ACL TOP Артикул 00028760503 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Общая длина с фитингами см 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Используется в перистальтическом насосежидкостной системы анализатора гемостаза ACLTOP 5X0 и предназначена для переноса отходовиз внутреннего резервуара сбора во внешнийсливной бак" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал трубки Силикон Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнешний диаметр трубки мм 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 140 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция На концах трубки два пластиковых фитинга для подключения к жидкостной системе аппарата Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнутренний диаметр фитингов мм 3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал фитингов пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки4 26.60.12.140 Тефлоновая трубка Артикул 00029315201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Соединяет в системе пробозаборник и помпу Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр трубки мм 1,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 1535 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция см Снабжена присоединительными фитингами Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал Тефлон Значение характеристики не может изменяться участником закупки5 26.60.12.140 Клапан поворотный PSD4 Артикул 00028753101 - S/S Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание Клапан с одним входом и двумя выходами, предназначен для перенаправления потока жидкости в процессе работы прибора ACL TOP серии. В состав комплекта входят керамический клапан в сборе, 2 винта крепления. Трёхходовой клапан смонтирован в металлическом корпусе со штуцерами из нержавеющей стали в которые вкручиваются пластиковые переходники для трубочек. В верхней части клапана выведен поворотный переключатель потоков жидкости Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина винтов мм 14,4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр винтов мм 2,8 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры трёхходового клапана мм 37,5 х 40,4 х 46,0 Значение характеристики не может изменяться участником закупки6 26.60.12.140 Набор для замены насоса чистящей жидкости ACL TOP Артикул 00027439001 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание "Жидкостная помпа. Предназначена для накачкижидкости в емкость промывки пробозаборника" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры мм 75 х 35 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериалы мм Пластик, металл, удлинительный провод с разъемом Значение характеристики не может изменяться участником закупки\* Приобретение запасных частей для Автоматического коагулометра ACL TOP 700 (производства WERFEN, США) sn: 14100886, имеющегося у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 30 дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для лабораторного оборудования | Запасные части для автоматического коагулометра ACL TOP 700\*№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 26.60.12.140 Светодиод 671NM красный Артикул 00028873901 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Светодиод – фотоприемник, предназначен длязамера поглощения светового потока на длиневолны 671 нм реакционной смесью во времяпроведения тестов на приборах серии ACL TOP" Значение характеристики не может изменяться участником закупки2 26.60.12.140 Дозатор 250 мкл Артикул 00028753201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Для дозирования жидкостей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъём мкл 250 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса стекло, нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал поршня пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 26.60.12.140 Трубка помпы PUMP TUBING, ACL TOP Артикул 00028760503 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Общая длина с фитингами см 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Используется в перистальтическом насосежидкостной системы анализатора гемостаза ACLTOP 5X0 и предназначена для переноса отходовиз внутреннего резервуара сбора во внешнийсливной бак" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал трубки Силикон Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнешний диаметр трубки мм 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 140 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция На концах трубки два пластиковых фитинга для подключения к жидкостной системе аппарата Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнутренний диаметр фитингов мм 3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал фитингов пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки4 26.60.12.140 Тефлоновая трубка Артикул 00029315201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Соединяет в системе пробозаборник и помпу Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр трубки мм 1,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 1535 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция см Снабжена присоединительными фитингами Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал Тефлон Значение характеристики не может изменяться участником закупки5 26.60.12.140 Клапан поворотный PSD4 Артикул 00028753101 - S/S Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание Клапан с одним входом и двумя выходами, предназначен для перенаправления потока жидкости в процессе работы прибора ACL TOP серии. В состав комплекта входят керамический клапан в сборе, 2 винта крепления. Трёхходовой клапан смонтирован в металлическом корпусе со штуцерами из нержавеющей стали в которые вкручиваются пластиковые переходники для трубочек. В верхней части клапана выведен поворотный переключатель потоков жидкости Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина винтов мм 14,4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр винтов мм 2,8 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры трёхходового клапана мм 37,5 х 40,4 х 46,0 Значение характеристики не может изменяться участником закупки6 26.60.12.140 Набор для замены насоса чистящей жидкости ACL TOP Артикул 00027439001 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание "Жидкостная помпа. Предназначена для накачкижидкости в емкость промывки пробозаборника" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры мм 75 х 35 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериалы мм Пластик, металл, удлинительный провод с разъемом Значение характеристики не может изменяться участником закупки\* Приобретение запасных частей для Автоматического коагулометра ACL TOP 700 (производства WERFEN, США) sn: 14100886, имеющегося у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 30 дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для лабораторного оборудования | Запасные части для автоматического коагулометра ACL TOP 700\*№ ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 26.60.12.140 Светодиод 671NM красный Артикул 00028873901 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Цвет Красный Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Светодиод – фотоприемник, предназначен длязамера поглощения светового потока на длиневолны 671 нм реакционной смесью во времяпроведения тестов на приборах серии ACL TOP" Значение характеристики не может изменяться участником закупки2 26.60.12.140 Дозатор 250 мкл Артикул 00028753201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Для дозирования жидкостей Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбъём мкл 250 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса стекло, нержавеющая сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал поршня пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки3 26.60.12.140 Трубка помпы PUMP TUBING, ACL TOP Артикул 00028760503 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Общая длина с фитингами см 15 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНазначение "Используется в перистальтическом насосежидкостной системы анализатора гемостаза ACLTOP 5X0 и предназначена для переноса отходовиз внутреннего резервуара сбора во внешнийсливной бак" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал трубки Силикон Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнешний диаметр трубки мм 6 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 140 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция На концах трубки два пластиковых фитинга для подключения к жидкостной системе аппарата Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВнутренний диаметр фитингов мм 3 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал фитингов пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупки4 26.60.12.140 Тефлоновая трубка Артикул 00029315201 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 3Назначение Соединяет в системе пробозаборник и помпу Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр трубки мм 1,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина трубки мм 1535 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКонструкция см Снабжена присоединительными фитингами Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал Тефлон Значение характеристики не может изменяться участником закупки5 26.60.12.140 Клапан поворотный PSD4 Артикул 00028753101 - S/S Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание Клапан с одним входом и двумя выходами, предназначен для перенаправления потока жидкости в процессе работы прибора ACL TOP серии. В состав комплекта входят керамический клапан в сборе, 2 винта крепления. Трёхходовой клапан смонтирован в металлическом корпусе со штуцерами из нержавеющей стали в которые вкручиваются пластиковые переходники для трубочек. В верхней части клапана выведен поворотный переключатель потоков жидкости Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДлина винтов мм 14,4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр винтов мм 2,8 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры трёхходового клапана мм 37,5 х 40,4 х 46,0 Значение характеристики не может изменяться участником закупки6 26.60.12.140 Набор для замены насоса чистящей жидкости ACL TOP Артикул 00027439001 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 1Описание "Жидкостная помпа. Предназначена для накачкижидкости в емкость промывки пробозаборника" Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабаритные размеры мм 75 х 35 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериалы мм Пластик, металл, удлинительный провод с разъемом Значение характеристики не может изменяться участником закупки\* Приобретение запасных частей для Автоматического коагулометра ACL TOP 700 (производства WERFEN, США) sn: 14100886, имеющегося у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 30 дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 3 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 30.08.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |