|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.09. 2 022 г. №. 1462-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Набор диэлектрических отверток НИО-1107 | Диэлектрическая отвертка со сменными битами для работ под напряжением до 1000 В - комплектМатериал изделия - хромомолибденовая стальЦвет - красныйШлиц 3х100 = 1 шт, шлиц 4х100 = 1 шт, шлиц 5,5х100 = 1 шт, шлиц 6,5х100 = 1 шт, PH0х100 = 1 шт, PH1х100 = 1 шт, PH2х100 = 1 штРукоятка для сменных отвертокВращающаяся насадка на стержни для работ с электроникойРаскладывающаяся сумка с застежкой-липучкой и петлей под ремень | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор диэлектрических отверток НИО-08 | Набор диэлектрических отверток для работ под напряжением до 1000 ВМатериал - хромованадиевая стальШлиц 3х75 = 1 шт, шлиц 4х100 = 1 шт, шлиц 5,5х125 = 1 шт, шлиц 6,5х150 = 1 шт, PH0х75 = 1 шт, PH1х100 = 1 шт, PH2х100 = 1 шт, отвертка-индикатор = 1 штУпаковка - кофр с прозрачной крышкой | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор диэлектрического инструмента НИИ-03 | Набор диэлектрического инструмента для работы под напряжением до 1000 В - комплектМатериал изделия - хромованадиевая стальЦвет - красныйПассатижи диэлектрические - 1 шт, бокорезы диэлектрические - 1 шт, длинногубцы диэлектрические - 1 штУпаковка - тканевый водозащитный кофр | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Отвертка диэлектрическая ПРОФИ PZ/FL 2х100 | Диэлектрическая отвертка Pozidriv плюс-минус для работ под напряжением до 1000 В, сталь хромованадиевая | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Указатель напряжения ПИН-90 | Двухполюсный, со световой индикацией,для работы в электроустановках до 1000 В,длина соединительного провода не менее 1 м,длина неизолированной части электрода наконечника не более 7 мм,напряжение индикации не более 50 В | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Нож диэлектрический НМИ-05 | Нож монтерский диэлектрический с частично изолированным прямым лезвиемНапряжение, В 1000Материал изделия СтальДлина, мм 195Масса, кг 0.01Ширина, мм 40Высота, мм 20Цвет КрасныйСфера применения ЭлектромонтажДополнительная информация Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Нож монтерский НМ-02 | Тип изделия Нож монтерский большой складной с изогнутым лезвиемДлина, мм 185Материал изделия СтальМасса, кг 0.2Ширина, мм 50Высота, мм 20Цвет ЧерныйСфера применения ЭлектромонтажДополнительная информация Рукоятка из термомодифицированной древесины | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Инструмент для снятия изоляции 1.0-3.2 мм 180 мм | Код товара 9709526Артикул 60025Производитель FITСтрана КитайТип изделия КлещиДиапазон сечений 1.0-3.2Вид привода РучнойЦвет КрасныйДлина, мм 180Материал изделия Сталь инструментальнаяВысота, мм 10Ширина, мм 110 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ящик для инструмента пластиковый 48.5х24.5х21.5 см | Код товара 9787986Артикул 65553Производитель FITСтрана РоссияТип изделия Ящик для инструментаЦвет ЧерныйМатериал изделия ПластикДлина, мм 485Ширина, мм 245Высота, мм 215 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ножницы секторные НС-32 | Секторные ножницы для резки бронированных кабелей, диапазон внешних сечений кабеля до 32 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ножницы по жести усиленные | Ножницы по металлу,сталь инструментальная,длина 250 мм,ширина 70 мм,высота 25 мм,усиленные,прорезиненные ручки,правые | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабелерез Профи CrV, HRC58-62, 600 мм | Кабелерез,сталь хром-ванадиевая,длина 630,ручки из инструментальной стали с пластиковыми накладками,диаметр кабеля до 26 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень Техно, 3 глазка, шкала, фрезер.рабочая грань, 1000 мм | Код товара 9647173Артикул 18120Производитель FITСтрана КитайТип изделия УровеньМатериал изделия АлюминийРабочая грань - фрезерованнаяКоличество глазков - 3Наличие шкалы - даДлина, мм 1000Сфера применения измерение | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Рулетка металлическая | Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях. Цена деления – 1 мм. Класс точности – 2. Предназначена для измерения размеров и расстояний. Тип строительная. Длина не менее 5 м, Ширина не менее 25 мм. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Рулетка 3 м х 16 мм | Прорезиненный корпус,ремешок,стальная измерительная лента шириной не менее 16 мм с антикоррозионным покрытием,магнитный зацеп,возвратный механизм,максимальное измеряемое значение 3 м | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Угольник слесарный | Цельнометаллический, 200х300 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Молоток слесарный с прямоугольным бойком 300 гр. | Тип изделия МолотокЦвет ЧерныйМатериал изделия СтальМасса, кг 0.3Высота, мм 65Длина, мм 310Ширина, мм 100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Молоток слесарный с прямоугольным бойком 200 гр. |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Кернер 3,2 мм | Тип изделия КернерЦвет ЧерныйМатериал изделия СтальДиаметр внешний, мм 2.4 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Набор инструментов автомобильный НАИ-02/12 | Состав набора:Ключ трещотка 1/2" (24 зубца)Головки торцевые шестигранные 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24Удлинитель 1/2" (длина 5")Материал торцевых головок: хром - ванадиевая стальПокрытие: матовое никелированиеДлина ключа трещотки: 250 ммУдобная нескользящая двухкомпонентная рукоятка ключа трещоткиУпаковка: пластиковый пенал | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Набор инструментов НАИ-03/11 | Ключ трещотка 1/4" (72 зубцов)Головки торцевые шестигранные 1/4": 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 ммМатериал торцевых головок: хром - ванадиевая стальПокрытие: матовое никелированиеДлина ключа трещотки: 140 ммУдобная нескользящая двухкомпонентная рукоятка ключа трещоткиУпаковка: пластиковый пенал | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ключи шестигранные короткие (1.5 - 10 мм) CrV (9 шт) | Код товара 7450210Артикул 64185Производитель FITСтрана КитайТип изделия Ключ шестигранныйРазмер шестигранника, мм 1.5-9Цвет ЧерныйМатериал изделия Сталь CRVВысота, мм 20Длина, мм 150Ширина, мм 100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ключи звездочки 9 шт. Т10-Т50 CrV | Код товара 3564632Артикул 64022Производитель FITСтрана КитайТип изделия Ключ звездочкаЦвет ЧерныйМатериал изделия Сталь CRVВысота, мм 20Длина, мм 150Ширина, мм 100Упаковка Коробка | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ключи комбинированные набор 12 шт. 6 - 22 мм | Код товара 6833632Артикул 63413Производитель FITСтрана ИндияТип изделия Ключ комбинированныйРазмер шестигранника, мм 6-22Высота, мм 30Материал изделия СтальДлина, мм 220Цвет СеребристыйШирина, мм 50 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Стусло поворотное 550 мм | Код товара 8559304Артикул 41315Производитель FITСтрана КитайТип изделия СтуслоЦвет СинийМатериал изделия Сталь, пластикДлина, мм 550 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ножовка по металлу 300 мм с прорезиненной ручкой | Код товара 6498035Артикул 40065Производитель FITСтрана КитайТип изделия НожовкаЦвет ЧерныйМатериал изделия СтальДлина, мм 300 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Полотно ножовочное одностороннее , 300 мм набор 6 шт |  | уп | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Напильники, набор 5 шт., 150 мм | Сталь инструментальная,5 шт,длина 150 мм,деревянные или пластиковые ручки,форма: прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, полукруг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Набор сверл HSS черненых (3-4-5-6-7-8-9-10 мм) | Код товара 8813453Артикул 33855Производитель FITСтрана КитайТип изделия набор по металлуУпаковка КоробкаЦвет ЧерныйМатериал изделия Сталь HSS (быстрорежущая)Высота, мм 20Длина, мм 160Ширина, мм 80Дополнительная информация 8 шт | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | Сверло по металлу HSS титановое покрытие, блистер, 6.0 мм | Код товара 1154556Артикул 34360Производитель FITСтрана КитайТип изделия Сверло по металлуФорма ЦилиндрДиаметр, мм 6Цвет ЖелтыйМатериал изделия Сталь HSS (быстрорежущая) | уп | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Сверло перьевое 25 мм | Перьевое сверло представляет собой слесарный инструмент, служащий для выполнения сквозных отверстий в мягких строительных материалах: дереве, пластике, фанере, МДФ, ДСП и гипсокартоне. Аксессуар изготовлен из высококачественной стали и имеет центрирующее острие с режущей кромкой для центровки и заточки. Широко применяется в мебельной промышленности, на производстве и в быту.Перьевое сверло — недорогой по цене расходный материал дрели, предназначенный для проделывания неглубоких отверстий в твёрдых и мягких породах древесины, а также в гипсокартоне и пластике. Его режущая конструкция изготовлена из высококачественной углеродной стали и сверлит, не царапая поверхности, в несколько раз быстрее, чем обыкновенное сверло. Кроме этого, модель оснащена центрирующим остриём и специальной параболической канавкой, оптимизирующей контроль и удаление стружки. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Сверло ступенчатое Archimedes 6-30 мм, 13 ступеней | Ступенчатое сверло FIT IT 36398 предназначено для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента.На каждой ступени есть маркировка фактического диаметра.Сверло изготовлено из быстрорежущей инструментальной стали.Количество ступеней — 13 шт.Ход — 2 мм.Технические характеристики ступенчатого сверла по металлу FIT IT 36398Диаметр хвостовика, мм 6Материал обработки металлТип хвостовика цилиндрический с 3 гранямиТип ступенчатыйКоличество в упаковке, шт 1Диапазон диаметров ступенчатых сверл, мм 6-30Материал сверла сталь HSS | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Сверло ступенчатое Archimedes 9-36 мм, 9 ступеней | Ступенчатое сверло FIT IT 36399 предназначено для получения отверстий различного диаметра без перестановки режущего инструмента.На каждой ступени есть маркировка фактического диаметра.Сверло изготовлено из быстрорежущей инструментальной стали.Количество ступеней — 9 шт.Диаметры ступеней: 9 мм; 12 мм; 15 мм; 18 мм; 21 мм; 24 мм; 27 мм; 33 мм; 36 мм.Технические характеристики ступенчатого сверла по металлу FIT IT 36399Материал обработки металлТип хвостовика цилиндрический с 3 гранямиТип ступенчатыйКоличество в упаковке, шт 1Диапазон диаметров ступенчатых сверл, мм 9-36Материал сверла сталь HSS | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Сверло по кафелю 6мм | Сверло по кафелю/стеклу 6мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Коронка кольцевая по керамограниту, камню и кафелю алмазная с центровочным сверлом 68х67 мм | Код товара 3884738Артикул 16225Производитель FITСтрана КитайНаименование Коронка кольцевая по керамограниту, камню и кафелю алмазная с центровочным сверлом 68х67 ммТип изделия КоронкаМатериал изделия Сталь инструментальная | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Адаптер 6-гранный для коронок BIMETAL свыше 30 мм | Тип хвостовикашестигранныйЦентрирующее сверло в комплектеестьДлина, мм215Соединение коронки5/8 дюйма | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Набор коронок по керамической плитке 6 пр | 55, 33, 53, 67, 73, 83 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Коронка биметаллическая (68 мм; HSS) по металлу | Предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Пильное полотно из качественной быстрорежущей стали HSS монтируется на основании из конструкционной стали методом лазерной сварки. Прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличный рез и правильный, беспрепятственный отвод стружки из рабочей зоны. Коронка используется с адаптером . Адаптер приобретается отдельно. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Коронка биметаллическая (46 мм; HSS) по металлу | Материал поверхности примененияДеревоРабочая длина (мм)44Диаметр (мм)46.0Диаметр хвостовика (мм)0.0Тип соединения5/8"Количество режущих сегментов0Центрирующее сверло в комплектеНетХвостовикОтсутствуетАдаптер в комплектеНетТип резаСухойУдарное сверлениеНетСостав набора (количество и тип)Коронка HSS-Bimetall со стандартным переходникомКоличество в наборе1Тип продуктаКоронкаМаркаBOSCH PROFESSIONALМодель продуктаКоронка HSS-BimetallСтрана производстваКитай | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Адаптер для коронок по металлу 32-210 мм | Класс:Оснастка, комплектующие и расходные материалы для инструментаСтрана:КитайПроизводитель:BOSCHАртикул:2.609.390.034 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Коронка биметаллическая (22 мм; HSS) по металлу | Класс:Оснастка, комплектующие и расходные материалы для инструментаСтрана:Тайвань (Китай)Производитель:BOSCHАртикул:2.609.255.602Тип изделия:КоронкаВысота, мм:50Длина, мм:180Масса, кг:0.144Материал изделия:Сталь HSS | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | Адаптер 9.5 мм для коронок Bosch 14-30 мм | Класс:Оснастка, комплектующие и расходные материалы для инструментаВес, кг0.1Страна производстваКитайДиаметр (мм)11МаркаBOSCHОсновной материалСтальХвостовикШестигранный | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Коронка по металлу с карбидными вставками Ф68 | Кольцевая по металлу используется с дрелями или шуруповёртами. Оснастка изготовлена из хром-ванадиевой стали и оснащена карбидными вставками. Применяют для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах), а также в алюминии, латуни, стали. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Коронка по металлу с карбидными вставками Ф44 | Кольцевая по металлу используется с дрелями или шуруповёртами.Оснастка изготовлена из хром-ванадиевой стали и оснащена карбидными вставками.Применяют для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах), а также в алюминии, латуни, стали.Артикул: СТК-04500044 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Коронка по металлу с карбидными вставками Ф22 | Кольцевая по металлу используется с дрелями или шуруповёртами.Оснастка изготовлена из хром-ванадиевой стали и оснащена карбидными вставками.Применяют для сверления отверстий в нержавеющей стали до 2 мм (на низких оборотах), а также в алюминии, латуни, стали.Артикул: СТК-04500022 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Коронка по бетону SDS+ 68мм | Коронка по бетону SDS+ 68мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Набор бит ЭКСПЕРТ 122 предмета | Набор ЭКСПЕРТ Зубр 26096-H122 содержит биты, адаптеры, переходник. Биты изготовлены из хромомолибденовой стали, что обусловливает их прочность. Прецизионная обработка рабочих граней обеспечивает точную посадку в крепеже. Для удобного хвата и передачи высокого крутящего момента применяют магнитный битодержатель. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.Комплектация набора:Биты-головки 1/4" х 38 мм, 20 шт.: 4 мм; 5 мм; 6 мм; 7 мм; 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 5/32; 3/16; 7/32; ¼; 9/32; 11/32; 5/16; 3/8; 7/16; ½;Биты 1/4" х 25 мм, 96 шт.:9 бит SL: SL3; SL4; SL4,5; SL5; SL5,5; SL6; SL6,5; SL7; SL8;5 бит PH: PH00; PH0; PH1; PH2; PH3;5 бит PZ: PZ00; PZ0; PZ1; PZ2; PZ3;9 бит HEX: HEX1,5; HEX2; HEX2,5; HEX3; HEX4; HEX5; HEX5,5; HEX6; HEX8;10 бит HEX SAE: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4";6 бит HEX HOLE: 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм; 6 мм;13 бит TORX: T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45;9 бит TORX HOLE: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40;9 бит STAR TORX: ST10; ST15; ST20; ST25; ST27; ST30; ST40; ST45; ST50;3 биты SPLINE: 5; 6; 8;4 биты ROBERTSONE: 0; 1; 2; 3;3 биты TORQ-SET: 6; 8; 10;4 биты: DOUBLE PIN: 4; 6; 8; 10;4 биты TRI-WING: 1; 2; 3; 4;3 биты КЛЮЧ: 1; 2; 3;Адаптер для бит — 60 мм;Адаптер для торцовых головок — 25 мм;Адаптер для торцовых головок — 50 мм;Отвертка-битодержатель - 100 мм;Бита для крюков;Переходник для бит SQ1/4"-H1/4" – 25 мм. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Набор стальных бит, 10 шт., CUTOP Profi, PH2, 50 мм | Код товара 2738948Артикул 83-326Производитель FITСтрана КитайТип изделия Набор битВысота, мм 15Длина, мм 130Материал изделия Сталь S2Цвет СерыйШирина, мм 90 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Бур SDS - max 28х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Производстро: РоссияДлина: 1000 ммДиаметр: 28 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Бур SDS - max 22х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Производство: РоссияДлина: 1000 ммДиаметр: 22 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Бур SDS - max 18х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Производстро: РоссияДлина: 1000 ммДиаметр: 18 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Бур SDS - max 14х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Производстро: РоссияДлина: 1000 ммДиаметр: 14 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х600мм | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus.Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Диаметр: 10 ммДлина: 600 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х460мм | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus.Поверхность сверла спиралевидная и имеет усиленное поверхностное уплотнение, что позволяет выполнять отверстия с большой точностью.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Диаметр: 10 ммДлина: 460 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х210мм | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 10х240мм | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 56 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 8х160мм | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 8х160мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Бур SDS+6\*110 | Диаметр, мм6,5Тип хвостовикаSDS-plusОбщая длина, мм110Рабочая длина, мм50Количество граней2 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | Бур SDS+6\*60 |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 59 | Зубило плоское для перфораторов SDS-Plus | Зубило плоское применяется для перфораторов SDS-plus при долбежных и демонтажных работах по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню, а также прорезанию каналов в бетонных и кирпичных стенах. Оно изготовлено из инструментальной стали. Стойкость при динамических нагрузках увеличивается благодаря шестигранному стержню. Режущая кромка отшлифована.Шестигранный стержень - 14 мм.Технические характеристики плоского зубила для легких перфораторовФорма наконечникаплоскоеШирина, мм20Длина, мм250Тип хвостовикаSDS-plusОсобое назначениенетДлина пики 250 мм. Материал — закаленная сталь, устойчивая к высоким нагрузкам и деформации. Это позволяет работать с кирпичом, бетоном, шлакоблоком и другими прочными стройматериалами. Наконечник пики не имеет закалки — в процессе эксплуатации его необходимо затачивать с помощью болгарки и абразивного круга. Периодичность этой процедуры зависит от интенсивности использования инструмента и типа обрабатываемой поверхности. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Смазка для буров, туба 125 гр | \* Специализированная пластичная металлоплакирующая смазка предназначена для использования в оборудовании, которое эксплуатируется в условиях сильной вибрации и высоких ударных нагрузок. Предназначена для смазывания хвостовиков буров, зубил, буровых коронок, стволов патронов легких и тяжелых перфораторов, отбойных молотков перед установкой в инструмент.\* Для экстремальных нагрузок!\* Изготовлена на полусинтетической основе по ТУ 0254-005-15238210-2003\* Имеет широкий диапазон рабочих температур (от -50 до +130 °С)\* Специальные присадки позволяют смазке сохранять ее свойства в условиях экстремальных нагрузок\* Обладает отличной водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами\* Устойчива к воздействию высоких температур и обводнению (не смывается даже паром)\* Для большей эффективности смазку необходимо применять при каждой смене инструмента\* Масса 125 г. | уп | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Круг отрезной по металлу 115 х 1,6 х 22 мм |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 62 | Круг обдирочный по металлу 115 х 6 х 22 мм |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | Диск шлифовальный по металлу Т27-125х6.0х22 | Код товара 402802Артикул 39992тПроизводитель FITСтрана КитайТип изделия Диск шлифовальныйМатериал изделия ЭльборЦвет СерыйШирина, мм 6Длина, мм 125Масса, кг 0.167 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Круг шлифовальный 115х6х22,2 |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Круг точильный 63С P60, 150х20х12.7 мм | Вес, кг 0.63Страна производства РоссияПосадочный диаметр (мм) 12.7Диаметр (мм) 150Тип абразива Карбид кремнияЗернистость Р60 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Круг шлифовальный абразивный 150х20х12,7 мм GC120 | Технические характеристикиДиаметр 150 ммТолщина 20 ммПосадочное отверстие 12,7 ммТип абразива Зеленый корундСтепень абразивности GC120 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Протяжка |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | Пруток для протяжки кабеля перлоновый 5 м х 3 мм | Из вытянутого перлона BAYER,цвет черный,массивные стальные наконечники,поисковая пружина,диаметр прутка 3 мм. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Удлинитель на катушке 3500 Вт, 20 м, 4 гнезда | Удлинитель ТМ Союз силовой на катушке 4 гнезда 3500 Вт с заземлением 20 м (481S-3502)Тип изделия УдлинительНоминальный ток,А 16Напряжение, В 220Длина кабеля, м 20Количество постов 4Наличие вводного выключателя НетЦвет ЧерныйЗаземление ДаМатериал изделия ПолипропиленШторки НетКрышка НетМощность, Вт 3500Дополнительная информация Провод ПВС 3х1 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Щетка для пылесоса Bosch GAS,PAS 35 мм | Щетка Bosch 1.609.390.481 для пылесоса GAS,PAS. Диаметр 35. Подходит для: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; PSM Ventaro 1400.Технические характеристики щетки для пылесоса GAS, PAS Bosch 1.609.390.481Форма круглаяНазначение для мягкой мебелиТип насадка-кистьС ворсом даНабор нетС резиновыми вставками нетС металлической щетиной нетДля трубки диаметром, мм 35Данная информация скопирована со страницы: https://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/dlya-pylesosov/nasadki/schetka-dlya-pilesosa-gas-35-mm-bosch-1609390481/ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | Щетка для уборки пола с искуственной щетиной | ГОСТ 50962-96 наличие пластикового черенка.Длина ворса не менее 70-80 мм. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 72 | Совок для мусора металлический | Совок для мусора металлический с деревянной ручкой. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 73 | Диск алмазный по армированному бетону 150 мм | Материал - армированный бетон, бетон, железобетонДоп. материал - известняк, кирпич, пенобетон, песчаник, тротуарная плиткаДиаметр - 150 ммТолщина алмазного сегмента - 2.3Высота алмазного сегмента - 11Посадка - 22.23 ммИнструмент - болгарка (УШМ), штроборезТип реза - сухой резКромка - сегментныйАрт. произв. - 14315347012Бренд - DiStar | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Диск алмазный по армированному бетону 125 мм | Материал - армированный бетон, бетон, железобетонДоп. материал - известняк, кирпич, пенобетон, песчаник, тротуарная плиткаДиаметр - 125 ммТолщина алмазного сегмента - 2.2Высота алмазного сегмента - 11Посадка - 22.23 ммИнструмент - болгарка (УШМ), штроборезТип реза - сухой резКромка - сегментныйАрт. произв. - 14315347010Бренд - DiStar | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Заклепочник поворотный для вытяжных и резьбовых заклепок | Заклепочник KRAFTOOL "INDUSTRIE", литой усиленный поворотный для вытяжных и резьбовых заклепок,2,4-3,2-4-4,8мм - комплект инструментов, состоящий из заклёпочника и различных насадок (4 сменные направляющие насадки - для вытяжных и резьбовых заклёпок,3 насадки для резьбовых штифтов, и накидной ключ ),применяемых для скрепления строительных тонколистовых металлоконструкций металлическими заклёпками (стальные, алюминиевые и нержавеющие) диаметром 2,4; 3,2; 4,0 и 4,8 мм,а также резьбовыми заклёпками и шрифтами (что позволяет создавать разборные соединения) М3; М4; М5; М6.Корпус инструмента выполнен из специального сплава, который изготавливается специальным методом литья под давлением.Рабочие элементы хромированы сталью SCM 440, а для обеспечения устойчивости к циклическим нагрузкам, закалены.Головка имеет свойства вращаться на 360º, что позволяет выполнять работы даже в труднодоступных местах.Набор заклёпочника и насадок поставляется в пластиковом боксе, что гарантирует удобство в использовании и транспортации.Артикул: 31178 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | Уровень лазерный | Профессиональный нивелир, который используется для построения горизонтальных, наклонных, вертикальных и прямых углов в трех плоскостях. Инструмент проецирует 12 линий зеленого цвета, дальность действия – 30 метров. Прибор способен заменить уровень, отвес и угольник. Применяется в строительстве, монтажных работах, геологоразведке, геодезии. Дополнительная уплотненная прорезиненная прослойка по всему периметру делает корпус противоударным. Погрешность составляет 1 мм на 10 м, что соответствует нормам.Погрешность:± 0,2 мм на 1 метр (или ± 2 мм/10м)Рабочая дистанция:30 м\* (в зависимости от степени освещения)Диапазон компенсатора: ± 4°Время установки компенсатора:< 4 секундЦвет луча: зелёныйКласс и длина лазера: II, 635 nm, <1mwРезьба для крепления:1/4"Питание: аккумулятор 3000 mAh 3.7VВремя работы:3-9 часов (в зависимости от количества включенных плоскостей)Рабочая температура: от -10°С до +40°СТемпература хранения: от -20°С до +70°СВес комплекта:1,62 кгВес нивелира:680 грРазмеры прибора: д.ш.в.~ 12см / 6см / 11см (без выступающих башен)Минимальное расстояние от горизонта: до пола - 11,3 см; до потолка - 1,6 смМинимальное расстояние от вертикали до стены:9 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.09.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. |