|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10 2 023 г. №.1738-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Линолеум | "Линолеум коммерческий. Класс износостойкости: комерческое использование 34. Класс износостойкости: промышленное использование 43. Общая толщина (мм.) не менее 2. Толщина защитного слоя (мм.) не менее 0.7. Вес, не более г/м2 2700. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более (ТУ 5771-014054031669-2005) 30. Уменьшение толщины на истирание, г/м2, не более (EN 660) Класс Т. Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее (ГОСТ 115529) 0.27. Абсолютная остаточная деформация, мм, не менее (EN 433) 0.05. Стабильность линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) 0.4. Стабильность линейных размеров, %, не более (EN 434) 0.1. Группа горючести Г1. Группа воспламеняемости В2. Группа распространения пламени РП1. Группа дымообразующей способности Д2. Группа токсичности продуктов горения Т2. Сопротивление к скольжению (DIN 51130) R10. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более (ГОСТ 11529) 5х10. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, Дб, не менее (ГОСТ 24210-80) 18. След от роликов кресел (EN 425) отсутствует. След от ножек мебели (EN 424) отсутствует. Цвет по согласованию с заказчиком.  " | м2 | 900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Шнур для сварки линолеума | Шнур для сварки линолеума. Цветовая гамма серо-бежевый. Толщина покрытия общая 4 мм. Намотка стандартного рулона 50 м. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.11.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |