|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 27.02.2020 г. №.174-20 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Контроллер доступа на 2 считывателя | Контроллер доступа предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и PIN-кодов), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом). Напряжение питания от 12 до 15В. Ток потребления в дежурном режиме не более120мА. Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory и Proximity не менее 2. Расстояние от контроллера до считывателя не более100м. Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) не менее 32768. Количество исполнительных реле для управления запорными устройствами не менее 2. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле не менее 100Вт. Емкость буфера событий не менее 32768. Габаритные размеры пульта не боллее 156х107х39мм. Масса не более 0.3кг. | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Считыватель проксимити карты | Считыватель бесконтактный накладного типа, применяется в системах охраны и в системах контроля и управления доступом (СКД), предназначен для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приёмно-контрольные приборы (ПКП) или контроллеры СКД, поддерживающие входной формат данных – DallasTouch Memory. Считыватель работает с идентификационными картами и брелоками, стандарта EM-Marin. Технические характеристики: дистанция считывания 10 см; световая индикация: 1 светодиодный индикатор питания и 1 индикатор для отображения режимов работы считывателя; внешний интерфейс: четырёхжильный кабель; интерфейс подключаемых приборов: Dallas Touch Memory; управление индикацией: управление переключением между красным и зеленым светодиодом; встроенный звуковой сигнализатор; питание прибора: от прибора, к которому подключен считыватель или от отдельного источника постоянного тока; напряжение питания: 7,0 ÷ 25,0 В; потребляемый ток: не более 60 мА; рабочий диапазон температур: от -20 до +50°C; относительная влажность: до 98% при +25°C; степень защиты корпуса: IР20; габаритные размеры: 43х83х14 мм; тип монтажа: настенный навесной. | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Труба ограждения Ду-32 (хром) | Длина: 3000 мм Диаметр: 32 мм Цвет: хром Толщина: 1,2 мм | шт. | 6 |  |  |
| 4 | Турникет полуавтоматический | Турникет «SA351» предназначен для организации проходных на предприятиях и в организациях. Турникет может работать в составе систем контроля и управления доступом любых производителей, обеспечивающих техническое сопряжение с платой контроллера турникета. В состав турникета «SA351» входит источник вторичного электропитания резервированный напряжением 12 В и током 1 А (источник питания интегрирован с платой ИП и сопряжения турникета). Турникет выполнен в компактном корпусе из стали с полимерным покрытием. Корпус имеет повышенную жёсткость конструкции. | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Калитка "Флажок" 32-Л | Калитка левая. Цвет – хром. Высота 1 м (В=770), 2 муфты под трубу 32 мм, антивандальная, с механизмом регулировки положения рамки | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Стойка ограждения | Угловая стойка. Представляет собой вертикальную трубу с основанием и четырьмя муфтами для присоединения труб диаметром 32 мм под 90 град. Высота 1 м, диаметр 50 мм, цвет – хром. | шт. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 04.03.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65 | | | | | | | |