|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. 2 025 г. №.182-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реанимационное | 1 Ларингоскоп интубационный с принадлежностями Комплект 5КТРУ 32.50.13.190-00007689: Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использованияСостав комплекта:Наименование товара Наименование характеристики Единица измеренияхарактеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик1. Рукоять Рукоять совместима с любым размером и видом фиброоптических клинков KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЗаводская маркировка производителя, наносимая непосредственно на изделие, должна содержать дату (год) изготовления (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27). Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГоловка рукоятки Цельнометаллическая, со специальным креплением для точной фиксации клинка Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТубус рукоятки Со встроенной вилкой для зарядки от сети Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр рукояти номинальный мм 28 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность рукоятки матовая без бликов Матовая без бликов. Рифленое сеткообразное покрытие рукоятки для защиты от скольжения Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНижний модуль рукоятки Закручивающийся цельнометаллический колпачок Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИсточник света Светосильная ксеноновая лампа Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНапряжение питания лампы номинальное В 3,5 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПродолжительность эксплуатации ксеноновой лампы часов Не менее 20 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристикиВозможность самостоятельной трансформации рукояти из ксеноновой в светодиодную вне условий сервисного центра Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИсточник питания Аккумулятор Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДля зарядки аккумулятора необходимо отсоединить нижнюю часть рукояти, содержащую аккумулятор и интегрированное зарядное устройство. Затем подключить ее к розетке с помощью встроенной в нижнюю часть рукояти вилки Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики2. Клинок, тип "Макинтош" № 1 Форма клинка Изогнутая Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с любым размером и видом фиброоптических рукоятей KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип клинка Многоразовый Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность клинка Матовая безбликовая, полностью выполнена из высоколегированной стали Значение характеристики не может изменяться участником закупкиУзел крепления к рукояти в основании клинка Полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер клинка номинальный (соответствует № 1) мм 92 х 20 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЛезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСменный съемный световод в металлической оболочке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр световода номинальный мм 4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики3. Клинок, тип "Макинтош" № 2 Форма клинка Изогнутая Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с любым размером и видом фиброоптических рукоятей KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип клинка Многоразовый Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность клинка Матовая безбликовая, полностью выполнена из высоколегированной стали Значение характеристики не может изменяться участником закупкиУзел крепления к рукояти в основании клинка Полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер клинка номинальный (соответствует № 2) мм 112 х 19 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЛезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСменный съемный световод в металлической оболочке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр световода номинальный мм 4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики4. Клинок, тип "Макинтош" № 3 Форма клинка Изогнутая Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с любым размером и видом фиброоптических рукоятей KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип клинка Многоразовый Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность клинка Матовая безбликовая, полностью выполнена из высоколегированной стали Значение характеристики не может изменяться участником закупкиУзел крепления к рукояти в основании клинка Полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер клинка номинальный (соответствует № 3) мм 130 х 22 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЛезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСменный съемный световод в металлической оболочке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр световода номинальный мм 4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики5. Клинок, тип "Макинтош" № 4 Форма клинка изогнутая Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с любым размером и видом фиброоптических рукоятей KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип клинка Многоразовый Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность клинка Матовая безбликовая, полностью выполнена из высоколегированной стали Значение характеристики не может изменяться участником закупкиУзел крепления к рукояти в основании клинка Полностью металлический, без пластика, кроме элемента крепления световода Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер клинка номинальный (соответствует № 4) мм 155 х 25 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиЛезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСменный съемный световод в металлической оболочке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр световода номинальный мм 4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики6. Клинок, тип "Миллер" № 0 Форма клинка Прямая Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с любым размером и видом фиброоптических рукоятей KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип клинка Многоразовый Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность клинка Матовая безбликовая, полностью выполнена из высоколегированной стали Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер клинка номинальный (соответствует № 0) мм 75 х 11 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСменный съемный световод в металлической оболочке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр световода номинальный мм 4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики7. Клинок, тип "Миллер" № 1 Форма клинка Прямая Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСовместимость с любым размером и видом фиброоптических рукоятей KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe) Германия, имеющихся у Заказчика Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиТип клинка Многоразовый Значение характеристики не может изменяться участником закупкиПоверхность клинка Матовая безбликовая, полностью выполнена из высоколегированной стали Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРазмер клинка номинальный (соответствует № 1) мм 102 х 11 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиСменный съемный световод в металлической оболочке Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДиаметр световода номинальный мм 4 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиВозможность самостоятельной замены световода вне условий сервисного центра Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиАвтоклавируется при температуре градусов Цельсия Не менее 134 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиКоличество циклов автоклавирования циклов Не менее 4000 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики8. Футляр комплектовочный Футляр для ларингоскопа Предназначен для укладки и переноски ларингоскопа интубационного с принадлежностями (рукоять и семь клинков) Значение характеристики не может изменяться участником закупкиИспользуется для рукояти и клинков KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG (KaWe), типов Макинтош, Mиллер, Фореджер Соответствие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМатериал корпуса Ударопрочный пластик Значение характеристики не может изменяться участником закупкиРучка для удобства при перемещении Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиНожки для устойчивости при хранения в вертикальном положении Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиДва пластиковых замка-защелки Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиМягкая вставка с ячейками в виде силуэтов соответствующих клинков и рукояти (ложемент) Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупкиГабариты номинальные в вертикальном положении: ширина х глубина х высота мм 340 х 85 х 275 Значение характеристики не может изменяться участником закупкиОбщие требованияРегистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции на русском языке НаличиеДоставка оборудования до склада Заказчика НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты приёмки товара, месяцев Не менее 12Срок поставки с момента заключения контракта, дней Не более 30 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.02.2025 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |