|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.11. 2 022 г. №. 1904-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 85х150 см (92 замены) | Предоставляемый ковер должен обладать следующими характеристиками:  - ворсистая поверхность должна представлять собой скрученный, глубоко прокрашенный нейлон;  - плотность ковра должна составлять не менее 800 г/м²;  - высота ворса: 12-14 мм;  - вес коврового покрытия: 2,50 кг/м2 ± 0,05 кг/м2;  - количество поглощаемой грязи не менее 4 кг на 1м2;  - количество удерживаемой влаги не менее 4 литров на 1м2;  - ворс не должен приминаться или иметь изношенный вид;  - ворс при пользовании не должен менять свой цвет (коричневый);  - ковер должен обладать антистатическими свойствами;  - износостойкость ковра должна определяться не менее, чем 500 стирками или полными чистками ковровых покрытий;  - в основе ковра должна быть заложена высокопрочная, химически стойкая резина, толщиной 1,2-1,8 мм;  - резиновый бордюр с укреплением по краю, должен обладать шириной 20 мм;  - состав ковра: основа: перфорированный нитрильный каучук, ворс: скрученные нейлоновые волокна;  - основа ковра не должна собираться складками во время пользования ковром;  - основа должна быть устойчива к высоким и низким температурам, к нефтепродуктам и механическим воздействиям;  - в основе должно быть предусмотрено наличие специальных «липучек» (по четыре крепления на основе ковра), посредством которых ковры могут быть прикреплены к полу\*;  - высокий уровень пожарной безопасности.  Цвет ковра должен быть серо-голубым (MSW-1). | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 85х150 см (64 замены) |  | усл. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 115х200 см (105 замен) | Предоставляемый ковер должен обладать следующими характеристиками:  - ворсистая поверхность должна представлять собой скрученный, глубоко прокрашенный нейлон;  - плотность ковра должна составлять не менее 800 г/м²;  - высота ворса: 12-14 мм;  - вес коврового покрытия: 2,50 кг/м2 ± 0,05 кг/м2;  - количество поглощаемой грязи не менее 4 кг на 1м2;  - количество удерживаемой влаги не менее 4 литров на 1м2;  - ворс не должен приминаться или иметь изношенный вид;  - ворс при пользовании не должен менять свой цвет (коричневый);  - ковер должен обладать антистатическими свойствами;  - износостойкость ковра должна определяться не менее, чем 500 стирками или полными чистками ковровых покрытий;  - в основе ковра должна быть заложена высокопрочная, химически стойкая резина, толщиной 1,2-1,8 мм;  - резиновый бордюр с укреплением по краю, должен обладать шириной 20 мм;  - состав ковра: основа: перфорированный нитрильный каучук, ворс: скрученные нейлоновые волокна;  - основа ковра не должна собираться складками во время пользования ковром;  - основа должна быть устойчива к высоким и низким температурам, к нефтепродуктам и механическим воздействиям;  - в основе должно быть предусмотрено наличие специальных «липучек» (по четыре крепления на основе ковра), посредством которых ковры могут быть прикреплены к полу\*;  - высокий уровень пожарной безопасности.  Цвет ковра должен быть серо-голубым (MSW-2). | усл. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 150х300 см (45 замен) |  | усл. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 115х200 см (70 замен) |  | усл. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 115х200 см (69 замен) |  | усл. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Услуги по предоставлению, чистке и замене грязевпитывающего вестибюльного ковра 150х300 см (105 замен) |  | усл. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Услуги по предоставлению, чистке и замене резинового вестибюльного ковра 115х175 см. | Услуги по предоставлению, чистке и замене резинового вестибюльного ковра 115х175 см.  Предоставляемый ковер должен обладать следующими характеристиками:  - поверхность должна представлять собой резиновую поверхность, с выпуклыми элементами сбивающими крупную фракцию грязи на основе нитрильного каучука;  - износостойкость ковра должна определяться не менее, чем 500 стирками или полными чистками ковровых покрытий;  - в основе ковра должна быть заложена высокопрочная, химически стойкая резина, толщиной 1,2-1,8 мм;  - резиновый бордюр с укреплением по краю, должен обладать шириной 20 мм;  - состав ковра: основа: перфорированный нитрильный каучук.  - основа ковра не должна собираться складками во время пользования ковром. | усл. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 30.11.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |