|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02. 2 023 г. №. 202-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Светильник светодиодный Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000К, белый) | Производитель - CSVT  Артикул — ЦБ000013907  Мощность(Вт) — 32  Световой поток(лм) — 4000  Цветовая температура(К) — 4000  Степень защиты IP — IP40  Способ монтажа(для сайта) — Встраиваемый / подвесной / накладной  Эффективность(лм/Вт) — 125  Индекс цветопередачи(RA) — > 80  Коэффициент мощности — > 0,95  Коэффициент пульсации — < 1%  Класс электробезопасности — I | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Светильник светодиодный LE-СВО-03-040-1824-20Д 1197x304 (IP40, 4000К, белый) | Производитель LedEffect  Артикул LE-СВО-03-040-1824-20Д  Потребляемая мощность 40 Вт  Световой поток 4 300 лм  Световая отдача 108 лм/Вт  Цветовая температура 4000 K  Индекс цветопередачи, CRI Ra > 80  Пульсации светового потока, менее 1 %  Класс светораспределения П  Кривая силы света (КСС) Д  Питающее напряжение AC 175-260В/50Гц  Класс защиты от поражения электрическим током I  Коэффициент мощности Pf > 0,9  Степень защиты оболочки IP20  Климатическое исполнение УХЛ4  Температурный диапазон 0...+45°C  Группа механического исполнения М1  Тип монтажа встраиваемый  Габаритные размеры, (Д×Ш×В)/(d×В) 1197х304х76 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Светильник встраиваемый светодиодный Apeyron 06-15, 7 Вт 2700 К | Страна производства Китай  Марка APEYRON  Артикул 06-15  Основной материал Поликарбонат  Мощность (Вт) 7  Температура цвета (в K) 2700  Тип монтажа Встраиваемый  Диаметр (см) 9.5  Тип цоколя Встроенные светодиоды  Степень защиты от пыли и воды (IP) IP40 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Блок питания 12В, 60Вт, IP20, 160\*40\*32мм | Торговая марка: Line-ST  Код товара: TPS 60-12 IP20  Тип товара: Блок питания (источник питания)  Выходная мощность, W max: 60 Ватт  Выходное напряжение, V: 12 Вольт  Выходной ток, A max: 5 Ампер  Коэффициент мощности, cos φ: 0,8  Коррекция выходного напряжения: ДА  Принудительное охлаждение: НЕТ  Напряжение питания, V: 220 Вольт  Тип корпуса: Перфорированная алюминиевая сетка  Материал корпуса: Металл  Габариты, Д\*Ш\*В: 160 x 40 x 32 mm  Цвет корпуса: Серебро  Класс защиты: IP20  Гарантия: 2 года | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Блок питания 12В, 100Вт, IP20 | Артикул TDM SQ0331-0015 / 105  Напряжение, В 220  Выходное напряжение, В 12  Класс защиты, IP IP20  Мощность, Вт 100 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Лента светодиодная 12V 9,6 Вт/м 2700К IP20, 5м | Лента светодиодная 12V 9,6 Вт/м 2700К IP20 ширина 8 мм, 5м | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выключатель проходной | Тип изделия Переключатель Способ монтажа Открытый  Номинальный ток,А 6 Тип серии Моноблок Количество клавиш 1 Степень защиты IP20 Напряжение, В 220 Цвет Белый Индикация Нет Тип управления Клавиша Крепление Винтовое Материал изделия Пластик Номинальное напряжение, В 230 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа светодиодная филаментная 6 Вт, 2800К, E14, свеча витаяЛампа светодиодная филаментная 6 Вт, 2800К, E14, свеча витая | Цоколь лампы: E14  Тип лампы: LED (светодиодная) филаментная  Форма лампы: Свеча витая  Цвет колбы: Прозрачная  Мощность: 6 W  Рабочее напряжение: 220V  Цветовая температура: 2800 K  Теплота света: Теплый свет (2700-3000 К)  Световой поток (Lm): 580 Lm  Угол рассеивания: 360 °  Возможность диммирования: Нет  Подключение: Прямое  Артикул: Voltega E14 LED 6W 580Lm 2800K VG10-CC1E14warm6W-F 7027 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа светодиодная 7 Вт, 2800К, GU10, гриб | Лампа светодиодная  Форма: полусфера (гриб)  Мощность: 7 Вт  Цоколь: GU10  Цветовая температура: 2800К  Артикул: Voltega 7060 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа светодиодная GX53 9 Вт 4000К | Производитель: Jazzway  Диммируется: Нет  Мощность, W: 9  Рассеиватель: Матовый  Световой поток, Lm: 680  Цоколь: GX53  Угол рассеивания: 130  Напряжение, V: 220  Цветовая температура, K: 4000  Индекс цветопередачи, RA : 75  Материал корпуса: Пластик  Температура эксплуатации, °C: от -20 до + 40  Срок службы часов: 30000  Цвет свечения: Нейтральный белый | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 13.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |