|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.12. 2 022 г. №.2059-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Подводка для воды | Подводка гибкая для воды с внутренней и наружней резьбой, в стальной оплетке. Диаметр 15 мм, длина 60 см.Назначение и область применения:Гибкая подводка применяется для запитки водой сантехнического оборудования : подсоединения стиральных и посудомоечных машин, унитазов, бидэ, смесителей, умывальников и водонагревателей.Рабочие характеристики: до +110 С | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подводка для воды 80 см (М/Р) |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Лейка д/душа 1 реж | Количество режимов 1, высота 3 см, ширина 6,7 см, длина 19 см. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Сиденье для унитаза | Основной материал пластик, цвет белый. Габаритные размеры: ширина не менее 37 см, внутренняя ширина не менее 21 см, длина не менее 42 см, расстояние между креплениями не менее 13 см. | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Аэратор для смесителя (наруж. резьба) | Аэратор для смесителя (наружная резьба) | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Лента-скотч для теплоизоляции | Лента-скотч для теплоизоляции используется для монтажа теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Лента-скотч черного цвета применяется при температуре от +5°С до +40°С (показатель не требует конкретизации), диапазон рабочих температур от -40°С до +125°С (показатель не требует конкретизации).Прочность на разрыв не менее 20 Н/10 мм. Тип клеевого слоя на основе натурального каучука. Толщина клеевого слоя 20 мкм (показатель не требует конкретизации).Толщина основы не менее 110 мкм. Длина не менее 25 м. Ширина не менее 50 мм. | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Соединение прямое 1х1 вн-вн |  | пара | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Крепление для унитаза к полу | Крепление для унитаза к полу КТ-90 | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Термопаста |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лента ФУМ профи12мм\*0,1мм\*20м |  | шт. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка для полотенцесушителя |  | шт. | 300 |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка силиконовая для пробки и переходника радиатора |  | шт. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Сифон для кухонной мойки 3 1/2"х40 с гибким переливом и гибкой трубой |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Картридж с ножками 35 мм для смесителя |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Картридж однорычажный диаметр 22 мм (керамика) | Картридж к смесителю однорычажный диаметр 22 мм (керамика) | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Дивертор поворотный |  | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Крепление для умывальника | Крепление 2-х кронштейнов умывальника (6х60) комплект. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Кольцо под американку 3/4" | ТипПрокладка сантехническаяЕдиниц в одном товаре50Материал прокладкиРезинаВходная резьба3/4"МатериалРезина | шт. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Паста уплотнительная Сантехпаста для воды 65 г | Паста Сантехпаста — это универсальный уплотнительный состав для герметизации резьбовых соединений в системах отопления, бытового и питьевого водоснабжения. Используется с льняными волокнами. Разрешена эксплуатация для систем с рабочим давлением до 8 атм и температурой до 140°С. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Хомут с винтовым креплением 1,1/2 (48-53мм) | Хомут с винтовым креплением 1,1/2 (48-53мм) | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 21 | Хомут с винтовым креплением 4, (107-112мм) | Хомут с винтовым креплением 4, (107-112мм) | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 22 | Клапан впуска боковой подвод Уклад КН 56.00.00 | Клапан впуска боковой подвод Уклад КН 56.00.00КН 56.00.00Удобная установка, размещение и регулировкаКлапан поставляется настроенным под определенный тип бачкаБыстрое малошумное заполнение бачкаШтуцер из высокопрочного пластикаФильтр для очистки воды от грубых частиц100-процентный контроль качества.Технические характеристикиУстановленный ресурс работы, тыс. циклов ....................150Диапазон рабочих давлений, МПа............................0,05–1Кратковременное предельное давление, МПа ....................1,5Время заполнения бачка объемом 6 л(при давлении воды в сети 0,6 МПа), с.........................35Изменение уровня воды при изменениидавления воды на 0,1 МПа, мм ................................. 2Присоединительный размер .................................. G1/2 | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 23 | КЛАПАН ВПУСКА НИЖНИЙ КН 57.00.00 | КЛАПАН ВПУСКА НИЖНИЙ ПСКОВ УКЛАД ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ВОДЫ КН 57.00.00Установленный ресурс работы, тыс. циклов ....................150Диапазон рабочих давлений, МПа .........................0,05 - 1Кратковременное предельное давление, МПа ....................1,5Время заполнение бачка объемом 6 л(при давлении воды в сети 0,6 МПа), с. .......................35(при давлении воды в сети 0,05 МПа), с. ...................<=150Изменение уровня воды при изменениидавления воды на 0,1 МПа, мм ..................................2Присоединительный размер ...................................G1/2Поставляется в составе комплекта арматуры для керамического бачка или отдельно. | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 24 | Заглушка 1/2" внутренняя резьба, латунь | Заглушка 1/2" внутренняя резьба, латуньХарактеристикиЦветовая палитраСерый / СеребристыйОсновной материалЛатуньПокрытиеОтсутствуетСтрана производстваКитайТип продуктаПробкаДиаметр (дюйм)1/2"Гарантия (лет)1Диаметр (мм)15Максимальная температура (°C)75.0Максимальное давление (бар)10.0Вес нетто (кг)0.006 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Пробка Equation наружная резьба 1/2" | Пробка Equation наружная резьба 1/2" никелированная латуньХарактеристикиЦветовая палитраСерый / СеребристыйОсновной материалЛатуньПокрытиеОпескоструенныйСтрана производстваКитайТип продуктаСоединительДиаметр (дюйм)1/2"Гарантия (лет)5МаркаEQUATIONДиаметр (мм)15Максимальная температура (°C)75.0Максимальное давление (бар)10.0Тип монтажаС винтовым креплениемВес нетто (кг)0.022 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 26 | Соединение прямое 1"Х1" ВР/ВР для полотенцесушителя К5-SFF044 | Соединение прямое 1"Х1" ВР/ВР для полотенцесушителя К5-SFF044Комплект фитингов предназначен для подключения полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения. Изделия изготовлены из прочной хромированной латуни, устойчивой к коррозии, истиранию, царапинам и износу. Благодаря шестигранной форме фитинг легко закручивается обычным гаечным ключом. Комплект обеспечивает качественное, надежное и долговечное резьбовое присоединение, которое можно демонтировать при необходимости. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 27 | Нить для герметизации | Длинна не менее 5000 см., в пластиковом боксе. Резьбовой герметик на основе фторопластовых нитей. | шт. | 250 |  |  |  |  |  |
| 28 | Сифон для мойки бутылочнй | Сифон для мойки бутылочный 11/2х40мм. Решетка металическая, гофра | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ниппель хромированный Ду-15 | Материал хром, диаметр 15 мм. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ниппель хромированный переходной Ду-15/20 | Материал хром, диаметр переходной 15/20 мм. | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 31 | Арматура для смывного бачка универсальная нижняя подводка | Арматура для смывного бачка универсальная. Кнопка хромированная. Нижняя подводка. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | Арматура для смывного бачка универсальная боковая подводка | Арматура для смывного бачка универсальная. Кнопка хромированная. Боковая подводка. | шт. | 90 |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладка для алюминиевых радиаторов силиконовая ду-42 |  | шт. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 34 | Комплект универсальный силиконовый для поключения алюминиевых радиаторов ду-20 | Комплект универсальный d-42 Ду-20 для алюминиевого радиатора, в комплекте 3 кронштейна. | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 35 | Картридж керамический для одноручкового смесителя Ду-35 мм | Картридж керамический для однорычажного смесителя. Диаметр 35мм. Шток латунный. Клик-система. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | Картридж керамический для одноручкового смесителя Ду-40 мм | Картридж керамический для однорычажного смесителя. Диаметр 40мм. Шток латунный. Клик-система. | шт. | 360 |  |  |  |  |  |
| 37 | Картридж керамический для одноручкового смесителя Ду-40 мм на ножках | Латунный шток, клик система | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Герметик силиконовый сантехнический белый | Герметик силиконовый сантехнический прозрачный. Упаковка более 250мл. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 22.12.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |