|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. 2 023 г. №.219-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип инструмента- безударная дрель-шуруповерт; тип патрона- быстрозажимной; количество скоростей работы 2; Питание от аккумулятора; Максимальное число оборотов холостого хода 1900 об/мин; Максимальный крутящий момент 54 Н·м; Максимальный диаметр сверления (дерево) 38 мм; Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм; Функции и возможности: Тормоз двигателя; Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения; Аккумулятор: Тип аккумулятора Li-Ion; Емкость аккумулятора 1.5 А⋅ч; Напряжение аккумулятора 18 В; Съемный аккумулятор. Приспособления лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения. В комплекте дополнительный аккумулятор, кейс. Размеры (ДхВxШ) 185x249x79 мм; Вес 1.5 кг. Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс. Особенности совместимость с аккумуляторами емкостью 4 и 5 А\*ч. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Аккумуляторная отвертка |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бензиновая воздуходувка CHAMPION GBR376 | Функции обдув  Максимальная скорость воздуха 95 м/с  Максимальный объем воздушного потока 1548 м³/час  Способ транспортировки ранцевый  Объем двигателя 63.3 см³  Количество тактов двигателя 2х тактный  Тип топлива бензин и масло  Объем топливного бака 1.7 л  Тип двигателя бензиновый  Вес нетто 10.5 кг | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-502 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-502  Производитель Sonel, Польша  Артикул WMRUMPI502  Номер в Госреестре № 44170 до 01.04.15 г.  измерение полного сопротивления в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;  измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;  вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;  измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС и А;  измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;  измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;  автоматический режим измерения параметров УЗО;  измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;  измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;  измерение напряжения переменного тока до 500 В;  измерение частоты в диапазоне 45-65 Гц;  сохранение результатов измерений в память;  комплектация: адаптер с сетевой вилкой, провода измерительные, зажимы, зонды, футляр с ремнем для переноски;  включён в Госреестр: да;  первичная поверка: да. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Лобзик электрический | инструмент предназначен для распиливания материалов из древесины ,пластмассы и металла .  длина хода 26мм  Режущие возможности  дерево-135мм  сталь-10мм  алюминий-20мм  вес нетто-2,6кг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Миксер электрический | Предназначен  для работы в промышленности и быту;  для размешивания жидких и полужидких метериалов с низкой вискозностью, красок, лаков,клеев,легких штукатурок  для употребления с мешалками и принадлежностями, | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Минимойка |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Мойка высокого давления Karcher K4 Basic | Мощность (Вт)  1800.0  Максимальное давление (бар)  130.0  Забор моющего средства  С помощью всасывающего шланга  Рабочее давление (бар)  110.0  Максимальный расход (л/ч)  420.0  Максимальная температура подаваемой воды (°С)  40  Уровень звукового давления (дБ)  73.0  Возможность забора воды из емкости  Да  Подключение к системе водоснабжения  Да  Система охлаждения двигателя  Водой  Материал помпы  Композитный пластик  Длина шланга (м)  6  Диаметр совместимого шланга (дюйм)  3/4"  Материал шланга  ПВХ  Барабан для намотки шланга  Нет  Длина сетевого кабеля (м)  5.0 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Молоток отбойный Makita HM1203C |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ножницы электрические | Электрические ножницы ЭНН-500/2,5М | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Пароочиститель Kärcher SC 4 EasyFix Premium | Мощность нагревателя (Вт) 2000  Макс. давление пара (бар) макс. 3,5  Длина кабеля (м) 4  Время нагрева (мин) 4  Объем заливаемой воды (л) 0,5 / 0,8 / (съемный бачок)  Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60  Масса (без принадлежностей) (кг) 4,05  Масса (с упаковкой) (кг) 5,8  Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 251 x 273  Предохранитель  Предохранительный клапан  Регулятор расхода пара, на рукоятке  Интегр. воронка для заливки воды  Система 2 резервуаров  Комплект для уборки пола, EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)  Принадлежности, ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка (малая), круглая щетка (большая)  Микроволоконная салфетка для пола, 2 шт.  Микроволоконная обтяжка для ручной насадки, 1 шт.  Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»  Паровой шланг с пистолетом, 2 м  Встроенный выключатель  Накладка для чистки ковров | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Перфоратор | Мощность (Вт) 780.0  Сила удара (Дж) 2.4  Максимальное число ударов в минуту 4500  Количество режимов работы 3  Функция долбления Да  Функция сверления Да  Антивибрационная система Нет  Реверсивный Да  Встроенная подсветка Нет  Количество скоростей 1  Скорость (об/мин) 1100  Диаметр сверления в бетоне (мм) 65.0  Тип электродвигателя С угольными щетками  Защитная муфта Нет  Тип патрона SDS Plus  Длина кабеля (м) 4.0  Аксессуары в комплекте  чемодан, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка  Кейс Да | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Перфоратор HR2470 | Технические характеристики:  Мощность: 780 Вт;  Патрон: SDS+;  Обороты: 0-1100 об/мин;  Удары: 0-4500 уд/мин;  Сила удара: 2,7 Дж;  Максимальный диаметр сверления по бетону: 24 мм;  Максимальный диаметр сверления по металлу: 13 мм;  Максимальный диаметр сверления по дереву: 32 мм;  Длина: 370 мм;  Вес нетто: 2,8 кг;  3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление;  Поставляется в кейсе.  Данный материал взят со страницы:  https://www.220-volt.ru/catalog-19008/ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Пила сабельная сетевая Hikoki | Пила сабельная сетевая Hikoki CR13V2, 1010 Вт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Пирометр | Комплектация: 1 x Бесконтактный инфракрасный пирометр Mestek IR01A 2 х Батарейки AAA 1 x Инструкция. Размеры: 150мм\*94мм\*40мм. Вес: 105 г (не требует конкретизации)Макс. температура: -50°С. Мин. температура: 380°С. Назначение прибора: измерение температуры. Цвет: черный (не требует конкретизации). Гарантия: 6 мес | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Плиткорез электрический | Мощность: 1000 Вт;  Диаметр диска: 200 мм;  Посадочный диаметр диска: 25.4 мм;  Размер рабочего стола: 960х400 мм;  Глубина пропила под углом 45 град: 28 мм;  Глубина пропила под углом 90 град: 32 мм;  Обороты диска: 2950 об/мин;  Длина реза: 920 мм;  Материал обработки: керамика;  : функция Угол под 45 град, водная система охлаждения пильного диска, | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Пылесос BOSCH GAS 12-25 PL Professional | Дополнительные данные  Макс. входная мощность 1 350 Вт  Вес 10 кг  Объем контейнера, нетто 21 л  Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки L  Номинальная входная мощность 1 250 Вт  Объем контейнера, брутто 25 л  Вместимость контейнера для воды, нетто 16 л  Объем мешка для пыли, нетто 20 л  Класс пыли L  Размер инструмента (ширина) 380 мм  Размер инструмента (длина) 483 мм  Размер инструмента (высота) 453 мм  Поверхность фильтра 2 300 см²  Макс. скорость потока воздуха (турбина) 65 л/с  Макс. разрежение (турбина) 200 мбар  Колеса, количество 4  Комплектация  со щелевой насадкой  Номер для заказа: 0 601 97C 100  Щелевая насадка  Шланг, 3 м, Ø 35 мм 1 619 PA7 322  Антистатическая трубка 1 619 PA7 324  GAS 12-25 фильтр предварительной очистки (1619PB3283)  GAS 12-25 pl фильтр HEPA (1619PB3282) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Пылесос Dexter Power |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Пылесос PHILIPS FC 9174/02 | Пылесборник- мешок, ёмкостью 4 л; Регулятор мощности на корпусе; Уровень шума 78 дБ; Длина сетевого шнура 7 м. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реноватор 600 Вт | Реноватор DEKO DKOT600 - это универсальный инструмент для дома, сочетающий в себе функции таких электроприборов как лобзик, болгарка и шлифовальная машинка. В зависимости от используемой насадки, изделие может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности. Система быстрого зажима без инструмента позволяет менять рабочую оснастку за считанные секунды  Марка DEKO  Модель продукта DKOT600  Страна производства Китай  Количество аксессуаров в комплекте 38  Кейс Да  Количество колебаний в минуту 23000  Угол колебаний (°) 3.20  Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой Нет  Наименование типа крепления OQIS  Гарантия (лет) 1  Мощность (Вт) 600  Регулировка скорости Да  Количество скоростей 1  Плавный пуск Нет  Длина кабеля (м) 2  Аксессуары:  7 шт пильный диск, 2 шт скребок, 3 шт пильное лезвие, 25 шт шлифлисты (P60,P120,P180, P240, P320), 1 шт насадка дельтовидная шлифовальная плита  Марка DEKO  Модель продукта DKOT600  Вес нетто (кг) 2.1 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Рубанок электрический Bort | Рубанок сетевой Bort BFB-750X 93722852, 750 Вт, 82 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Станция паяльная термовоздушная + паяльник LUKEY-702 | Термовоздушная паяльная станция (фен + паяльник) Lukey-702, компактных размеров,  с цифровой индикацией и широким диапазоном рабочих температур.  Антистатическая функция.  Микрокомпьютер для цифрового отображения данных и контроля температуры,  большая мощность в начале, быстрый разогрев,  стабильность температуры с точностью до 1С, на которую не влияет объем выдуваемого воздуха.  Светодиоды, управляемые сенсорным и круговым переключателем.  Функция неактивного состояния.  Система охлаждения после отключения.  Технические характеристики  Питание: 220 В  Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В  Потребляемая мощность, Вт: 750  Диапазон рабочих температур паяльника, °С: 200- 480  Диапазон рабочих температур фена, °С: 100-480  Тип нагревательного элемента паяльника: керамический  Тип насоса: турбина  Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)  Уровень шума: меньше 45 Дб  Габариты, мм: 160х190х116  Вес: около 1,5 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Торцовочная пила EINHELL | Мощность: 1500 Вт;  Число оборотов: 5000 об/мин;  Диаметр диска: 210 мм;  Особенности: возможность подключения пылесоса, | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Триммер Stiht FS 55 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Угловая шлифованная машина | Технические характеристики:  Напряжение, В  220  Мощность, Вт  720  Диаметр диска, мм  125  Посадочный диаметр, мм  22.2  Число оборотов, об/мин  11000  Электр. регулировка оборотов  нет  Суперфланец  нет  Быстрозажимная гайка SDS  нет  Защита от непреднамеренного пуска  нет  Работа по бетону (камню)  да | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Углошлифовальная машина (болгарка) | Тип машины угловая; Потребляемая мощность 2000 Вт; Максимальная частота вращения диска 6600 об/мин; Максимальный диаметр диска 230 мм; Резьба шпинделя M14; Питание от сети; Функции и возможности: ограничение пускового тока, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка; Вес 4.2 кг; Комплектация: Защитный кожух, опорная шайба, зажимная гайка, торцовый ключ. Особенности лабиринтное уплотнение для защиты от пыли и грязи, заменяемые снаружи угольные щетки. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Шлифмашина угловая аккумуляторная WORX кейс WX800 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Машина углошлифовальная | Тип машины угловая; Потребляемая мощность 840 Вт; Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин; Максимальный диаметр диска 115 мм; Резьба шпинделя M14; Питание от сети; Фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка двухпозиционная; Вес 2 кг; Комплектация дополнительная рукоятка, фланец, шлифовальный круг. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Фен технический 2000Вт 300/500л/мин 300/600оС | Код товара 5437381  Артикул 80607  Производитель FIT  Страна Китай  Тип изделия Фен технический  Напряжение питания 220  Мощность, Вт 2000  Длина кабеля, м 1.8  Цвет Зеленый  Ширина, мм 200  Материал изделия Сталь  Масса, кг 0.73  Частота вращения, об/мин 500  Частота, Гц 50  Ток сети, А 8.7 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Фильтр для пылесоса GAS 25/50 2607432014 сухая пыль | Складчатый фильтр из целлюлозы, для сухой обработки для пылесоса GAS 25 L SFC Professional и GAS 50 Professional  Характеристики фильтра для пылесоса 2607432014  Размер, см² 4300.0  Размеры (длина x ширина x высота), мм 257 x 69 x 187  Вес в упаковке: 0.620 кг.  Габариты упаковки: 275х194х124 мм.  Страна производитель: Германия  Артикул Bosch для заказа: 2607432014, 2 607 432 014, 2.607.432.014 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Фильтр к пылесосу Bosch GAS 12-25 и GAS 12-25 PS | Фильтр к пылесосу Bosch GAS 12-25 и GAS 12-25 PS (1619PB3283)  Комплектация проточного фильтра 1619PB3283, 1 619 PB3 283, 1.619.PB3.283  1 проточный фильтр в упаковке.  Вес в упаковке: 0.200 кг.  Габариты упаковки: 150х80х80 мм.  Страна производитель: Китай | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Шлифовальная машина 9558HN |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Шлифовальная машина GA9020SF |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Шуруповерт Makita DF347DWE | Напряжение (В) 14.4  Максимальный крутящий момент (Н·м) 30.0  Ударная функция Нет  Максимальное число ударов в минуту 0  Реверсивный Да  Встроенная подсветка Нет  Тип аккумулятора Li-Ion (литий-ионный)  Емкость аккумулятора (А·ч) 1.5  Количество аккумуляторов 2  Время зарядки (мин) 60  Индикатор уровня заряда Нет  Интегрирована в платформу Да  Диаметр сверления в дереве (мм) 25.0  Диаметр сверления в металле (мм) 10.0  Диаметр сверления в кирпиче (мм) 0.0  Диаметр сверления в бетоне (мм) 0.0  Количество скоростей 2  Количество оборотов холостого хода (об/мин) 0-400/0-1400  Тип электродвигателя С угольными щетками  Защитная муфта Да  Тип патрона Быстрозажимной  Диаметр патрона (мм) 10  Аксессуары в комплекте бита, зарядное устройство, аккумулятор Li-Ion 1.5Ач (2 шт.), кейс  Кейс Да  Марка MAKITA  Модель продукта DF347DWE  Тип продукта (локальный) Дрель-шуруповёрт аккумуляторная  Вес нетто (кг) 1.77  Страна производства Китай  Гарантия производителя (лет) 1 | шт. | 11 |  |  |  |  |  |
| 35 | Шуруповерт электрический | Общие характеристики  Тип инструмента дрель-шуруповерт  Тип патрона быстрозажимной  Количество скоростей работы 2  Питание от сети 220В  Диаметр патрона 1 – 10 мм  Макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин  Максимальный крутящий момент 56 Н·м  Потребляемая мощность 320 Вт  Макс. диаметр сверления (дерево) 28 мм  Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм  Функции и возможности  Функции реверс  Дополнительные режимы работы сверление  Особенности конструкции блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения  Особенности и габариты  Упаковка коробка  Длина сетевого кабеля 2.5 м  Размеры (ДхВxШ) 220x206x67 мм  Вес 1.2 кг  Подробная комплектация бита  Дополнительно  Гарантийный срок 12 мес. | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | Эксцентриковая шлифмашина Wert | Эксцентриковая шлифмашина Wert EES 125DE, 350 Вт, 125 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.02.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. | | | | | | | | | |