|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.02. 2 023 г. №.219-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип инструмента- безударная дрель-шуруповерт; тип патрона- быстрозажимной; количество скоростей работы 2; Питание от аккумулятора; Максимальное число оборотов холостого хода 1900 об/мин; Максимальный крутящий момент 54 Н·м; Максимальный диаметр сверления (дерево) 38 мм; Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм; Функции и возможности: Тормоз двигателя; Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения; Аккумулятор: Тип аккумулятора Li-Ion; Емкость аккумулятора 1.5 А⋅ч; Напряжение аккумулятора 18 В; Съемный аккумулятор. Приспособления лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения. В комплекте дополнительный аккумулятор, кейс. Размеры (ДхВxШ) 185x249x79 мм; Вес 1.5 кг. Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс. Особенности совместимость с аккумуляторами емкостью 4 и 5 А\*ч. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Аккумуляторная отвертка |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бензиновая воздуходувка CHAMPION GBR376 | Функции обдувМаксимальная скорость воздуха 95 м/сМаксимальный объем воздушного потока 1548 м³/часСпособ транспортировки ранцевыйОбъем двигателя 63.3 см³Количество тактов двигателя 2х тактныйТип топлива бензин и маслоОбъем топливного бака 1.7 лТип двигателя бензиновыйВес нетто 10.5 кг | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-502 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-502Производитель Sonel, ПольшаАртикул WMRUMPI502Номер в Госреестре № 44170 до 01.04.15 г.измерение полного сопротивления в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС и А;измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;автоматический режим измерения параметров УЗО;измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;измерение напряжения переменного тока до 500 В;измерение частоты в диапазоне 45-65 Гц;сохранение результатов измерений в память;комплектация: адаптер с сетевой вилкой, провода измерительные, зажимы, зонды, футляр с ремнем для переноски;включён в Госреестр: да;первичная поверка: да. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Лобзик электрический | инструмент предназначен для распиливания материалов из древесины ,пластмассы и металла .длина хода 26ммРежущие возможностидерево-135ммсталь-10ммалюминий-20ммвес нетто-2,6кг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Миксер электрический | Предназначендля работы в промышленности и быту;для размешивания жидких и полужидких метериалов с низкой вискозностью, красок, лаков,клеев,легких штукатурокдля употребления с мешалками и принадлежностями, | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7 | Минимойка |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Мойка высокого давления Karcher K4 Basic | Мощность (Вт)1800.0Максимальное давление (бар)130.0Забор моющего средстваС помощью всасывающего шлангаРабочее давление (бар)110.0Максимальный расход (л/ч)420.0Максимальная температура подаваемой воды (°С)40Уровень звукового давления (дБ)73.0Возможность забора воды из емкостиДаПодключение к системе водоснабженияДаСистема охлаждения двигателяВодойМатериал помпыКомпозитный пластикДлина шланга (м)6Диаметр совместимого шланга (дюйм)3/4"Материал шлангаПВХБарабан для намотки шлангаНетДлина сетевого кабеля (м)5.0 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Молоток отбойный Makita HM1203C |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ножницы электрические | Электрические ножницы ЭНН-500/2,5М | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Пароочиститель Kärcher SC 4 EasyFix Premium | Мощность нагревателя (Вт) 2000Макс. давление пара (бар) макс. 3,5Длина кабеля (м) 4Время нагрева (мин) 4Объем заливаемой воды (л) 0,5 / 0,8 / (съемный бачок)Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60Масса (без принадлежностей) (кг) 4,05Масса (с упаковкой) (кг) 5,8Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 251 x 273ПредохранительПредохранительный клапанРегулятор расхода пара, на рукояткеИнтегр. воронка для заливки водыСистема 2 резервуаровКомплект для уборки пола, EasyFix + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)Принадлежности, ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка (малая), круглая щетка (большая)Микроволоконная салфетка для пола, 2 шт.Микроволоконная обтяжка для ручной насадки, 1 шт.Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»Паровой шланг с пистолетом, 2 мВстроенный выключательНакладка для чистки ковров | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Перфоратор | Мощность (Вт) 780.0Сила удара (Дж) 2.4Максимальное число ударов в минуту 4500Количество режимов работы 3Функция долбления ДаФункция сверления ДаАнтивибрационная система НетРеверсивный ДаВстроенная подсветка НетКоличество скоростей 1Скорость (об/мин) 1100Диаметр сверления в бетоне (мм) 65.0Тип электродвигателя С угольными щеткамиЗащитная муфта НетТип патрона SDS PlusДлина кабеля (м) 4.0Аксессуары в комплектечемодан, ограничитель глубины, дополнительная рукояткаКейс Да | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Перфоратор HR2470 | Технические характеристики: Мощность: 780 Вт; Патрон: SDS+; Обороты: 0-1100 об/мин; Удары: 0-4500 уд/мин; Сила удара: 2,7 Дж; Максимальный диаметр сверления по бетону: 24 мм; Максимальный диаметр сверления по металлу: 13 мм; Максимальный диаметр сверления по дереву: 32 мм; Длина: 370 мм; Вес нетто: 2,8 кг; 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление; Поставляется в кейсе. Данный материал взят со страницы: https://www.220-volt.ru/catalog-19008/ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Пила сабельная сетевая Hikoki | Пила сабельная сетевая Hikoki CR13V2, 1010 Вт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Пирометр | Комплектация: 1 x Бесконтактный инфракрасный пирометр Mestek IR01A 2 х Батарейки AAA 1 x Инструкция. Размеры: 150мм\*94мм\*40мм. Вес: 105 г (не требует конкретизации)Макс. температура: -50°С. Мин. температура: 380°С. Назначение прибора: измерение температуры. Цвет: черный (не требует конкретизации). Гарантия: 6 мес | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Плиткорез электрический | Мощность: 1000 Вт;Диаметр диска: 200 мм;Посадочный диаметр диска: 25.4 мм;Размер рабочего стола: 960х400 мм;Глубина пропила под углом 45 град: 28 мм;Глубина пропила под углом 90 град: 32 мм;Обороты диска: 2950 об/мин;Длина реза: 920 мм;Материал обработки: керамика;: функция Угол под 45 град, водная система охлаждения пильного диска, | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Пылесос BOSCH GAS 12-25 PL Professional | Дополнительные данныеМакс. входная мощность 1 350 ВтВес 10 кгОбъем контейнера, нетто 21 лКласс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки LНоминальная входная мощность 1 250 ВтОбъем контейнера, брутто 25 лВместимость контейнера для воды, нетто 16 лОбъем мешка для пыли, нетто 20 лКласс пыли LРазмер инструмента (ширина) 380 ммРазмер инструмента (длина) 483 ммРазмер инструмента (высота) 453 ммПоверхность фильтра 2 300 см²Макс. скорость потока воздуха (турбина) 65 л/сМакс. разрежение (турбина) 200 мбарКолеса, количество 4Комплектациясо щелевой насадкойНомер для заказа: 0 601 97C 100Щелевая насадкаШланг, 3 м, Ø 35 мм 1 619 PA7 322Антистатическая трубка 1 619 PA7 324GAS 12-25 фильтр предварительной очистки (1619PB3283)GAS 12-25 pl фильтр HEPA (1619PB3282) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Пылесос Dexter Power |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Пылесос PHILIPS FC 9174/02 | Пылесборник- мешок, ёмкостью 4 л; Регулятор мощности на корпусе; Уровень шума 78 дБ; Длина сетевого шнура 7 м. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Реноватор 600 Вт | Реноватор DEKO DKOT600 - это универсальный инструмент для дома, сочетающий в себе функции таких электроприборов как лобзик, болгарка и шлифовальная машинка. В зависимости от используемой насадки, изделие может легко и точно резать под разным углом, вырезать отверстия, распиливать небольшие заготовки, шлифовать, полировать, а также зачищать различные поверхности. Система быстрого зажима без инструмента позволяет менять рабочую оснастку за считанные секундыМарка DEKOМодель продукта DKOT600Страна производства КитайКоличество аксессуаров в комплекте 38Кейс ДаКоличество колебаний в минуту 23000Угол колебаний (°) 3.20Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой НетНаименование типа крепления OQISГарантия (лет) 1Мощность (Вт) 600Регулировка скорости ДаКоличество скоростей 1Плавный пуск НетДлина кабеля (м) 2Аксессуары:7 шт пильный диск, 2 шт скребок, 3 шт пильное лезвие, 25 шт шлифлисты (P60,P120,P180, P240, P320), 1 шт насадка дельтовидная шлифовальная плитаМарка DEKOМодель продукта DKOT600Вес нетто (кг) 2.1 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Рубанок электрический Bort | Рубанок сетевой Bort BFB-750X 93722852, 750 Вт, 82 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Станция паяльная термовоздушная + паяльник LUKEY-702 | Термовоздушная паяльная станция (фен + паяльник) Lukey-702, компактных размеров,с цифровой индикацией и широким диапазоном рабочих температур.Антистатическая функция.Микрокомпьютер для цифрового отображения данных и контроля температуры,большая мощность в начале, быстрый разогрев,стабильность температуры с точностью до 1С, на которую не влияет объем выдуваемого воздуха.Светодиоды, управляемые сенсорным и круговым переключателем.Функция неактивного состояния.Система охлаждения после отключения.Технические характеристикиПитание: 220 ВНапряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 ВПотребляемая мощность, Вт: 750Диапазон рабочих температур паяльника, °С: 200- 480Диапазон рабочих температур фена, °С: 100-480Тип нагревательного элемента паяльника: керамическийТип насоса: турбинаСкорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)Уровень шума: меньше 45 ДбГабариты, мм: 160х190х116Вес: около 1,5 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Торцовочная пила EINHELL | Мощность: 1500 Вт;Число оборотов: 5000 об/мин;Диаметр диска: 210 мм;Особенности: возможность подключения пылесоса, | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Триммер Stiht FS 55 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Угловая шлифованная машина | Технические характеристики:Напряжение, В220Мощность, Вт720Диаметр диска, мм125Посадочный диаметр, мм22.2Число оборотов, об/мин11000Электр. регулировка оборотовнетСуперфланецнетБыстрозажимная гайка SDSнетЗащита от непреднамеренного пусканетРабота по бетону (камню)да | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Углошлифовальная машина (болгарка) | Тип машины угловая; Потребляемая мощность 2000 Вт; Максимальная частота вращения диска 6600 об/мин; Максимальный диаметр диска 230 мм; Резьба шпинделя M14; Питание от сети; Функции и возможности: ограничение пускового тока, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка; Вес 4.2 кг; Комплектация: Защитный кожух, опорная шайба, зажимная гайка, торцовый ключ. Особенности лабиринтное уплотнение для защиты от пыли и грязи, заменяемые снаружи угольные щетки. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Шлифмашина угловая аккумуляторная WORX кейс WX800 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Машина углошлифовальная | Тип машины угловая; Потребляемая мощность 840 Вт; Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин; Максимальный диаметр диска 115 мм; Резьба шпинделя M14; Питание от сети; Фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка двухпозиционная; Вес 2 кг; Комплектация дополнительная рукоятка, фланец, шлифовальный круг. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Фен технический 2000Вт 300/500л/мин 300/600оС | Код товара 5437381Артикул 80607Производитель FITСтрана КитайТип изделия Фен техническийНапряжение питания 220Мощность, Вт 2000Длина кабеля, м 1.8Цвет ЗеленыйШирина, мм 200Материал изделия СтальМасса, кг 0.73Частота вращения, об/мин 500Частота, Гц 50Ток сети, А 8.7 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | Фильтр для пылесоса GAS 25/50 2607432014 сухая пыль | Складчатый фильтр из целлюлозы, для сухой обработки для пылесоса GAS 25 L SFC Professional и GAS 50 ProfessionalХарактеристики фильтра для пылесоса 2607432014Размер, см² 4300.0Размеры (длина x ширина x высота), мм 257 x 69 x 187Вес в упаковке: 0.620 кг.Габариты упаковки: 275х194х124 мм.Страна производитель: ГерманияАртикул Bosch для заказа: 2607432014, 2 607 432 014, 2.607.432.014 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Фильтр к пылесосу Bosch GAS 12-25 и GAS 12-25 PS | Фильтр к пылесосу Bosch GAS 12-25 и GAS 12-25 PS (1619PB3283)Комплектация проточного фильтра 1619PB3283, 1 619 PB3 283, 1.619.PB3.2831 проточный фильтр в упаковке.Вес в упаковке: 0.200 кг.Габариты упаковки: 150х80х80 мм.Страна производитель: Китай | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Шлифовальная машина 9558HN |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Шлифовальная машина GA9020SF |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Шуруповерт Makita DF347DWE | Напряжение (В) 14.4Максимальный крутящий момент (Н·м) 30.0Ударная функция НетМаксимальное число ударов в минуту 0Реверсивный ДаВстроенная подсветка НетТип аккумулятора Li-Ion (литий-ионный)Емкость аккумулятора (А·ч) 1.5Количество аккумуляторов 2Время зарядки (мин) 60Индикатор уровня заряда НетИнтегрирована в платформу ДаДиаметр сверления в дереве (мм) 25.0Диаметр сверления в металле (мм) 10.0Диаметр сверления в кирпиче (мм) 0.0Диаметр сверления в бетоне (мм) 0.0Количество скоростей 2Количество оборотов холостого хода (об/мин) 0-400/0-1400Тип электродвигателя С угольными щеткамиЗащитная муфта ДаТип патрона БыстрозажимнойДиаметр патрона (мм) 10Аксессуары в комплекте бита, зарядное устройство, аккумулятор Li-Ion 1.5Ач (2 шт.), кейсКейс ДаМарка MAKITAМодель продукта DF347DWEТип продукта (локальный) Дрель-шуруповёрт аккумуляторнаяВес нетто (кг) 1.77Страна производства КитайГарантия производителя (лет) 1 | шт. | 11 |  |  |  |  |  |
| 35 | Шуруповерт электрический | Общие характеристикиТип инструмента дрель-шуруповертТип патрона быстрозажимнойКоличество скоростей работы 2Питание от сети 220ВДиаметр патрона 1 – 10 ммМакс. число оборотов холостого хода 1500 об/минМаксимальный крутящий момент 56 Н·мПотребляемая мощность 320 ВтМакс. диаметр сверления (дерево) 28 ммМакс. диаметр сверления (металл) 10 ммФункции и возможностиФункции реверсДополнительные режимы работы сверлениеОсобенности конструкции блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращенияОсобенности и габаритыУпаковка коробкаДлина сетевого кабеля 2.5 мРазмеры (ДхВxШ) 220x206x67 ммВес 1.2 кгПодробная комплектация битаДополнительноГарантийный срок 12 мес. | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 36 | Эксцентриковая шлифмашина Wert | Эксцентриковая шлифмашина Wert EES 125DE, 350 Вт, 125 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. |