|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 24.03. 2020 г. №.309-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Лючок напольный 12 модулей | Комплект поставки:• крышка − 1 шт.;• основание − 1 шт.;• суппорты на 6 модулей − 2 шт.;• рамки (арт. F00015B) на 6 модулей − 2 шт.;• кабельные вводы серии "Express" (арт. 54540) − 4 шт.;• инструкция по монтажу − 1 шт.Напольные лючки предназначены для организации рабочих мест с силовыми и информационными розетками в помещениях с большим открытым пространством. Подвод кабелей осуществляется в трубах или коробах.Отличительные особенности:Сливается с пространствомКрышка лючка утоплена ниже уровня пола для монтажа поверх крышки лючка плитки, ковролина, паркетной доски и т. д.Надежная ударопрочная конструкцияКрышка лючка усилена стальным листом, благодаря которому допустимая нагрузка на крышку − 450 кг.Монтаж электроустановочных изделийВ лючок возможен монтаж электроустановочных изделий серии "Brava", "Viva" и 45х45 мм различных производителей. Для этого используются двухмодульные каркасы, которые заказываются дополнительно, и рамки, которые поставляются в комплекте с лючком.Порядок монтажа: установить ЭУИ защелкиванием в каркас, каркас установить в лючок, декоративная рамка защелкивается поверх каркасов. | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Кабель | Кабель UTP, Cat 5E. 4 пары, внутренний, одножильный, чистая медь (305м) | м | 3 050 |  |  |
| 3 | Элемент питания CAMELION GR2032 | Химический состав литиевый, напряжение 3 V, типоразмер CR2032 | шт. | 100 |  |  |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами | КГтп-ХЛ 4х2,5 - кабель силовой гибкий холодостойкий с четырьмя медными жилами сечением 2,5 мм2 в изоляции и оболочке из термоэластопласта. | метр | 30 |  |  |
| 5 | Провод РПШ 7х2,5 | Провод РПШ 7х2,5 - провод(кабель) гибкий с 7 медными многопроволочными жилами сечением 2,5 миллиметров квадратных, в резиновой изоляции и оболочке. | метр | 15 |  |  |
| 6 | РПШ 7х1,5 | РПШ 7х1,5 - провод(кабель) гибкий с 7 медными многопроволочными жилами сечением 1,5 миллиметров квадратных, в резиновой изоляции и оболочке. | метр | 20 |  |  |
| 7 | Кабель КГхл 3х6+1х4 | КГ-ХЛ 3х6+1х4 - кабель силовой холодостойкий медный гибкий с 4 многопроволочными жилами сечением 6 миллиметров квадратных, в холодостойкой резиновой изоляции и оболочке.Технические характеристики кабеля КГ-ХЛ 3х6+1х4Климатическое исполнение кабеля гибкого холодостойкого КГ-ХЛ 3\*6+1\*4 - У и УХЛ, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.Минимальная температура эксплуатации силового гибкого кабеля КГ-ХЛ 3х6+1х4: -60°С.Максимальная температура эксплуатации КГ-ХЛ 3\*6+1\*4: +50°С.Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ 3х6+1х4 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%.Монтаж кабеля КГ-ХЛ 3х6+1х4 производится при температуре не ниже -40 градусов Цельсия.Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля КГ-ХЛ 3\*6+1\*4 - 144 миллиметров.Растягивающее усилие при монтаже кабеля гибкого КГ-ХЛ 3х6+1х4 не должно превышать 480 Ньютонов.Длительная допустимая температура нагрева жил кабеля КГ-ХЛ 3\*6+1\*4: не более 75°С.Наружный диаметр кабеля КГ-ХЛ 3х6+1х4: 18 миллиметров.Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4.Расчетная масса кабеля КГ-ХЛ 3х6+1х4: 0,56 килограмм в метре.Срок службы силового холодостойкого гибкого кабеля КГ-ХЛ 3\*6+1\*4 4 года с даты изготовления.Допустимая токовая нагрузка кабеля КГ-ХЛ 3х6+1х4: 50 Ампер. | метр | 30 |  |  |
| 8 | Коробка распределительная КЗНС-16 | Ширина - 336 миллиметров.Длина - 175 миллиметров.Материал - Сталь.Глубина - 100 миллиметров.Форма - Прямоугольная.Степень защиты IP - IP65.Крышка - Непрозрачная.Поверхность - Необработанная.Цвет - Красный.Температура эксплуатации с - -40 град.C.Пломбируемая - Нет.Температура эксплуатации по - 60 град.C.Количество входов, вводов - 7.Вид ввода в корпус - Уплотнительный сальник.Оснащение - Клеммное.Фиксация крышки - Завинчивание.Номинальное напряжение изоляции Ui - 660 Вольт. | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Каркас 2 модуля | Диаметр монтажного отверстия, мм - 45х50.Соответствие нормам - ТУ 3449-009-47022248-2010.Максимальная рабочая температура, С - +60 С.Ширина, мм - 62.Длина, мм - 54.Посадочный размер, мм - 45х50.Температура монтажа, °С - 5 С +60 С.Температура эксплуатации, °С - 5 С +60 С.Степень защиты, IP - IP40.Климатическое исполнение - УХЛ4.Пожаробезопасность - Не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22.06.2012 | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Розетка одноместная с закрытыми шторками | Розетка одноместная с закрытыми шторками 16A IP44, цвет белый. | шт. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 31.03.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 220-15-65 |