|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 23.05.2019 г. №.368-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Головка бедренная металлическая | Изготовлена из кованного сплава CoCrMo, диаметром 28, 32 и 36 мм, имеется 5 типоразмеров по длине для изменения офсета, конус шейки - 12/14. | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Чашка Mallory Head | Чашка изготовлена из сплава Ti6Al4V или эквивалент в соответствии с параметрами ISO 5832-3. Форма чашки полусферическая однорадиусная. На полюсе чашки расположено резьбовое отверстие для установки импактора. По экватору чашки расположен паз для ревизии вкладыша и антиротационные углубления (не менее 11) для полиэтиленового вкладыша. На внутренней стороне чашки в средней трети располагается механизм по типу «ласточкиного хвоста» для фиксации полиэтиленовых вкладышей. По внутренней стороне около экватора чашки конусовидное сужение с продольными микробороздами для фиксации вкладышей твёрдых пар трения. Наружная поверхность чашки пористая, покрыта титановыми ассиметричными частицами. Пористость покрытия не менее 60%. Внутренняя поверхность полированная. Чашка позволяет установку 2 типов вкладышей – полиэтиленового, керамического. Первичная фиксация - пресс-фит, вторичная – остеоинтеграция. Дополнительная фиксация – спонгиозные винты. Чашка с тремя отверстиями для дополнительной фиксации спонгиозными винтами 6,5мм. Количество типоразмеров - не менее 15 для каждой из опций: в пределах от 40 мм до 68 с шагом не более 2 мм с обязательным соблюдением минимального и максимального размеров (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от анатомических показаний пациента). | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Вкладыш ARCOM RINGLOC | Вкладыш изготовлен из поперечно связанного полиэтилена ультравысокой молекулярной массы, полученный путём облучения дозой 10 Мрад в соответствии с параметрами ISO 5834-2. Форма вкладыша полусферическая. По наружной поверхности вкладыша механизм фиксации в чашке по типу «ласточкиного хвоста». По экватору вкладыша расположены антиротационные выступы (12). Не требует наличия централизатора на полюсе. Фиксация в чашке по типу «ласточкиного хвоста». Возможность интраоперационно переустанавливать вкладыш в чашке до 2-х раз без компрометации фиксации. Антилюксационная опция с наклоном 20° к плоскости экватора чашки. Стерилизация газовая в этилен-оксиде. Количество типоразмеров – 27: 3 под головку 22 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 40 до 44 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 28 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 46 до 60 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 32 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 48 до 62 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 36 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 52 до 68 мм (значение параметра не требует конкретизации). Минимальный размер вкладыша под головку 36 мм соответствует чашке с внешним диаметром 52 мм. (конкретный типоразмер меняется в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента)." "Вкладыш изготовлен из поперечно связанного полиэтилена ультравысокой молекулярной массы, полученный путём облучения дозой 10 Мрад в соответствии с параметрами ISO 5834-2. Форма вкладыша полусферическая. По наружной поверхности вкладыша механизм фиксации в чашке по типу «ласточкиного хвоста». По экватору вкладыша расположены антиротационные выступы (12). Не требует наличия централизатора на полюсе. Фиксация в чашке по типу «ласточкиного хвоста». Возможность интраоперационно переустанавливать вкладыш в чашке до 2-х раз без компрометации фиксации. Антилюксационная опция с наклоном 20° к плоскости экватора чашки. Стерилизация газовая в этилен-оксиде. Количество типоразмеров – 27: 3 под головку 22 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 40 до 44 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 28 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 46 до 60 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 32 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 48 до 62 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 36 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 52 до 68 мм (значение параметра не требует конкретизации). Минимальный размер вкладыша под головку 36 мм соответствует чашке с внешним диаметром 52 мм. (конкретный типоразмер меняется в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента)." "Вкладыш изготовлен из поперечно связанного полиэтилена ультравысокой молекулярной массы, полученный путём облучения дозой 10 Мрад в соответствии с параметрами ISO 5834-2. Форма вкладыша полусферическая. По наружной поверхности вкладыша механизм фиксации в чашке по типу «ласточкиного хвоста». По экватору вкладыша расположены антиротационные выступы (12). Не требует наличия централизатора на полюсе. Фиксация в чашке по типу «ласточкиного хвоста». Возможность интраоперационно переустанавливать вкладыш в чашке до 2-х раз без компрометации фиксации. Антилюксационная опция с наклоном 20° к плоскости экватора чашки. Стерилизация газовая в этилен-оксиде. Количество типоразмеров – 27: 3 под головку 22 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 40 до 44 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 28 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 46 до 60 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 32 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 48 до 62 мм (значение параметра не требует конкретизации), 8 под головку 36 мм – для чашки с внешним диаметром в диапазоне от 52 до 68 мм (значение параметра не требует конкретизации). Минимальный размер вкладыша под головку 36 мм соответствует чашке с внешним диаметром 52 мм. (конкретный типоразмер меняется в указанных пределах в соответствии с заявкой заказчика в зависимости от размера пациента)."  Форма компонента анатомическая, поверхности полностью конгруэнтны бедренному и большеберцовому компонентам. Компоненты левый внутренний, правый внутренний. Стерилизация: гамма-облучение в бескислородных условиях (в инертном газе-аргоне). Фиксация вкладыша осуществляется за счет полной конгруэнтности тибиальному и бедренному компоненту, медиального противовывихового барьера, латерально, сзади и спереди - собственных мягких тканей области коленного сустава, плавающие движения полностью соответствуют биомеханике мениска. Типоразмеры компонента (толщина для каждого размера (мм): 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм. | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 28.05.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Алёшечкина Е.А., тел. 220-16-04 | | | | | | | |