|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 19.04.2021 г. №.434-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование реанимационное | Аспиратор (отсасыватель) медицинский 6№ Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения технических параметров1 Тип исполнения - напольный стационарный передвижной Наличие2 Область применения:- Реанимационное отделение- Хирургическое отделение Наличие3 Производительность по воздуху, л/мин не менее 304 Производительность по воде, л/мин Не менее 9,55 Уровень шума, дБ Не более 606 Вакуум, МПа Не менее 0,097 Включение отсасывающего механизма:- кнопка на панели управления- ножная педальНаличие8 Регулировка вакуума Наличие9 Диапазон регулировки От 0,02 до 0,09 МПа10 Интегрированный манометр на лицевой панели Наличие11 Время установления рабочего режима, сек Не более 512 Емкость для секрета (банка) с пазами, интегрированными в аппарате, шт. Не менее 213 Расположение банок с той же стороны, что и управление вакуумом Наличие14 Использование взаимозаменяемых емкостей разных по объему и материалам (пластик/стекло) Соответствие15 Объем банок, мл Не менее 250016 Материал крышек резина или пластик Наличие17 Материал банок стекло или прозрачный пластик Наличие18 Градуировка на емкостях Наличие19 Поплавковая система защиты от переполнения Наличие20 Шланговое присоединение емкостей к системе Наличие21 Безмасляный вакуумный насос Наличие22 Бактериальный воздушный фильтр Наличие23 Возможность определения загрязнения воздушного фильтра Наличие24 Материал корпуса: металл совместно с ABS-пластиком Наличие25 Перемещение на интегрированных в конструкцию аппарата колесах Наличие26 Рукоятка для перемещения в верхней панели корпуса Наличие27 Диаметр колеса, мм Не менее 5028 Источник питания переменного тока:- напряжение: 100-240 В;- частота: 50 Гц Наличие29 Входная мощность Не более 250 ВА30 Габаритные размеры, мм Не более 410x410x83031 Масса нетто, кг Не более 23,532 Комплект поставки:Аспиратор 1 шт.Хирургическая насадка 1 шт.Емкость стеклянная не менее 2 шт.Шланг отсоса 1 шт.Воздушные фильтры- не менее 3 шт.Кабель электропитания 1 шт.Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 шт.Ножная педаль 1 шт.Общие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на русском языке НаличиеТехническая (сервисная) документация НаличиеГарантия поставщика, исчисляемая со дня подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевГарантия производителя, исчисляемая со дня подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому обслуживанию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 30 дней32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки1.Экстрактор вакуумный Вакус-7305 (вид 260570) по ТУ 9444-005-74487176-201. ООО "ДИКСИОН", Россия. РУ от 05.09.2016 № ФСР 2010/086582.Отсасыватель хирургический электрический «Armed», варианты исполнения: 7А-23D. "Джиангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд", Китай.РУ от 27.12.2011 № ФСЗ 2008/02041 | шт. | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 22.04.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |