|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 04.05.2021 г. №.534-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Погрузчик с бортовым поворотом BOBCAT S530 | Эскплуатационные характеристикиНоминальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1) 869 кгОпрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1) 1737 кгПроизв-ть насоса 64,7 л./минСброс давления в системе у быстроразъемных муф 23.8-24.5 MpaМакс. скорость движения (стандрат) 11,8 км/чГабаритыДлина без навесного оборудования F 2657 ммДлина со стандартным ковшом G 3378 ммШирина со стандартным ковшом N 1727 ммВысота по кабине B 1972 ммВысота до пальца шарнира ковша J 3023 ммШирина по колесной базе P 1374 ммДвигательМарка/модельТипВид топлива/ОхлаждениеМощность (согласно SAE J1995)Крутящий момент (согласно SAE J 1995)Рабочий объем цилиндровЧисло цилиндровЕмкость топливного бакаЭскплуатационные характеристикиУгол поворота 30 градПоворотный механизм гидравлический/механическийШирина отвала 1800 ммМасса 220 кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Отвал снежный с гидравлическим поворотом SB 1800 мм |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Снегометатель шнекороторный для мини-погрузчика 1800 мм | Эскплуатационные характеристикиРабочая ширина, мм 1800Тип привода гидравлическийРабочее давление, бар 200Рабочий поток, л/мин 60Тип поворота сопла (стандарт) ручнойПроизводительность, м3/час 90Масса, кг 300Дальность выброса снега, м от 3 до 15 | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Щетка дорожная 1800мм с гидравлическим поворотом | Эскплуатационные характеристикиУгол поворота 25 градПоворотный механизм механический/гидравлическийРабочая ширина подметания 1800 ммДиаметр щеточного диска 550 мм | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 11.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |