|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 19.05.2021 г. №.590-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Труба медная 1/2\*0,71K | ХарактеристикиВес, кг3.58Диаметр, мм12.7Диаметр трубы1/2 (12,7мм)Длина, м15 | шт. | 90 |  |  |  |
| 2 | Труба медная 1/4\*0.76 K | Внешний диаметр1/4" (6.4 мм)Длина15 мТолщина стенки0.76 | шт. | 90 |  |  |  |
| 3 | Труба медная 3/8\*0,81K | Характеристики товара «Труба медная 3/8''x0,81 (15,25м) К 060003» | шт. | 90 |  |  |  |
| 4 | Теплоизоляция 3/8 | Основные характеристикиТипТрубкаДиаметр изолируемой трубы9.52 ммТолщина теплоизоляции6 ммДополнительные характеристикиКоличество метров в упаковке2 мТемпература при эксплуатацииОт -80°С до +90°СМатериалПолиэтиленЦветЧерный | шт. | 90 |  |  |  |
| 5 | Теплоизоляция 1/4 | Теплоизоляция Energoflex (энергофлекс) 1/4" (2м) - поставляется в виде мягких полых трубок, в длину по 2 метра. Выполнена теплоизоляция из полиэтиленовой пены с защитным покрытием, устойчива к УФ-лучам. Применяется для изоляции медного трубопровода в системе кондиционирования воздуха. Допустимый диапазон температур при эксплуатации от -75 °С до +111 °С. Утеплитель для труб энергофлекс предотвращает появление конденсата, удобен при монтаже, стоек к агрессивной строительной среде, атмосферному и механическому воздействию. Долговечен и безопасен. Производство: Россия. | шт. | 90 |  |  |  |
| 6 | Теплоизоляция 1/2 |  | шт. | 90 |  |  |  |
| 7 | Дренажный шланг16 мм | Шланг дренажный Ballu используется в системах кондиционирования и предназначен для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера. Шланг армирован и изготовлен из ПВХ.Характеристики:длина - 30 м;внутренний диаметр - 16 мм.Параметры упакованного товараЕдиница товара: ШтукаВес, кг: 2,83Длина, мм: 390Ширина, мм: 390Высота, мм: 110 | шт. | 10 |  |  |  |
| 8 | Дренажный насос для кондиционеров | Общие характеристикиТипдренажная помпаНазначениедля внутреннего блока кондиционераПроизводитель устройстваBalluСовместимостьдля кондиционеров с мощностью не более 14 кВтТип помпыраздельная (проточная)Высота всасывания2.5 мУровень шума19 дБПроизводительность18 л/чДополнительная информациятехнология ротационной мембраныРазмеры и весРазмеры (ШхДхВ)35х171х38 мм | шт. | 20 |  |  |  |
| 9 | Зимний комплект для кондиционера регулятор давления конденсации РДК - 8,4 | Технические характеристикиСтранаРоссияГабариты (ВxШxГ), мм65х105х30Высота, см6,5Ширина, см10,5Глубина, см3Вес, кг1 | шт. | 30 |  |  |  |
| 10 | Лента для утеплителя (черная) К-Flex 38ммх25м |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 11 | Дюбель гвозди 10\*100 Hilti | Вес, кг0,179Метиз в комплектешурупДлина, мм100Диаметр, мм10Тип шлицашестигранная головкаТип фасовкишт.Фасовка, кг0,179Фасовка, шт4Диаметр отверстия под дюбель, мм10МатериалполиамидДанная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/fasadnye/hilti/hrd-h-10x100-tsink-4-shtuki-149347/ | шт. | 110 |  |  |  |
| 12 | Дюбель гвозди 5\*70 Hilti |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 13 | Припой Felder медно-фосфорный пруток L-CuP6-1 |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 14 | Припой Сastolin EcoBraz 38240F | Родина бренда ШвейцарияТип профессиональныйНазначение пайка сталейСостав Cu30Sn2Zn28Ag40Содержание серебра, % 40Температура плавления, °C 690-710Исполнение 2ммВес, кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Хвостовик для коронки SDS- Max 22\*800 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 | Коронка Frchmedes 91936 70 мм | Общие характеристикиТипкоронкаМатериал покрытия режущей частитвердосплавнаяДиаметр коронки70 ммМатериал обработкибетон, кирпич, каменьТип сверлениясухоеУдарная коронкаестьВ комплектекоронка, адаптер, центрирующее сверло | шт. | 5 |  |  |  |
| 17 | Кабель-канал 100x60мм ПРАЙМЕР (CKK40-100-060-1-K01) 2м | Кабель-канал 100x60мм парапет ПРАЙМЕР (CKK40-100-060-1-K01) 2м (с возможностью монтажа суппортов для электроустановочных изделий)МатериалПластикЦветЧисто-белыйДлина2000 ммШирина100 ммГлубина60 ммВид/марка материалаПоливинилхлорид (ПВХ)Не содержит (без) галогеновДаНомер цвета RAL9010Полезное сечение5100 мм²Защитная пленкаДаС фиксатором для кабеляДаКрышки поставляются в комплектеДаШирина крышки 1100 ммСимметричныйДаТип конструкции прямоугольныйДаСпособ установки крышкиВставка внутрь (встраивание) | м | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 20.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |