|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 19.05.2021 г. №.590-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Труба медная 1/2\*0,71K | Характеристики Вес, кг 3.58 Диаметр, мм 12.7 Диаметр трубы 1/2 (12,7мм) Длина, м 15 | шт. | 90 |  |  |  |
| 2 | Труба медная 1/4\*0.76 K | Внешний диаметр1/4" (6.4 мм) Длина15 м Толщина стенки0.76 | шт. | 90 |  |  |  |
| 3 | Труба медная 3/8\*0,81K | Характеристики товара «Труба медная 3/8''x0,81 (15,25м) К 060003» | шт. | 90 |  |  |  |
| 4 | Теплоизоляция 3/8 | Основные характеристики Тип Трубка Диаметр изолируемой трубы 9.52 мм Толщина теплоизоляции 6 мм Дополнительные характеристики Количество метров в упаковке 2 м Температура при эксплуатации От -80°С до +90°С Материал Полиэтилен Цвет Черный | шт. | 90 |  |  |  |
| 5 | Теплоизоляция 1/4 | Теплоизоляция Energoflex (энергофлекс) 1/4" (2м) - поставляется в виде мягких полых трубок, в длину по 2 метра. Выполнена теплоизоляция из полиэтиленовой пены с защитным покрытием, устойчива к УФ-лучам. Применяется для изоляции медного трубопровода в системе кондиционирования воздуха. Допустимый диапазон температур при эксплуатации от -75 °С до +111 °С. Утеплитель для труб энергофлекс предотвращает появление конденсата, удобен при монтаже, стоек к агрессивной строительной среде, атмосферному и механическому воздействию. Долговечен и безопасен. Производство: Россия. | шт. | 90 |  |  |  |
| 6 | Теплоизоляция 1/2 |  | шт. | 90 |  |  |  |
| 7 | Дренажный шланг16 мм | Шланг дренажный Ballu используется в системах кондиционирования и предназначен для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера. Шланг армирован и изготовлен из ПВХ.  Характеристики:  длина - 30 м; внутренний диаметр - 16 мм. Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 2,83 Длина, мм: 390 Ширина, мм: 390 Высота, мм: 110 | шт. | 10 |  |  |  |
| 8 | Дренажный насос для кондиционеров | Общие характеристики Тип дренажная помпа Назначение для внутреннего блока кондиционера Производитель устройства Ballu Совместимость для кондиционеров с мощностью не более 14 кВт Тип помпы раздельная (проточная) Высота всасывания 2.5 м Уровень шума 19 дБ Производительность 18 л/ч Дополнительная информация технология ротационной мембраны Размеры и вес Размеры (ШхДхВ) 35х171х38 мм | шт. | 20 |  |  |  |
| 9 | Зимний комплект для кондиционера регулятор давления конденсации РДК - 8,4 | Технические характеристики СтранаРоссияГабариты (ВxШxГ), мм65х105х30Высота, см6,5Ширина, см10,5Глубина, см3Вес, кг1 | шт. | 30 |  |  |  |
| 10 | Лента для утеплителя (черная) К-Flex 38ммх25м |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 11 | Дюбель гвозди 10\*100 Hilti | Вес, кг 0,179 Метиз в комплекте шуруп Длина, мм 100 Диаметр, мм 10 Тип шлица шестигранная головка Тип фасовки шт. Фасовка, кг 0,179 Фасовка, шт 4 Диаметр отверстия под дюбель, мм 10 Материал полиамид Данная информация скопирована со страницы: https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/fasadnye/hilti/hrd-h-10x100-tsink-4-shtuki-149347/ | шт. | 110 |  |  |  |
| 12 | Дюбель гвозди 5\*70 Hilti |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 13 | Припой Felder медно-фосфорный пруток L-CuP6-1 |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 14 | Припой Сastolin EcoBraz 38240F | Родина бренда Швейцария Тип профессиональный Назначение пайка сталей Состав Cu30Sn2Zn28Ag40 Содержание серебра, % 40 Температура плавления, °C 690-710 Исполнение 2мм Вес, кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Хвостовик для коронки SDS- Max 22\*800 |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 | Коронка Frchmedes 91936 70 мм | Общие характеристики Тип коронка Материал покрытия режущей части твердосплавная Диаметр коронки 70 мм Материал обработки бетон, кирпич, камень Тип сверления сухое Ударная коронка есть В комплекте коронка, адаптер, центрирующее сверло | шт. | 5 |  |  |  |
| 17 | Кабель-канал 100x60мм ПРАЙМЕР (CKK40-100-060-1-K01) 2м | Кабель-канал 100x60мм парапет ПРАЙМЕР (CKK40-100-060-1-K01) 2м (с возможностью монтажа суппортов для электроустановочных изделий) МатериалПластик ЦветЧисто-белый Длина2000 мм Ширина100 мм Глубина60 мм Вид/марка материалаПоливинилхлорид (ПВХ) Не содержит (без) галогеновДа Номер цвета RAL9010 Полезное сечение5100 мм² Защитная пленкаДа С фиксатором для кабеляДа Крышки поставляются в комплектеДа Ширина крышки 1100 мм СимметричныйДа Тип конструкции прямоугольныйДа Способ установки крышкиВставка внутрь (встраивание) | м | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 20.05.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 | | | | | | | |