|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 23.06. 2020 г. №.598-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Аккумуляторная дрель 347DWE | Общие характеристики: Тип инструмента безударная дрель-шуруповерт. Тип патрона быстрозажимной. Количество скоростей работы 2. Питание от аккумулятора. Диаметр патрона 0.8 - 10 мм. Макс. число оборотов холостого хода 1400 об/мин. Максимальный крутящий момент 30 Н·м. Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм. Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм. Аккумулятор: Тип аккумулятора Li-Ion. Емкость аккумулятора 1.3 А⋅ч. Напряжение аккумулятора 14.4 В. Съемный аккумулятор. Особенности и габариты. Приспособления блокировка кнопки включения. В комплекте дополнительный аккумулятор, кейс. Размеры (ДxВ) 198x235 мм. Вес 1.4 кг. Подробная комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс. | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Перфоратор HR2470 | Технические характеристики:  Мощность: 780 Вт; Патрон: SDS+; Обороты: 0-1100 об/мин; Удары: 0-4500 уд/мин; Сила удара: 2,7 Дж; Максимальный диаметр сверления по бетону: 24 мм; Максимальный диаметр сверления по металлу: 13 мм; Максимальный диаметр сверления по дереву: 32 мм; Длина: 370 мм; Вес нетто: 2,8 кг; 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление; Поставляется в кейсе. Данный материал взят со страницы: https://www.220-volt.ru/catalog-19008/ | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 25.06.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65 | | | | | | | |