|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.04. 2 022 г. №.613-2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Бита | Каждая бита составляет 50 мм в длине и рассчитана на шестигранный хвостовик 1/4''. Биты изготовлены из высокопрочной хром-ванадиевой инструментальной стали, которая способна выдерживать продолжительные нагрузки, что позволяет рекомендовать набор для проведения монтажных работ. | шт. | 55 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бокорезы мини 100 мм Jonntsway |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бокорезы 150 мм | Тип реза диагональный, рукоятки-чехлы, материал рукояток-чехлов многокомпонентные, назначение для металла, материал губок углеродистая сталь, длина 150 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Бокорезы диэлектрические 160 мм |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Бур SDS - max 14х1000 | Бур предназначен для перфораторов с патроном SDS-Max.Идеально подходит для бурения отверстий во всех типах бетона и большинстве видов камней.Производстро: РоссияДлина: 1000 ммДиаметр: 14 мм | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Бур SDS - max 32х920 (по бетону) | Основные характеристикиТип патронаSDS MAXНаружный диаметр32 ммДлина рабочая800 ммДлина общая920 ммНаборнетВес брутто1 кг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Бур SDS+6\*60 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 12х210мм |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 6х160мм | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 6х160мм | шт. | 14 |  |  |  |  |  |
| 10 | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 8х160мм | Бур для перфоратора хвостовик SDS+ 8х160мм | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Бур Ду-10х160мм SDS Plus | • Тип патронаSDS plus• Наружный диаметр10 мм• Длина рабочая100 мм• Длина общая160 мм• Наборнет• Вес брутто0.08 кг• Страна происхожденияКитай• Коды товара производителя73/10/7/6 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Гвоздодер-лом | Длина 600 мм | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Герметик резбовой для кондиционеров | Герметик для резьбовых соединений ,предотвращает утечки на стыках в системах кондиционированиялегко удаляется. Объем: 50 мл. Герметик для резьбовых и фланцевых соединений – инертный, стойкий к растворителям, ко всем типам хладагента и компрессорных масел, и к механическим нагрузкам. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Герметик резьбовой | Анаэробный герметик высокой прочностиТрибопласт 9 - анаэробный герметик высокой прочности, средней вязкости, тиксотропный. Цвет - сине-зеленый. Предназначен для высокопрочной фиксации резьбовых соединений со стандартной метрической резьбой от М6 до М32. Полимеризуется в зазорах до 0,15 мм. Рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации от -60 дл +150 С. Масло- и бензостойкий. Поставляется во флаконах-капельницах из воздухопроницаемого полиэтилена. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Герметик СантеМастер | Герметик СантехМастер. Анаэробный уплотнитель резьбы, зелёный. Легкая разборка до 1,5 дюйма. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Диск отрезной алмазный | Диск алмазный отрезной Турбо экстра 230 х 22,2 сухая нарезка | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Диск зачистной металл 125х6 мм |  | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Заклепочник | Описание:Двуручный заклепочник предназначен для фиксации металлических элементов и соединения их между собой резьбовыми заклепками. Алюминиевый корпус устойчив к коррозии, благодаря чему увеличивается продолжительность эксплуатационного периода. Прорезиненные рукоятки обеспечивают комфорт и безопасность работы, не давая инструменту выскальзывать из рук в момент приложения усилий. Заклепочник поставляется в комплекте с насадками различных диаметров, что расширяет его функциональные возможности, и с кейсом для удобной транспортировки и хранения.Технические характеристики• Тип заклепок-резьбовые• Материал заклепок-сталь/алюминий/нержавеющая сталь/медь• Тип-рычажный• Размер заклепок-М3; М4; М5; М6; М8; М10• Комплектация-кейс• Вес нетто, 1,82 кгПреимуществаАлюминиевый литой корпус - для длительного эксплуатационного периода двуручного заклепочника КОБАЛЬТ 360мм 243-578;• Прорезиненные рукотяки - для комфортной работы;• Кейс в комплекте - для хранения и транспортировки. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Зубило для перфоратора SDS-plus | Преимущества:- высокая прочность прошедшей процедуру закалки стали;- надежность и эффективность работы;- функция самозатачивания кромки в процессе выполнения работ;- длительный срок службы.40х250 мм | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Зубило плоское для перфораторов SDS-Plus | Зубило плоское применяется для перфораторов SDS-plus при долбежных и демонтажных работах по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню, а также прорезанию каналов в бетонных и кирпичных стенах. Оно изготовлено из инструментальной стали. Стойкость при динамических нагрузках увеличивается благодаря шестигранному стержню. Режущая кромка отшлифована.Шестигранный стержень - 14 мм.Технические характеристики плоского зубила для легких перфораторовФорма наконечникаплоскоеШирина, мм20Длина, мм250Тип хвостовикаSDS-plusОсобое назначениенетДлина пики 250 мм. Материал — закаленная сталь, устойчивая к высоким нагрузкам и деформации. Это позволяет работать с кирпичом, бетоном, шлакоблоком и другими прочными стройматериалами. Наконечник пики не имеет закалки — в процессе эксплуатации его необходимо затачивать с помощью болгарки и абразивного круга. Периодичность этой процедуры зависит от интенсивности использования инструмента и типа обрабатываемой поверхности. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Изолента ПВХ 15мм 20м желто-зеленый | Тип изделия Изолента ПВХМатериал изделия ПВХШирина, мм 15Цвет желто-зеленыйДлина бухты, м 20 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Изолента ПВХ 15мм 20м чёрная | Тип изделия Изолента ПВХМатериал изделия ПВХШирина, мм 15Цвет ЧерныйДлина бухты, м 20 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Изолированные пассатижи 180 мм | Диэлектрическое покрытие, материал губок инструментальная сталь, рукоятки-чехлы двухкомпонентные, форма губок прямая- длина 180 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Карандаш строительный |  | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Клещи обжимные |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ключ разводной (шведик) 22мм |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Ключ разводной (шведик) 32мм |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ключ разводной 0-50мм | Ключ разводной 0-50мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ключ разводной омедненный 55 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Ключ трубный рычажный №5 | Ключ трубный рычажный №5. Ширина захвата 35-120мм. Материал: углеродистая сталь. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Ключ трубный рычажный омедненный №0 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Ключ трубный рычажный омедненный №3 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | комлект для развальцовки медных труб |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Коннектор | Цвет Прозрачный (светопрониц.)Модель/исполнение ШтекерЭкранированный НетКатегория (Cat) 5EПодходит для круглого кабеля НетПодходит для плоского кабеля НетПодходит для скрученного (витого) многожил. провода НетПодходит для однопроволочной жилы ДаТип соединителя/разъема RJ45 8(8)Классификация по AWG (Американская классификация проводов) 24Необходим специальный инструмент ДаСпособ подключения Обжим | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 35 | Коронка биметаллическая (68 мм; HSS) по металлу | Предназначена для сверления отверстий в различных материалах. Пильное полотно из качественной быстрорежущей стали HSS монтируется на основании из конструкционной стали методом лазерной сварки. Прогрессивная расстановка зубьев обеспечивает отличный рез и правильный, беспрепятственный отвод стружки из рабочей зоны. Коронка используется с адаптером . Адаптер приобретается отдельно. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Круг отрезной алмазный 25,4х250мм |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Круг отрезной армированный по металлу 230х2,5х22мм | Круг отрезной армированный 230\*2,5\*22 мм по металлу. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 38 | Круг отрезной армированный по металлу 300х3х32мм | Круг отрезной армированный 300\*3\*32 мм по металлу. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Круг отрезной по металлу 115 х 1,6 х 22 мм |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 40 | Круг отрезной по металлу 125 х 1,6 х 22 м | Круг отрезной армированный 125х1,6х22 мм по металлу. | шт. | 165 |  |  |  |  |  |
| 41 | Круг шлифовальный 125х6х22,2 | Круг шлифовальный 125х6х22,2 | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Круг шлифовальный 25 А1 ПП 250х40х76мм 25СМ | Круг шлифовальный 25 А1 ПП 250х40х76мм 25СМ средняя зернистость, белый | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 43 | Лента ФУМ профи12мм\*0,1мм\*20м |  | шт. | 27 |  |  |  |  |  |
| 44 | Лом | Лом строительный круглый d30 мм длина1300- 1,5м. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Лопатка на перфоратор 40 мм |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Манометр МП4У 0-250 атм (кислород) |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Метла синтетическая с черенком | Метла синтетическая с черенком. Диаметр основания метлы не менее 150мм | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 48 | Молоток слесарный с прямоугольным бойком 300 гр. | Тип изделия МолотокЦвет ЧерныйМатериал изделия СтальМасса, кг 0.3Высота, мм 65Длина, мм 310Ширина, мм 100 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Мультиметр цифровой Fluke 106 (Госреестр) | Тип отображения – цифровой; Поверка – нет; Внесен в госреестр - нет; Проверка батарей – да; Элементы питания - AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03); Количество и напряжение элементов питания - 2х1.5B; Постоянное напряжение, В – 600; Постоянный ток, А – 10; Сопротивление, Мом – 20; Габариты без упаковки, мм - 47х77х134; Режим «прозвонка» - есть; Диод-тест – есть; Индикация разряда батареи – есть; Индикация перегрузки – есть; Индикация полярности – есть; Подсветка дисплея – есть; Возможность фиксации показаний – есть; Количество измерений в секунду, раз – 3; Разрядность – 2000; Переменное напряжение, В – 600; Входное сопротивление, Мом – 10; Защитный холстер – есть; Рабочая температура, °С - 0...40. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Набор головок к шуруповерту |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Набор диэлектрических отверток НИО-08 | Набор диэлектрических отверток для работ под напряжением до 1000 ВМатериал - хромованадиевая стальШлиц 3х75 = 1 шт, шлиц 4х100 = 1 шт, шлиц 5,5х125 = 1 шт, шлиц 6,5х150 = 1 шт, PH0х75 = 1 шт, PH1х100 = 1 шт, PH2х100 = 1 шт, отвертка-индикатор = 1 штУпаковка - кофр с прозрачной крышкой | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Набор диэлектрических отверток НИО-1107 | Диэлектрическая отвертка со сменными битами для работ под напряжением до 1000 В - комплектМатериал изделия - хромомолибденовая стальЦвет - красныйШлиц 3х100 = 1 шт, шлиц 4х100 = 1 шт, шлиц 5,5х100 = 1 шт, шлиц 6,5х100 = 1 шт, PH0х100 = 1 шт, PH1х100 = 1 шт, PH2х100 = 1 штРукоятка для сменных отвертокВращающаяся насадка на стержни для работ с электроникойРаскладывающаяся сумка с застежкой-липучкой и петлей под ремень | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 53 | Набор инструмента 101 предмет Jonesway |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | Набор инструментов ключей шестигранных 9 шт |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 55 | Набор напильников |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Набор насадок для кровельных саморезов, d=10 |  | комплект | 6 |  |  |  |  |  |
| 57 | Набор насадок для кровельных саморезов, d=13 |  | комплект | 6 |  |  |  |  |  |
| 58 | Набор насадок для кровельных саморезов, d=6 |  | комплект | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | Набор насадок для кровельных саморезов, d=8 |  | комплект | 6 |  |  |  |  |  |
| 60 | Набор просечек 3-25 мм | Просечки изготовлены из хромванадиевой стали. Рабочие части закалены.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,20,25 ммПросечки имеют насечку, изготовленную методом накатки, предохраняющие ладонь от проскальзывания. Применяются для вырубки круглых отверстий различного диаметра в пароните, коже, ткани, пластике и дереве. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Набор сверл (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) мм | Технические характеристики универсального набора сверлТипспиральныйТип хвостовикацилиндрическийMin диаметр, мм3Количество предметов, шт18Max диаметр хвостовика, мм10Max диаметр сверла, мм10 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Набор сверл по металлу |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | Набор стамесок (по 5 шт) STAYER | Ширина режущей части 6 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм | комплект | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | Налобный светодиодный фонарь | Тип: налобный; Элементы питания: встроенный аккумулятор; Количество и напряжение элементов питания: 1х4В; Источник света: светодиод; Количество светодиодов/ламп: 1 шт.; Световой поток: 25 лм; Степень защиты: IP22; Цвет: черный; Материал корпуса: пластик; Длина: 75 мм; Количество аккумуляторов в комплекте: встроенный; Защита от влаги: нет; Защита от удара: нет; Батарейки в комплекте: нет; Дистанция освещения: 20 м. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | Нож для электрорубанка 82мм. (комплект 2шт) | Нож для электрорубанка 82мм. (комплект 2шт) | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 66 | Ножевка по металлу |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Ножницы по металлу |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Ножницы по металлу 250 мм | Ножницы по металлу левый рез, 250 мм | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 | Ножницы по металлу 300 мм | Ножницы по металлу с прямым резом, 300мм | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 70 | Ножовка по дереву 40 см | 40см. СРЕДНИЙ ЗУБ | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | Ножовка садовая | ТипНожовка, Пила садоваяДлина лезвия, мм450Назначение ножовкиуниверсальная, для фанеры, для дереваНазначениеСадовый, Режущий, Столярно-плотницкий | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | Ножовка по дереву 60 см | 60см. СРЕДНИЙ ЗУБ | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 73 | Ножовка по металлу 300 мм с прорезиненной ручкой | Код товара 6498035Артикул 40065Производитель FITСтрана КитайТип изделия НожовкаЦвет ЧерныйМатериал изделия СтальДлина, мм 300 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | Отвертка крестовая |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 75 | Отвертка плоская 220 мм | Резиновое покрытие рукоятки, длина 220 мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 76 | Переходник G3\4 - W21.8 | Переходник латунный для кислородных баллонов. Внешняя резьба G3\4, внутренная W21.8 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 77 | Пика для перфоратора 250 мм | Длина пики 250 мм. Материал — закаленная сталь, устойчивая к высоким нагрузкам и деформации. Это позволяет работать с кирпичом, бетоном, шлакоблоком и другими прочными стройматериалами. Наконечник пики не имеет закалки — в процессе эксплуатации его необходимо затачивать с помощью болгарки и абразивного круга. Периодичность этой процедуры зависит от интенсивности использования инструмента и типа обрабатываемой поверхности. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | Пилка для лобзика по дереву | T101BF "ЭКСПЕРТ" 3 шт. (75х2.5 мм) по дереву для электролобзиков Зубр 155901-2.5 | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 79 | Пистолет для герметика |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 80 | Пистолет для монтажной пены | Питание – механический, материал ствола – нержавеющая сталь, габариты – длина ствола не менее 175 мм, наличие игольчатого клапана. | шт. | 17 |  |  |  |  |  |
| 81 | Плоскогубцы | Плоскогубцы Dexter комбинированные 200 мм | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 82 | Полотно ножовочное одностороннее , 300 мм набор 6 шт |  | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | Полотно ножовочное по металлу |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Пост кислородно-пропановый | Пост кислородно-пропановый BC-5LOxyБаллон кислородный, ёмкость 5 литра,ГОСТ 949-73,Баллон BLG-MAPP,Баллон пропановый, ёмкость 5 литров,ГОСТ 15860-84,Редуктор кислородный БКО-50-12,5: 1 шт.Редуктор пропановый БПО-5-3: 1 шт.Горелка ZW-20A: 1 шт.Набор турбированных сопел с насадками .Двойной шланг 1/4х1/4: 5 метра | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | ПрипойHTS-528 с флюсом | ПрипойHTS-528 с флюсом. Для пайки меди, латуни, нержавеющей стали. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 86 | Припой медно-фосфорный L-Ag2P | Припой медно-фосфорный L-Ag2P. Круглый для пайки меди | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | Прокладка фторопластовая 18х6х2 |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 88 | Прокладка фторопластовая 24х10х2 |  | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 89 | Прокладка фторопластовая 3/8 (уп. 50 шт) | Прокладка фторопластовая 3\8Аналог 11х6х2, в упаковке 50 шт | уп | 2 |  |  |  |  |  |
| 90 | Ролики на плиткорез | Ролик для плиткореза Dexter 22x2x6 ммОсновной материал-Карбид вольфрамаТип продукта-Сменный ролик для плиткореза | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 91 | Рулетка 3м |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 92 | Рулетка 5 м | Длина не менее 5 м, ширина не менее 19 мм. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 93 | Сверло Archimedes ступенчатое 4-20х75 мм | тупенчатое сверло используется для изготовления отверстий в заготовках и изделиях из металла. Особенностью этого сверла является конусная форма со ступенчатыми переходами между диаметрами. Ступенчатое сверло с размеченными диаметрами позволяет контролировать размер отверстия, не отрываясь от работы, а также обеспечивает чистый и аккуратный край среза. Преимущества: изготовлено из высококачественной стали; диаметр сверла 4-20 мм; совместимо с разными моделями дрелей; позволяет аккуратно высверливать отверстия большого диаметра. изготовлено из высококачественной стали; диаметр сверла 4-20 мм; совместимо с разными моделями дрелей; позволяет аккуратно высверливать отверстия большого диаметра. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 94 | Сверло по бетону SDS-plus-1 10x150x210 | Для сверления отверстий в бетоне | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 95 | Сверло по бетону SDS-plus-1 6x50x110 | Для сверления отверстий в бетоне | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 96 | Сверло по бетону SDS-plus-1 8x100x160 | Для сверления отверстий в бетоне | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 97 | Сверло по кафелю 6мм | Сверло по кафелю/стеклу 6мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 98 | Сверло по кафелю 8мм |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 99 | Сверло победитовое Ду-6 |  | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 100 | Сверло победитовое Ду-8 |  | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 101 | Скобы для строительного степлера | В упаковке 500 шт | уп | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | Степлер строительный | Механический степлер применяется для обивки мебели и других конструкций. Корпус выполнен из алюминия, поэтому инструмент достаточно легкий. Регулировка силы удара позволяет работать с матераилами разной плостности. В качестве расходных материалов используются скобы типа 53, гвозди типа J и шпильки типа n. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | Стриппер автоматический |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | Сумка для инструмента |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 105 | Тиски ручные (струбцина) |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 106 | Тиски слесарные поворотные стальные | • Тип слесарные• Ширина губок, мм150• Рабочий ход, мм150• Функция поворота да• Материал корпуса сталь• Материал губок сталь• Наковальня есть• Вес, кг14,5• Способ крепления винты/болты | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | Трос сантехнический пружинный d 13мм 7,5м |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 108 | Трос сантехнический пружинный d 9мм 3м |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | труборез | труборез CPS NCN 174 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | Фильтр для пылесоса GAS 25/50 2607432014 сухая пыль | Складчатый фильтр из целлюлозы, для сухой обработки для пылесоса GAS 25 L SFC Professional и GAS 50 ProfessionalХарактеристики фильтра для пылесоса 2607432014Размер, см² 4300.0Размеры (длина x ширина x высота), мм 257 x 69 x 187Вес в упаковке: 0.620 кг.Габариты упаковки: 275х194х124 мм.Страна производитель: ГерманияАртикул Bosch для заказа: 2607432014, 2 607 432 014, 2.607.432.014 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | Фонарь с креплением на голову 3Вт |  | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 112 | Фонарь светодиодный | Светодиодный аккумуляторный кемпинговый фонарь с USB-выходом и ручкой для переноски. Фонарь оснащен двумя поворотными панелями (угол поворота 180°) по 36 светодиодов на каждой. Два режима работы: две панели 72 LED или одна панель 36 LED. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. Выход USB 5 В, 1000 мА предназначен для зарядки мобильных устройств (телефон, MP3-плеер и др.). В корпусе фонаря предусмотрена ниша для хранения USB-кабеля. Установлен свинцово- кислотный аккумулятор 4 В, 4 Ач. Подзарядка от сети 220 В или бортовой сети автомобиля. Фонарь работает до 8 часов без подзарядки, в случае использования одной панели 36 LED, при полностью заряженном аккумуляторе. Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | Фторопласт лист Ф-4 т.1,5 мм 3 кг | Фторопласт лист Ф-4 т.1,5 мм 3 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | Хомут nylon 2,5х150мм (уп.100 шт) |  | уп | 4 |  |  |  |  |  |
| 115 | Хомут червячный 8-16/9 нержавеющий | Хомут червячный 8-16/9 нержавеющий | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 116 | Электрический штангенциркуль |  | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 117 | Набор съемников со сменными захватами |  | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 21.04.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Харчебникова Екатерина Юрьевна, тел. |