|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 24.05.2021 г. № 640-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Плита потолочная медицинска | Специализированная плита для медицинских учреждений. Самая популярная панель для помещений здравоохранения в России. MediCare сочетает в себе высокий уровень гигиенических качеств поверхности и оптимальную легкость чистки и дезинфекции. Панели MediCare Standart имеют класс чистоты ISO 5. Основа плит линейки MediCare - каменная вата, которая не поддерживает распространение вредных бактерий, микроорганизмов и плесени.Формат: 600х600х12 мм; 600х600х15 мм; 600х1200х15 ммМатериал: каменная ватаЦвет: белый с легкими светлосерыми вкраплениямиПоверхность: микрорельефная "апельсиновая корка"Кромка: А15, А24, Е15, Е24Влагостойкость: до 100%Шумопоглощение: 0,95Класс чистоты: ISO 5Класс пожарной опасности материала: КМ1Светоотражение: до 85 %Чистка поверхности плит: чистка пылесосом, влажной тряпкойВес плиты: от 2 до 2,2 кг/м2 | м2 | 140 |  |  |  |
| 2 | Стеновые панели для медицинских учреждений | Предназначены для устройства стеновых покрытий в лечебно-профилактических учреждениях. Соответствие ГОСТ 51829-2001, ГОСТ 6266-97, ГОСТ 8747-88. Основа для отделочной панели является стекломагниевая панель на основе оксидов магния MgO, хлорид магния MgCl2, перлита SiO2 вулканическое стекло и армированная двухслойным стекловолокном. В качестве декоративного слоя используется вандалостойкий, трудногорючий пластик высокого давления HPL толщиной не менее 0.8 мм. Пластик наносится на обе стороны панели методом холодного прессования. Толщина панели 10мм. Стандартный размер листа не менее 2440х1220мм. Вес листа не более 37кг. Огнестойкость Г1. Прочность на изгиб не менее 60Мпа. Твердость лицевой поверхности не менее 20 МПа. Цветовое решение по согласованию с заказчиком. Наличие сертификата и санитарно-эпидемиологического заключения. | лист | 30 |  |  |  |
| 3 | Кирпич М 175 | Кирпич М 175 ГОСТ 530-2012 | шт. | 1 000 |  |  |  |
| 4 | Подвесная система несущая рейка | Высота, мм : 24Длина, мм : 3600Назначение : Подвесные потолкиСерия : TLТип поверхности : МатовыйЦвет : БелыйШирина, мм : 24 | шт. | 126 |  |  |  |
| 5 | Подвесная система поперечная рейка | Высота, мм : 24Длина, мм : 3600Назначение : Подвесные потолкиСерия : TLТип поверхности : МатовыйЦвет : БелыйШирина, мм : 24 | шт. | 235,2 |  |  |  |
| 6 | Подвесная система поперечная рейка 600х19 | Высота, мм : 19Длина, мм : 600Назначение : Подвесные потолкиСерия : TLТип поверхности : МатовыйЦвет : БелыйШирина, мм : 24 | шт. | 117,6 |  |  |  |
| 7 | Подвесная система угол пристенный 3000х19х19 белый | Высота, мм : 19Длина, мм : 3000Материал : СтальНазначение : Подвесные потолкиТип элемента : УголЦвет : БелыйШирина, мм : 19 | шт. | 99 |  |  |  |
| 8 | Декоративный профиль PDP-100 F-образный |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 9 | Декоративный профиль PDP-100 L-образный |  | шт. | 65 |  |  |  |
| 10 | Декоративный профиль PDP-100 Омега- образный |  | шт. | 66 |  |  |  |
| 11 | Шпатлевка | Шпатлевка финишная. Упаковка не менее 25кг. Цвет белый. Водостойкость не водостойкая. Заполнитель известняк размер фракции не более 0,3 мм. Связующее полимерный клей. Время использования не менее 2 суток с момента затворения водой. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании не более 5 мм. При полном выравнивании от 1 до 3 мм за одно нанесение. Расход не более 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. | мешок | 30 |  |  |  |
| 12 | Затирка для кафеля белая | Пропорции смешивания 1 часть воды на 2,5—3,3 части сухой смеси (0,3—0,4 л / 1 кг)Время жизни раствора 1 час после замешиванияРасход при ширине швов 2 мм 1 кг сухой смеси на 2 м²Время твердения 24 часаРавномерность цвета Через 2 дняШирина шва 2—6 ммПрочность на сжатие 3,0 МПаПрочность адгезии с основанием 0,35 МПаМорозостойкость 25 цикловТемпература эксплуатации От -40 до +60°C | уп. | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 28.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |