|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 19.08.2019 г. №.703-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** |
| 1 | Ремонт аппарата рентгеновского мобильного типа С-дуга Ziehm Vision, sn 9785, производства Ziehm Imaging GmbH, Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт установки передвижной рентгенодиагно-стической с С-образной рамой ZiehmVision, sn 9785 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: - разборка аппарата; - замена видеокамеры для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 912223 – 1 шт.; - замена источника питания для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 887754 – 1 шт.; - сборка аппарата; - обновление программного обеспечения; - тестирование, проверка рабочих режимов, настройка аппарата 3 Требования к заменяемым запчастям 3.1. Видеокамера для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 912223: Камера снимает люминофор, светящийся под воздействием рентгеновского излучения и преобразует видимое изображение спроецированного на люминофоре объекта исследо-вания в аналоговый видеосигнал для последующей обработки. Технические характеристики: Питание камеры 12 В. Потребляемая мощность 6 Ватт. Получаемое изображение черно-белое. Разрешение 1024\*1024 пикселей. Развёртка прогрессивная Частота развертки 25 Гц. Частота синхронизации 50/60 Гц Соотношение сигнал-шум 61 дБ 3.2. Источник питания для усилителя рентгеновского изображения, каталожный номер 887754: Источник питания для усилителя рентгеновского изображения предназначен для подачи необходимого напряжения для нужд усилителя рентгеновского изображения на установке передвижной рентгенодиагностической с С-образной рамой Ziehm Vision. Характеристики: Напряжение питания 12 VDC ±10% Исходящее напряжение 12 V - 30 kV Количество блоков 5 (U632, U512, U513, U514, U536) 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание меди-цинской техники – приложить копию к заявке; - наличие у заявителя собственной лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих) – приложить копию к заявке; - наличие у исполнителя удостоверения по электробезопасности соответствующей груп-пы допуска при выполнении работ 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: - г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 23.08.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |