|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 02.06.2021 г. № 711-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Перфоратор | Перфоратор мощностью 800 Вт; патрон SDS-Plus; режимы работы: сверление, долбление; энергия удара 2.9 Дж; частота ударов 4600 уд/мин; скорость вращения 1200 об/мин; режим реверса; диаметр сверления бетона до 26 мм;в комплекте:кейс; вес 2.8 кг. | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Перфоратор | Питание от сети. Тип патрона SDS-Max. Напряжение 220 В. Мощность не менее 1350 Вт. Число оборотов не менее чем от 130-280 об / мин. Число ударов не менее чем от 1250 до 2750 уд / мин. Энергия ударов не менее 12.5 Дж. Количество режимов не менее 2. Режим долбление и сверление + долбление. Диаметр сверления буром в бетоне не менее 45 мм. Диаметр сверления коронкой в бетоне не менее 125 мм. Масса не более 9 кг. Габаритная длина не более 458 мм. Сетевой шнур не менее 5 м. Двойная защитная изоляция. Электронная регулировка числа оборотов. Расцепляющая муфта наличие. Электронная система стабилизации. Плавный пуск. Кейс. Комплектация: боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура. Комплект буров с хвостовиком SDS-Max: 18,20,22,25 X 540мм., лопатки 20,50 X 400мм., пика 400мм. | шт. | 3 |  |  |  |
| 3 | Шуруповерт Makita DF347DWE | Напряжение (В) 14.4 Максимальный крутящий момент (Н·м) 30.0 Ударная функция Нет Максимальное число ударов в минуту 0 Реверсивный Да Встроенная подсветка Нет Тип аккумулятора Li-Ion (литий-ионный) Емкость аккумулятора (А·ч) 1.5 Количество аккумуляторов 2 Время зарядки (мин) 60 Индикатор уровня заряда Нет Интегрирована в платформу Да Диаметр сверления в дереве (мм) 25.0 Диаметр сверления в металле (мм) 10.0 Диаметр сверления в кирпиче (мм) 0.0 Диаметр сверления в бетоне (мм) 0.0 Количество скоростей 2 Количество оборотов холостого хода (об/мин) 0-400/0-1400 Тип электродвигателя С угольными щетками Защитная муфта Да Тип патрона Быстрозажимной Диаметр патрона (мм) 10 Аксессуары в комплекте бита, зарядное устройство, аккумулятор Li-Ion 1.5Ач (2 шт.), кейс Кейс Да Марка MAKITA Модель продукта DF347DWE Тип продукта (локальный) Дрель-шуруповёрт аккумуляторная Вес нетто (кг) 1.77 Страна производства Китай Гарантия производителя (лет) 1 | шт. | 6 |  |  |  |
| 4 | Лобзик Makita 4329Х1 | Гарантия производителя (лет) 1 Мощность (Вт) 450.0 Число ходов (ход/мин) 3100 Длина хода (мм) 18.0 Толщина пропила по дереву при 90° (мм) 65 Толщина пропила по металлу при 90° (мм) 6 Регулировка скорости Нет Плавный пуск Нет Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой Нет Лазерная направляющая Нет Встроенная подсветка Нет Маятниковый ход Да Бесключевая замена оснастки Нет Тип крепления полотна U Тип ручки Скоба Система пылеудаления Нет Материал платформы Металл Длина кабеля (м) 2.0 Аксессуары в комплекте пилка для лобзика, шестигранный ключ, набор пилок А-86898 Кейс Нет Марка MAKITA Модель продукта 4329X1 Тип продукта Электролобзик сетевой Вес нетто (кг) 1.9 | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Точильный станок | Мощность (Вт) 400.0 Посадочный диаметр (мм) 16 Выключатель аварийной остановки Нет Направляющая для заточки сверл Нет Тип шлифовального станка Сухой шлифовальный станок Зернистость правого круга A36 Зернистость левого круга A60 Диаметр круга (слева) (мм) 200.0 Диаметр круга (справа) (мм) 200 Толщина шлифовального круга слева (мм) 20.0 Толщина шлифовального круга (справа) (мм) 20 Количество оборотов двигателя (об/мин) 2950.0 Длина сетевого кабеля (м) 2.0 Гравер в комплекте Нет Подсветка Да Регулировка скорости Нет Вес нетто (кг) 12.2 Тип продукта Точильный станок: круг точильный/круг точильный Модель продукта MD3220AL-1 | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Дрель электрическая | Мощность (Вт) 350.0 Максимальный крутящий момент (Н·м) 1.0 Ударная функция Нет Максимальное число ударов в минуту 0 Трещетка Да Встроенная подсветка Нет Диаметр сверления в дереве (мм) 20.0 Диаметр сверления в металле (мм) 10.0 Диаметр сверления в кирпиче (мм) 0.0 Диаметр сверления в бетоне (мм) 0.0 Количество скоростей 1 Скорость (об/мин) 3000 Защитная муфта Нет Бесключевая замена оснастки Нет Тип патрона С ключом Диаметр патрона (мм) 10 Длина кабеля (м) 2.0 Тип двигателя С угольными щетками Аксессуары в комплекте Ключ для патрона Использование Бытовой Модель продукта M0600 | шт. | 3 |  |  |  |
| 7 | Перфоратор | Мощность (Вт) 780.0 Сила удара (Дж) 2.4 Максимальное число ударов в минуту 4500 Количество режимов работы 3 Функция долбления Да Функция сверления Да Антивибрационная система Нет Реверсивный Да Встроенная подсветка Нет Количество скоростей 1 Скорость (об/мин) 1100 Диаметр сверления в бетоне (мм) 65.0 Тип электродвигателя С угольными щетками Защитная муфта Нет Тип патрона SDS Plus Длина кабеля (м) 4.0 Аксессуары в комплекте чемодан, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка Кейс Да | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Станок вертикально-сверлильный | Технические характеристики Тип станка вертикально-сверлильный Мощность 550 Вт Питание 230 В/50 Гц Количество оборотов 2700 об/мин Количество скоростей 9 Максимальный диаметр сверла 16 мм Глубина сверления 50 мм Конус шпинделя MK-2 Тип патрона B16 Установка настольная Габариты рабочего стола 175x175 мм Опции защитное стекло, наклон стола, тиски Вес 15.4 кг | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Станок деревообрабатывающий многофункциональный | Технические характеристики Масса нетто, кг 50 Тип двигателя асинхронный MAX мощность, Вт 2400 Максимальные обороты, об/мин 2850 Класс товара бытовой Диаметр диска, мм 250 Посадочный диаметр, мм 30 Глубина распила(дерево), мм 97 Установленный срок службы, лет 5 Напряжение, В 230 Max глубина строгания, мм 3 Размер рабочего стола, мм 913х533 ШтрихКод 4810997000169 Материал обработки древесина Габариты НЕТТО (ДхШхВ), см 96\*35\*70 Комплектация Коробка Количество ножей 2 Max ширина строгания, мм 270 Комплектация – станок деревообрабатывающий многофункциональный; – ограждение; – приспособление для поперечной распиловке под углом; – линейка; – кожух; – расклинивающий нож; – толкатель; – крепежные изделия; – диск пильный 250х32х3,2 мм z=24; – ремень поликлиновой 6PJ381; – техническая документация.  Параметры упакованного товара (БРУТТО) Габариты упакованного товара (ДхШхВ) 96 x 23 x 56 см Вес БРУТТО 52 кг. | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Фен для сварки линолеума | Фен для пайки Triak S (Триак S) компании LEISTER предусмотрены плавная регулировка температуры и встроенная подача воздуха. Простой в обращении, удобный и мобильный фен для пайки Триак S (Triak S) прекрасно подходит для надежного соединения рулонных и листовых термопластичных материалов, а так же для сварки конструкций из пластмасс, укладки различных покрытий:  Фен для пайки Триак (Triak) S незаменим при проведении работ по укладке современных гидроизолирующих и полимерных кровельных покрытий, геомембран. Фен для пайки Triak S (Триак S) поможет вам при ремонте пластиковых авто деталей. Обеспечит превосходное соединение полимерной пленки и ткани любого типа при производстве павильонов, авто тентов, бассейнов, надувных судов, шатров и рекламных баннеров. Фен для пайки Triak S (Триак S) поможет при усадке различных термоусадочных трубок и муфт, термоусадочных пленок, герметизирующих полотен и изоляционных материалов. Отличие фена для пайки Triak S (Триак S) Защитная охлаждаемая трубка. Электронная защита нагревательного элемента. Автоматическое отключение двигателя по достижении щетками коллектора минимальных размеров. Рассчитан на длительную эксплуатацию, возможна многократная замена щеток. Применении фена для пайки Triak S (Триак S) Для сварки листов, труб, пленок, кровельных и гидроизолирующих покрытий, ПВХ-ткани. пластмассовых деталей, напольных покрытий ( сварка прутком , сварки внахлест, сварка плавлением). Для усадки термоусадочных трубок, муфт и пленок. Для процессов нагрева и сушки. Для насаживающихся насадок – арт.№ 100.705 Для навинчивающихся насадок – арт.№ 100.706 | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Шлифовальная машина ленточная | Общие характеристики Тип машины ленточная Потребляемая мощность 1010 Вт Макс. скорость ленты 440 м/мин Длина ленты 610 мм Ширина ленты 100 мм Питание от сети Функции и возможности Возможности регулировка частоты вращения, пылесборник Вес 4.7 кг Комплектация и особенности Особенности автоматическая система регулировки положения ленты, конструкция позволяет шлифовать пол у края стены Дополнительно Срок службы 36 мес. Гарантийный срок 12 мес. | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Шлифмашина угловая аккумуляторная WORX кейс WX800 | • Диаметр диска, мм 115 • Посадочный диаметр, мм 22.2 • Резьба шпинделя М14 • Напряжение аккумулятора, В20 • Тип аккумулятора Li-Ion • Емкость аккумулятора, А\*ч2 • Универсальный аккумулятор • Количество аккумуляторов в комплекте 2 • Вес, кг 1,54 | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Компрессор безмасляный с прямой передачей | • Вес, кг 20 • Рабочее давление, бар 8 • Габариты, мм 585х275х600 • Число оборотов, об/мин 1400 • Производительность на входе, л/мин 180 • Объем ресивера, л 24 • Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод) • Мощность (кВт) 1 • Мощность (л.с.)1,4 • Транспортировочные колеса да | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Пылесос BOSCH GAS 15 PS Professional | Вес 6 кг Объем контейнера, нетто 10 л Номинальная входная мощность 1 100 Вт Объем контейнера, брутто 15 л Вместимость контейнера для воды, нетто 8 л Размер инструмента (длина) 360 мм Размер инструмента (высота) 440 мм Поверхность фильтра 2 300 см² Макс. скорость потока воздуха (турбина) 53 л/с Макс. разрежение (турбина) 270 мбар Колеса, количество 4  Комплектация: Номер для заказа: 0 601 9E5 100 Щелевая насадка Колено Набор насадок для пола 1 шт. шланг 3 м 2 608 000 570 Трубки (2 шт.) Втулка для инструмента | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Пылесос BOSCH GAS 12-25 PL Professional | Дополнительные данные Макс. входная мощность 1 350 Вт Вес 10 кг Объем контейнера, нетто 21 л Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки L Номинальная входная мощность 1 250 Вт Объем контейнера, брутто 25 л Вместимость контейнера для воды, нетто 16 л Объем мешка для пыли, нетто 20 л Класс пыли L Размер инструмента (ширина) 380 мм Размер инструмента (длина) 483 мм Размер инструмента (высота) 453 мм Поверхность фильтра 2 300 см² Макс. скорость потока воздуха (турбина) 65 л/с Макс. разрежение (турбина) 200 мбар Колеса, количество 4  Комплектация со щелевой насадкой Номер для заказа: 0 601 97C 100 Щелевая насадка Шланг, 3 м, Ø 35 мм 1 619 PA7 322 Антистатическая трубка 1 619 PA7 324 GAS 12-25 фильтр предварительной очистки (1619PB3283) GAS 12-25 pl фильтр HEPA (1619PB3282) | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Аккумуляторный шуруповерт | Характеристики Напряжение 12 Вольт Емкость аккумулятора 4.0 Ач Тип аккумулятора Li-Ion Наличие аккумуляторов 2 шт. Реверс Есть Регулировка крутящего момента 16 Бесщеточный двигатель (BL Motor) Нет Бита Есть Боковая рукоятка Нет Быстрозажимной патрон Нет Габаритные размеры 153x66x209 мм Двойная защитная изоляция Нет Диаметр сверления:дерево 21 мм Диаметр сверления:сталь 10 мм Зарядное устройство Есть Максимальный крутящий момент мягкая затяжка 14 Нм Максимальный крутящий момент твёрдая затяжка 30 Нм Набор Нет Подсветка Есть Расцепляющая муфта Нет Регулировка числа оборотов Есть Тип шуруповёрта безударный Хвостовик шпинделя шестигранный 1\4' мм Частота холостого хода:1 скорость 0-450 об/мин Частота холостого хода:2 скорость 0-1700 об/мин Число скоростей 2 шт. Электрический тормоз двигателя Есть Вес 0.94 кг Кейс Есть Комплектация: Аккумуляторная дрель-шуруповерт, +/- бита №2, 2 аккумулятора, Зарядное устройство, Чемодан. Габариты и вес в упаковке Вес, кг 1.10 Размеры, см Д: 36.70 х Ш: 28.60 x В: 10.20 | шт. | 2 |  |  |  |
| 17 | Угловая шлифованная машина | Технические характеристики: Напряжение, В 220 Мощность, Вт 720 Диаметр диска, мм 125 Посадочный диаметр, мм 22.2 Число оборотов, об/мин 11000 Электр. регулировка оборотов нет Суперфланец нет Быстрозажимная гайка SDS нет Защита от непреднамеренного пуска нет Работа по бетону (камню) да | шт. | 2 |  |  |  |
| 18 | Перфоратор | максимальная сила удара: 1.7 Дж тип патрона: SDS-Plus максимальный диаметр сверления (бетон): 18 мм максимальный диаметр сверления коронкой (бетон): 65 мм режимы работы: сверление, сверление с долблением функции: реверс, шуруповертПерфоратор | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 | Перфоратор | Технические характеристики Makita HR3540C Тип хвостовика sds-max Мощность, Вт 850 Страна изготовитель Япония Количество режимов 3 Max сила удара, Дж 6,3 Реверс нет Виброзащита нет Вес, кг 4,8 Max диаметр сверления буром (бетон), мм 35 Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм 90 Данная информация скопирована со страницы: https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-max/hr3540c/ | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Фен технический 2000Вт 300/500л/мин 300/600оС | Код товара 5437381 Артикул 80607 Производитель FIT Страна Китай Тип изделия Фен технический Напряжение питания 220 Мощность, Вт 2000 Длина кабеля, м 1.8 Цвет Зеленый Ширина, мм 200 Материал изделия Сталь Масса, кг 0.73 Частота вращения, об/мин 500 Частота, Гц 50 Ток сети, А 8.7 | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Станция паяльная термовоздушная + паяльник LUKEY-702 | Термовоздушная паяльная станция (фен + паяльник) Lukey-702, компактных размеров, с цифровой индикацией и широким диапазоном рабочих температур. Антистатическая функция. Микрокомпьютер для цифрового отображения данных и контроля температуры, большая мощность в начале, быстрый разогрев, стабильность температуры с точностью до 1С, на которую не влияет объем выдуваемого воздуха. Светодиоды, управляемые сенсорным и круговым переключателем. Функция неактивного состояния. Система охлаждения после отключения.  Технические характеристики Питание: 220 В Напряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 В Потребляемая мощность, Вт: 750 Диапазон рабочих температур паяльника, °С: 200- 480 Диапазон рабочих температур фена, °С: 100-480 Тип нагревательного элемента паяльника: керамический Тип насоса: турбина Скорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум) Уровень шума: меньше 45 Дб Габариты, мм: 160х190х116 Вес: около 1,5 кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Пистолет клеевой профессиональный 80Вт (стержень 11мм.) | Клеевой пистолет GK-390B – профессиональный электрический инструмент для быстрой и аккуратной склейки различных поверхностей.  Основные характеристики: ∙ рабочее напряжение: 110-230 В; ∙ потребляемая мощность: 80 Вт; ∙ температура плавления: 150 ° С; ∙ время разогрева: 3-6 мин.; ∙ нагревательный элемент: PTC; ∙ подача клея: механическая; ∙ расход клея: 15-20 г/мин.; ∙ диаметр клея: 11 мм; ∙ тип штепселя: B; ∙ вес пистолета: 392 г | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип инструмента- безударная дрель-шуруповерт; тип патрона- быстрозажимной; количество скоростей работы 2; Питание от аккумулятора; Максимальное число оборотов холостого хода 1900 об/мин; Максимальный крутящий момент 54 Н·м; Максимальный диаметр сверления (дерево) 38 мм; Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм; Функции и возможности: Тормоз двигателя; Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения; Аккумулятор: Тип аккумулятора Li-Ion; Емкость аккумулятора 1.5 А⋅ч; Напряжение аккумулятора 18 В; Съемный аккумулятор. Приспособления лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения. В комплекте дополнительный аккумулятор, кейс. Размеры (ДхВxШ) 185x249x79 мм; Вес 1.5 кг. Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс. Особенности совместимость с аккумуляторами емкостью 4 и 5 А\*ч. | шт. | 8 |  |  |  |
| 24 | Шлифовальная машина GA9020SF |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 25 | Пылесос PHILIPS FC 9174/02 | Пылесборник- мешок, ёмкостью 4 л; Регулятор мощности на корпусе; Уровень шума 78 дБ; Длина сетевого шнура 7 м. | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Перфоратор HR2470 | Технические характеристики:  Мощность: 780 Вт; Патрон: SDS+; Обороты: 0-1100 об/мин; Удары: 0-4500 уд/мин; Сила удара: 2,7 Дж; Максимальный диаметр сверления по бетону: 24 мм; Максимальный диаметр сверления по металлу: 13 мм; Максимальный диаметр сверления по дереву: 32 мм; Длина: 370 мм; Вес нетто: 2,8 кг; 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление; Поставляется в кейсе. Данный материал взят со страницы: https://www.220-volt.ru/catalog-19008/ | шт. | 3 |  |  |  |
| 27 | Шуруповерт электрический | Общие характеристики Тип инструмента дрель-шуруповерт Тип патрона быстрозажимной Количество скоростей работы 2 Питание от сети 220В Диаметр патрона 1 – 10 мм Макс. число оборотов холостого хода 1500 об/мин Максимальный крутящий момент 56 Н·м Потребляемая мощность 320 Вт Макс. диаметр сверления (дерево) 28 мм Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм Функции и возможности Функции реверс Дополнительные режимы работы сверление Особенности конструкции блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращения Особенности и габариты Упаковка коробка Длина сетевого кабеля 2.5 м Размеры (ДхВxШ) 220x206x67 мм Вес 1.2 кг Подробная комплектация бита Дополнительно Гарантийный срок 12 мес. | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Машина углошлифовальная | Тип машины угловая; Потребляемая мощность 840 Вт; Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин; Максимальный диаметр диска 115 мм; Резьба шпинделя M14; Питание от сети; Фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка двухпозиционная; Вес 2 кг; Комплектация дополнительная рукоятка, фланец, шлифовальный круг. | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.06.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | |