|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 02.06.2021 г. № 711-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Перфоратор | Перфоратор мощностью 800 Вт; патрон SDS-Plus; режимы работы: сверление, долбление; энергия удара 2.9 Дж; частота ударов 4600 уд/мин; скорость вращения 1200 об/мин; режим реверса; диаметр сверления бетона до 26 мм;в комплекте:кейс; вес 2.8 кг. | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Перфоратор | Питание от сети. Тип патрона SDS-Max. Напряжение 220 В. Мощность не менее 1350 Вт. Число оборотов не менее чем от 130-280 об / мин. Число ударов не менее чем от 1250 до 2750 уд / мин. Энергия ударов не менее 12.5 Дж. Количество режимов не менее 2. Режим долбление и сверление + долбление. Диаметр сверления буром в бетоне не менее 45 мм. Диаметр сверления коронкой в бетоне не менее 125 мм. Масса не более 9 кг. Габаритная длина не более 458 мм. Сетевой шнур не менее 5 м. Двойная защитная изоляция. Электронная регулировка числа оборотов. Расцепляющая муфта наличие. Электронная система стабилизации. Плавный пуск. Кейс. Комплектация: боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура. Комплект буров с хвостовиком SDS-Max: 18,20,22,25 X 540мм., лопатки 20,50 X 400мм., пика 400мм. | шт. | 3 |  |  |  |
| 3 | Шуруповерт Makita DF347DWE | Напряжение (В) 14.4Максимальный крутящий момент (Н·м) 30.0Ударная функция НетМаксимальное число ударов в минуту 0Реверсивный ДаВстроенная подсветка НетТип аккумулятора Li-Ion (литий-ионный)Емкость аккумулятора (А·ч) 1.5Количество аккумуляторов 2Время зарядки (мин) 60Индикатор уровня заряда НетИнтегрирована в платформу ДаДиаметр сверления в дереве (мм) 25.0Диаметр сверления в металле (мм) 10.0Диаметр сверления в кирпиче (мм) 0.0Диаметр сверления в бетоне (мм) 0.0Количество скоростей 2Количество оборотов холостого хода (об/мин) 0-400/0-1400Тип электродвигателя С угольными щеткамиЗащитная муфта ДаТип патрона БыстрозажимнойДиаметр патрона (мм) 10Аксессуары в комплекте бита, зарядное устройство, аккумулятор Li-Ion 1.5Ач (2 шт.), кейсКейс ДаМарка MAKITAМодель продукта DF347DWEТип продукта (локальный) Дрель-шуруповёрт аккумуляторнаяВес нетто (кг) 1.77Страна производства КитайГарантия производителя (лет) 1 | шт. | 6 |  |  |  |
| 4 | Лобзик Makita 4329Х1 | Гарантия производителя (лет) 1Мощность (Вт) 450.0Число ходов (ход/мин) 3100Длина хода (мм) 18.0Толщина пропила по дереву при 90° (мм) 65Толщина пропила по металлу при 90° (мм) 6Регулировка скорости НетПлавный пуск НетПоддержание постоянных оборотов под нагрузкой НетЛазерная направляющая НетВстроенная подсветка НетМаятниковый ход ДаБесключевая замена оснастки НетТип крепления полотна UТип ручки СкобаСистема пылеудаления НетМатериал платформы МеталлДлина кабеля (м) 2.0Аксессуары в комплектепилка для лобзика, шестигранный ключ, набор пилок А-86898Кейс НетМарка MAKITAМодель продукта 4329X1Тип продукта Электролобзик сетевойВес нетто (кг) 1.9 | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Точильный станок | Мощность (Вт) 400.0Посадочный диаметр (мм) 16Выключатель аварийной остановки НетНаправляющая для заточки сверл НетТип шлифовального станка Сухой шлифовальный станокЗернистость правого круга A36Зернистость левого круга A60Диаметр круга (слева) (мм) 200.0Диаметр круга (справа) (мм) 200Толщина шлифовального круга слева (мм) 20.0Толщина шлифовального круга (справа) (мм) 20Количество оборотов двигателя (об/мин) 2950.0Длина сетевого кабеля (м) 2.0Гравер в комплекте НетПодсветка ДаРегулировка скорости НетВес нетто (кг) 12.2Тип продукта Точильный станок: круг точильный/круг точильныйМодель продукта MD3220AL-1 | шт. | 2 |  |  |  |
| 6 | Дрель электрическая | Мощность (Вт) 350.0Максимальный крутящий момент (Н·м) 1.0Ударная функция НетМаксимальное число ударов в минуту 0Трещетка ДаВстроенная подсветка НетДиаметр сверления в дереве (мм) 20.0Диаметр сверления в металле (мм) 10.0Диаметр сверления в кирпиче (мм) 0.0Диаметр сверления в бетоне (мм) 0.0Количество скоростей 1Скорость (об/мин) 3000Защитная муфта НетБесключевая замена оснастки НетТип патрона С ключомДиаметр патрона (мм) 10Длина кабеля (м) 2.0Тип двигателя С угольными щеткамиАксессуары в комплекте Ключ для патронаИспользование БытовойМодель продукта M0600 | шт. | 3 |  |  |  |
| 7 | Перфоратор | Мощность (Вт) 780.0Сила удара (Дж) 2.4Максимальное число ударов в минуту 4500Количество режимов работы 3Функция долбления ДаФункция сверления ДаАнтивибрационная система НетРеверсивный ДаВстроенная подсветка НетКоличество скоростей 1Скорость (об/мин) 1100Диаметр сверления в бетоне (мм) 65.0Тип электродвигателя С угольными щеткамиЗащитная муфта НетТип патрона SDS PlusДлина кабеля (м) 4.0Аксессуары в комплектечемодан, ограничитель глубины, дополнительная рукояткаКейс Да | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Станок вертикально-сверлильный | Технические характеристикиТип станкавертикально-сверлильныйМощность550 ВтПитание230 В/50 ГцКоличество оборотов2700 об/минКоличество скоростей9Максимальный диаметр сверла16 ммГлубина сверления50 ммКонус шпинделяMK-2Тип патронаB16УстановканастольнаяГабариты рабочего стола175x175 ммОпциизащитное стекло, наклон стола, тискиВес15.4 кг | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Станок деревообрабатывающий многофункциональный | Технические характеристикиМасса нетто, кг50Тип двигателяасинхронныйMAX мощность, Вт2400Максимальные обороты, об/мин2850Класс товарабытовойДиаметр диска, мм250Посадочный диаметр, мм30Глубина распила(дерево), мм97Установленный срок службы, лет5Напряжение, В230Max глубина строгания, мм3Размер рабочего стола, мм913х533ШтрихКод4810997000169Материал обработкидревесинаГабариты НЕТТО (ДхШхВ), см96\*35\*70КомплектацияКоробкаКоличество ножей2Max ширина строгания, мм270Комплектация– станок деревообрабатывающий многофункциональный;– ограждение;– приспособление для поперечной распиловке под углом;– линейка;– кожух;– расклинивающий нож;– толкатель;– крепежные изделия;– диск пильный 250х32х3,2 мм z=24;– ремень поликлиновой 6PJ381;– техническая документация.Параметры упакованного товара (БРУТТО)Габариты упакованного товара (ДхШхВ)96 x 23 x 56 смВес БРУТТО52 кг. | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Фен для сварки линолеума | Фен для пайки Triak S (Триак S) компании LEISTER предусмотрены плавная регулировка температуры и встроенная подача воздуха. Простой в обращении, удобный и мобильный фен для пайки Триак S (Triak S) прекрасно подходит для надежного соединения рулонных и листовых термопластичных материалов, а так же для сварки конструкций из пластмасс, укладки различных покрытий:Фен для пайки Триак (Triak) S незаменим при проведении работ по укладке современных гидроизолирующих и полимерных кровельных покрытий, геомембран.Фен для пайки Triak S (Триак S) поможет вам при ремонте пластиковых авто деталей.Обеспечит превосходное соединение полимерной пленки и ткани любого типа при производстве павильонов, авто тентов, бассейнов, надувных судов, шатров и рекламных баннеров.Фен для пайки Triak S (Триак S) поможет при усадке различных термоусадочных трубок и муфт, термоусадочных пленок, герметизирующих полотен и изоляционных материалов.Отличие фена для пайки Triak S (Триак S)Защитная охлаждаемая трубка.Электронная защита нагревательного элемента.Автоматическое отключение двигателя по достижении щетками коллектора минимальных размеров.Рассчитан на длительную эксплуатацию, возможна многократная замена щеток.Применении фена для пайки Triak S (Триак S)Для сварки листов, труб, пленок, кровельных и гидроизолирующих покрытий, ПВХ-ткани.пластмассовых деталей, напольных покрытий ( сварка прутком , сварки внахлест, сварка плавлением).Для усадки термоусадочных трубок, муфт и пленок.Для процессов нагрева и сушки.Для насаживающихся насадок – арт.№ 100.705Для навинчивающихся насадок – арт.№ 100.706 | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Шлифовальная машина ленточная | Общие характеристикиТип машины ленточнаяПотребляемая мощность 1010 ВтМакс. скорость ленты 440 м/минДлина ленты 610 ммШирина ленты 100 ммПитание от сетиФункции и возможностиВозможности регулировка частоты вращения, пылесборникВес 4.7 кгКомплектация и особенностиОсобенностиавтоматическая система регулировки положения ленты, конструкция позволяет шлифовать пол у края стеныДополнительноСрок службы36 мес.Гарантийный срок12 мес. | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Шлифмашина угловая аккумуляторная WORX кейс WX800 | • Диаметр диска, мм 115• Посадочный диаметр, мм 22.2• Резьба шпинделя М14• Напряжение аккумулятора, В20• Тип аккумулятора Li-Ion• Емкость аккумулятора, А\*ч2• Универсальный аккумулятор• Количество аккумуляторов в комплекте 2• Вес, кг 1,54 | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Компрессор безмасляный с прямой передачей | • Вес, кг 20• Рабочее давление, бар 8• Габариты, мм 585х275х600• Число оборотов, об/мин 1400• Производительность на входе, л/мин 180• Объем ресивера, л 24• Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод)• Мощность (кВт) 1• Мощность (л.с.)1,4• Транспортировочные колеса да | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Пылесос BOSCH GAS 15 PS Professional | Вес 6 кгОбъем контейнера, нетто 10 лНоминальная входная мощность 1 100 ВтОбъем контейнера, брутто 15 лВместимость контейнера для воды, нетто 8 лРазмер инструмента (длина) 360 ммРазмер инструмента (высота) 440 ммПоверхность фильтра 2 300 см²Макс. скорость потока воздуха (турбина) 53 л/сМакс. разрежение (турбина) 270 мбарКолеса, количество 4Комплектация:Номер для заказа: 0 601 9E5 100Щелевая насадкаКоленоНабор насадок для пола1 шт. шланг 3 м 2 608 000 570Трубки (2 шт.)Втулка для инструмента | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Пылесос BOSCH GAS 12-25 PL Professional | Дополнительные данныеМакс. входная мощность 1 350 ВтВес 10 кгОбъем контейнера, нетто 21 лКласс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки LНоминальная входная мощность 1 250 ВтОбъем контейнера, брутто 25 лВместимость контейнера для воды, нетто 16 лОбъем мешка для пыли, нетто 20 лКласс пыли LРазмер инструмента (ширина) 380 ммРазмер инструмента (длина) 483 ммРазмер инструмента (высота) 453 ммПоверхность фильтра 2 300 см²Макс. скорость потока воздуха (турбина) 65 л/сМакс. разрежение (турбина) 200 мбарКолеса, количество 4Комплектациясо щелевой насадкойНомер для заказа: 0 601 97C 100Щелевая насадкаШланг, 3 м, Ø 35 мм 1 619 PA7 322Антистатическая трубка 1 619 PA7 324GAS 12-25 фильтр предварительной очистки (1619PB3283)GAS 12-25 pl фильтр HEPA (1619PB3282) | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Аккумуляторный шуруповерт | ХарактеристикиНапряжение 12 ВольтЕмкость аккумулятора 4.0 АчТип аккумулятора Li-IonНаличие аккумуляторов 2 шт.Реверс ЕстьРегулировка крутящего момента 16Бесщеточный двигатель (BL Motor) НетБита ЕстьБоковая рукоятка НетБыстрозажимной патрон НетГабаритные размеры 153x66x209 ммДвойная защитная изоляция НетДиаметр сверления:дерево 21 ммДиаметр сверления:сталь 10 ммЗарядное устройство ЕстьМаксимальный крутящий момент мягкая затяжка 14 НмМаксимальный крутящий момент твёрдая затяжка 30 НмНабор НетПодсветка ЕстьРасцепляющая муфта НетРегулировка числа оборотов ЕстьТип шуруповёрта безударныйХвостовик шпинделя шестигранный 1\4' ммЧастота холостого хода:1 скорость 0-450 об/минЧастота холостого хода:2 скорость 0-1700 об/минЧисло скоростей 2 шт.Электрический тормоз двигателя ЕстьВес 0.94 кгКейс ЕстьКомплектация:Аккумуляторная дрель-шуруповерт,+/- бита №2,2 аккумулятора,Зарядное устройство,Чемодан.Габариты и вес в упаковкеВес, кг 1.10Размеры, см Д: 36.70 х Ш: 28.60 x В: 10.20 | шт. | 2 |  |  |  |
| 17 | Угловая шлифованная машина | Технические характеристики:Напряжение, В220Мощность, Вт720Диаметр диска, мм125Посадочный диаметр, мм22.2Число оборотов, об/мин11000Электр. регулировка оборотовнетСуперфланецнетБыстрозажимная гайка SDSнетЗащита от непреднамеренного пусканетРабота по бетону (камню)да | шт. | 2 |  |  |  |
| 18 | Перфоратор | максимальная сила удара: 1.7 Джтип патрона: SDS-Plusмаксимальный диаметр сверления (бетон): 18 мммаксимальный диаметр сверления коронкой (бетон): 65 ммрежимы работы: сверление, сверление с долблениемфункции: реверс, шуруповертПерфоратор | шт. | 2 |  |  |  |
| 19 | Перфоратор | Технические характеристики Makita HR3540CТип хвостовикаsds-maxМощность, Вт850Страна изготовительЯпонияКоличество режимов3Max сила удара, Дж6,3РеверснетВиброзащитанетВес, кг4,8Max диаметр сверления буром (бетон), мм35Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм90Данная информация скопирована со страницы: https://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/perforatory/sds-max/hr3540c/ | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Фен технический 2000Вт 300/500л/мин 300/600оС | Код товара 5437381Артикул 80607Производитель FITСтрана КитайТип изделия Фен техническийНапряжение питания 220Мощность, Вт 2000Длина кабеля, м 1.8Цвет ЗеленыйШирина, мм 200Материал изделия СтальМасса, кг 0.73Частота вращения, об/мин 500Частота, Гц 50Ток сети, А 8.7 | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Станция паяльная термовоздушная + паяльник LUKEY-702 | Термовоздушная паяльная станция (фен + паяльник) Lukey-702, компактных размеров,с цифровой индикацией и широким диапазоном рабочих температур.Антистатическая функция.Микрокомпьютер для цифрового отображения данных и контроля температуры,большая мощность в начале, быстрый разогрев,стабильность температуры с точностью до 1С, на которую не влияет объем выдуваемого воздуха.Светодиоды, управляемые сенсорным и круговым переключателем.Функция неактивного состояния.Система охлаждения после отключения.Технические характеристикиПитание: 220 ВНапряжение на выходе: 29 В, 10 В, 26 ВПотребляемая мощность, Вт: 750Диапазон рабочих температур паяльника, °С: 200- 480Диапазон рабочих температур фена, °С: 100-480Тип нагревательного элемента паяльника: керамическийТип насоса: турбинаСкорость потока воздуха: 120 л/мин (максимум)Уровень шума: меньше 45 ДбГабариты, мм: 160х190х116Вес: около 1,5 кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Пистолет клеевой профессиональный 80Вт (стержень 11мм.) | Клеевой пистолет GK-390B – профессиональный электрический инструментдля быстрой и аккуратной склейки различных поверхностей.Основные характеристики:∙ рабочее напряжение: 110-230 В;∙ потребляемая мощность: 80 Вт;∙ температура плавления: 150 ° С;∙ время разогрева: 3-6 мин.;∙ нагревательный элемент: PTC;∙ подача клея: механическая;∙ расход клея: 15-20 г/мин.;∙ диаметр клея: 11 мм;∙ тип штепселя: B;∙ вес пистолета: 392 г | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | Тип инструмента- безударная дрель-шуруповерт; тип патрона- быстрозажимной; количество скоростей работы 2; Питание от аккумулятора; Максимальное число оборотов холостого хода 1900 об/мин; Максимальный крутящий момент 54 Н·м; Максимальный диаметр сверления (дерево) 38 мм; Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм; Функции и возможности: Тормоз двигателя; Возможности реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения; Аккумулятор: Тип аккумулятора Li-Ion; Емкость аккумулятора 1.5 А⋅ч; Напряжение аккумулятора 18 В; Съемный аккумулятор. Приспособления лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения. В комплекте дополнительный аккумулятор, кейс. Размеры (ДхВxШ) 185x249x79 мм; Вес 1.5 кг. Комплектация два аккумулятора, зарядное устройство, кейс. Особенности совместимость с аккумуляторами емкостью 4 и 5 А\*ч. | шт. | 8 |  |  |  |
| 24 | Шлифовальная машина GA9020SF |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 25 | Пылесос PHILIPS FC 9174/02 | Пылесборник- мешок, ёмкостью 4 л; Регулятор мощности на корпусе; Уровень шума 78 дБ; Длина сетевого шнура 7 м. | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Перфоратор HR2470 | Технические характеристики:Мощность: 780 Вт;Патрон: SDS+;Обороты: 0-1100 об/мин;Удары: 0-4500 уд/мин;Сила удара: 2,7 Дж;Максимальный диаметр сверления по бетону: 24 мм;Максимальный диаметр сверления по металлу: 13 мм;Максимальный диаметр сверления по дереву: 32 мм;Длина: 370 мм;Вес нетто: 2,8 кг;3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление;Поставляется в кейсе.Данный материал взят со страницы:https://www.220-volt.ru/catalog-19008/ | шт. | 3 |  |  |  |
| 27 | Шуруповерт электрический | Общие характеристикиТип инструмента дрель-шуруповертТип патрона быстрозажимнойКоличество скоростей работы 2Питание от сети 220ВДиаметр патрона 1 – 10 ммМакс. число оборотов холостого хода 1500 об/минМаксимальный крутящий момент 56 Н·мПотребляемая мощность 320 ВтМакс. диаметр сверления (дерево) 28 ммМакс. диаметр сверления (металл) 10 ммФункции и возможностиФункции реверсДополнительные режимы работы сверлениеОсобенности конструкции блокировка кнопки включения, регулировка частоты вращенияОсобенности и габаритыУпаковка коробкаДлина сетевого кабеля 2.5 мРазмеры (ДхВxШ) 220x206x67 ммВес 1.2 кгПодробная комплектация битаДополнительноГарантийный срок 12 мес. | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Машина углошлифовальная | Тип машины угловая; Потребляемая мощность 840 Вт; Максимальная частота вращения диска 11000 об/мин; Максимальный диаметр диска 115 мм; Резьба шпинделя M14; Питание от сети; Фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения; Дополнительная рукоятка двухпозиционная; Вес 2 кг; Комплектация дополнительная рукоятка, фланец, шлифовальный круг. | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 03.06.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |