|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 16.06.2021 г. №.823-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Кабель КГхл 3\*15 | силовой гибкий кабель - 3 на 1,5 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины. Холодостойкое исполнение. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ Количество жил 3 жилы Сечение размер 1,5 мм2 | метр | 50 |  |  |  |
| 2 | Вилка 023 2P+2PE 32А | Номин напряжение: 220 В IEC ток: 32 А Степень защиты - IP: IP44 Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: 6 ч Номин электр прочность изоляции: 500 В Диапазон раб напряжений: 200...250 В Макс поперечное сечение проводника: 6,0 мм² Номин частота: 50 Гц Число контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника) Количество полюсов: 2 Тип подключения: Клемма винтовая Ввод кабеля: Уплотнительная гайка Материал: Пластик Цветовая кодировка: Синий/голубой Наличие блокировки: Без блокировки Фиксирующее устройство: Выступ Температура эксплуатации: -25...+40 °C Профиль - угол вилки: Прям./прямолинейн. | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Розетка накладная влагозащищённая Этюд с заземлением, со шторками, IP44, цвет белый | Тип изделия Розетка Способ монтажа Открытый Номинальный ток,А 16 Тип серии Моноблок Шторки Да Крышка Да Заземление Да Количество постов 1 Степень защиты IP44 Напряжение, В 220 Цвет Белый Материал изделия Пластик Индикация Нет Ширина, мм 66 Глубина, мм 55 Количество секций 1 Тип подключения Винтовое Высота, мм 79 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество фаз 1 Масса, кг 0.1 Нормативный документ ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Дополнительная информация С защитным/заземляющим контактом Частота, Гц 50 Комплектация Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) Защита от детей Да Не содержит галоген Да Тип обработки поверхности Глянцевый Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2.5 | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 | Кабель силовой 5\*16 | Кабель силовой ввгнг (а) ls 5\*16 ок (n, pe) – 0,66 | м | 20 |  |  |  |
| 5 | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 40мм | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 40мм, легкая с протяжкой, цвет черный | м | 20 |  |  |  |
| 6 | Скоба двухлапковая СМД | Скоба двухлапковая СМД 38-40 | шт. | 20 |  |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А | Технические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 32 А Характеристика срабатывания - кривая тока: C Номинальное рабочее напряжение: 400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 54 мм Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Мех износостойкость: 20000 циклов Электр износостойкость: 6000 циклов Возможность присоединения шин: PIN (штырь) Вес одного полюса: 0,103 кг Эксплуатационные параметры Срок службы, Лет: 15 Гарантийный срок, Лет: 5 | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Кабель КГхл 4х4 | силовой гибкий кабель - 4 на 4 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины. Холодостойкое исполнение. Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ Количество жил 4 жилы Сечение размер 4 мм2 | м | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 16.06.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 | | | | | | | |