|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 16.06.2021 г. №.823-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Кабель КГхл 3\*15 | силовой гибкий кабель - 3 на 1,5 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины. Холодостойкое исполнение.Номинальное переменное напряжение 0,66 кВКоличество жил 3 жилыСечение размер 1,5 мм2 | метр | 50 |  |  |  |
| 2 | Вилка 023 2P+2PE 32А | Номин напряжение: 220 ВIEC ток: 32 АСтепень защиты - IP: IP44Ориентация заземл контакта-по циферблату часов: 6 чНомин электр прочность изоляции: 500 ВДиапазон раб напряжений: 200...250 ВМакс поперечное сечение проводника: 6,0 мм²Номин частота: 50 ГцЧисло контактов: 2P+PE (однофазн. 3-проводника)Количество полюсов: 2Тип подключения: Клемма винтоваяВвод кабеля: Уплотнительная гайкаМатериал: ПластикЦветовая кодировка: Синий/голубойНаличие блокировки: Без блокировкиФиксирующее устройство: ВыступТемпература эксплуатации: -25...+40 °CПрофиль - угол вилки: Прям./прямолинейн. | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Розетка накладная влагозащищённая Этюд с заземлением, со шторками, IP44, цвет белый | Тип изделия Розетка Способ монтажа ОткрытыйНоминальный ток,А 16 Тип серии Моноблок Шторки Да Крышка Да Заземление Да Количество постов 1 Степень защиты IP44 Напряжение, В 220 Цвет Белый Материал изделия Пластик Индикация Нет Ширина, мм 66 Глубина, мм 55 Количество секций 1 Тип подключения Винтовое Высота, мм 79 Климатическое исполнение УХЛ4 Количество фаз 1 Масса, кг 0.1 Нормативный документ ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94) Дополнительная информация С защитным/заземляющим контактом Частота, Гц 50 Комплектация Механизм в комплекте с корпусом (в сборе) Защита от детей Да Не содержит галоген Да Тип обработки поверхности Глянцевый Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2.5 | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 | Кабель силовой 5\*16 | Кабель силовой ввгнг (а) ls 5\*16 ок (n, pe) – 0,66 | м | 20 |  |  |  |
| 5 | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 40мм | Труба ПНД гибкая гофрированная диаметр 40мм, легкая с протяжкой, цвет черный | м | 20 |  |  |  |
| 6 | Скоба двухлапковая СМД | Скоба двухлапковая СМД 38-40 | шт. | 20 |  |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А | Технические характеристикиКоличество полюсов: 3Номинальный ток: 32 АХарактеристика срабатывания - кривая тока: CНоминальное рабочее напряжение: 400 ВОтключающая способность по EN 60898: 4,5 кАШирина по количеству модульных расстояний: 54 ммМакс сечение входящего кабеля2: 25 ммНомин напряжение постоян тока - DC: 48 ВЧастота: 50 ГцСтепень защиты - IP: IP20Тип монтажа: на DIN-рейкуКлиматическое исполнение: УХЛ4Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитныйМех износостойкость: 20000 цикловЭлектр износостойкость: 6000 цикловВозможность присоединения шин: PIN (штырь)Вес одного полюса: 0,103 кгЭксплуатационные параметрыСрок службы, Лет: 15Гарантийный срок, Лет: 5 | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Кабель КГхл 4х4 | силовой гибкий кабель - 4 на 4 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины. Холодостойкое исполнение.Номинальное переменное напряжение 0,66 кВКоличество жил 4 жилыСечение размер 4 мм2 | м | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 16.06.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |