|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 30.10.2020 г. №.927-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | Концентратор кислорода 7F-5L, ARMED, Китай:Воздушный поток на выходе для ингаляций 10-21 л/минРазмер (± 5%)420\*360\*680 ммМаксимальное давление на выходе квс 45 ± 4,5 кПаМаксимальное давление на выходе для ингаляций 150±4,5 кПаВоздушный поток (производительность) на выходе КВС 0-5 л/минКонцентрация КВС на выходе ≥ 93 %Средняя потребляемая мощность 600 ВтЧастота сети 50 ГцПитание сети 220 ± 22 ВУровень шума (не более) 55 дБТип дисплея ЦифровойОснащение Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляцийАвтомат-выключатель НаличиеРучки для перемещенияСрок службы 10 летМатериал корпуса Ударопрочный пластикДополнительный выход для ингаляцийКолесные опорыОКПД2 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Оборудование терапевтическое | Концентратор кислорода 7F-3A, ARMED, Китай:Воздушный поток на выходе для ингаляций 10-13 л/минРазмер (± 5%) 545\*285\*700 ммМаксимальное давление на выходе квс 45 ± 4,5 кПаМаксимальное давление на выходе для ингаляций 150±4,5 кПаВоздушный поток (производительность) на выходе КВС 0-3 л/минКонцентрация КВС на выходе ≥ 93 %Средняя потребляемая мощность 350 ВтЧастота сети 50 ГцПитание сети 220 ± 22 ВУровень шума (не более) 49 дБТип дисплея ЖК-дисплейОснащение Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляцийАвтомат-выключательРучки для перемещенияСрок службы 10 летМатериал корпуса Ударопрочный пластикДополнительный выход для ингаляцийКолесные опорыОКПД2 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 05.11.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |