|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 30.10.2020 г. №.927-2020 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Оборудование терапевтическое | Концентратор кислорода 7F-5L, ARMED, Китай: Воздушный поток на выходе для ингаляций 10-21 л/мин Размер (± 5%)420\*360\*680 мм Максимальное давление на выходе квс 45 ± 4,5 кПа Максимальное давление на выходе для ингаляций 150±4,5 кПа Воздушный поток (производительность) на выходе КВС 0-5 л/мин Концентрация КВС на выходе ≥ 93 % Средняя потребляемая мощность 600 Вт Частота сети 50 Гц Питание сети 220 ± 22 В Уровень шума (не более) 55 дБ Тип дисплея Цифровой Оснащение Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляций Автомат-выключатель Наличие Ручки для перемещения Срок службы 10 лет Материал корпуса Ударопрочный пластик Дополнительный выход для ингаляций Колесные опоры   ОКПД2 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки | шт. | 2 |  |  |  |
| 2 | Оборудование терапевтическое | Концентратор кислорода 7F-3A, ARMED, Китай: Воздушный поток на выходе для ингаляций 10-13 л/мин Размер (± 5%) 545\*285\*700 мм Максимальное давление на выходе квс 45 ± 4,5 кПа Максимальное давление на выходе для ингаляций 150±4,5 кПа Воздушный поток (производительность) на выходе КВС 0-3 л/мин Концентрация КВС на выходе ≥ 93 % Средняя потребляемая мощность 350 Вт Частота сети 50 Гц Питание сети 220 ± 22 В Уровень шума (не более) 49 дБ Тип дисплея ЖК-дисплей Оснащение Диффузор; Канюля 2 м; Канюля 5 м; Комплект для ингаляций Автомат-выключатель Ручки для перемещения Срок службы 10 лет Материал корпуса Ударопрочный пластик Дополнительный выход для ингаляций Колесные опоры   ОКПД2 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 05.11.2020 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |