|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 22.10.2019 г. №.1002-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Клапан кислородный Вентури | Клапан дыхательный кислородный для кислородотерапии средней фиксированной концентрации. Клапан Вентури трубчатый, поточный, осесимметричный, с выходным патрубком 22F, с кислородным патрубком 6мм. Концентрация 40%, при установленном на расходомере потоке О2 - 10 л/мин. Общий поток аэрозоли на выхаде клапана не менее 42 л/мин. Образован цилиндрическими конструкциями, за исключением зоны подсоса - усечённый конус с окнами подсоса. Три трапецеидальных окна подсоса газа из внешней среды. Общая длина не более 65,0 мм: длина выходного патрубка не более 23 мм, размер-длина посадочного места для диффузора увлажнения не менее 14,5 мм, высота окон подсоса не менее 12,5 мм, длина патрубка для подключения кислородной трубки не менее 15,0 мм. Маркировка цветовая - красная. Материал: полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | штука | 400 |  |  |  |
| 2 | Комплект кислородный с Т-образным O2-соединителем и клапаном Вентури  | Дыхательный клапан Вентури нерегулируемый с Т-образным соединителем и шлангом. Описание: Клапан Вентури трубчатый, поточный, осесимметричный, с выходным патрубком 22М, с кислородным патрубком 6мм, обеспечивает 40% концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси. Маркировка цветовая (красная); Т-образный тройник с разъемами 22F-22F- 22M/15F для соединения клапана Вентури 40% с гофрированной трубкой и для использования набора с ларингеальной маской (надгортанным воздуховодом); гофрированный воздуховод длиной не более 20 см с разъемами 22F-22F. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при утилизации. Однократного применения, клинически чисто, в индивидуальной упаковке, без содержания латекса, фталатов(указано производителем на упаковке). | штука | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 25.10.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Алешечкина Е.А., тел. 220-16-04 |