|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 24.12.2 019 г. №. 1219-19 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |  |
| 1 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 28731BWA, Hopkins, 30°, диаметр 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволо-конным световодом – 6 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; - замена адаптера световода – 1 шт.; - замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса 3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 6 |  |  |  |
| 2 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 26105ВА, Hopkins, 30°, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным оптово-локонным световодом – 3 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; - замена адаптера световода – 1 шт.; - замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 3 |  |  |  |
| 3 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 49003AE, ENDOCAMELEON Hopkins – 1 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; -замена адаптера световода – 1 шт.; -замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 26003ВА, Hopkins, 30°, диаметр 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптово-локонным световодом – 4 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; -замена адаптера световода – 1 шт.; -замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 49003FA, Hopkins, передне-бокового видения 45°, 10 мм, автоклавируемая, со встроенным оп-товолоконным световодом – 1 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; -замена адаптера световода – 1 шт.; -замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 26003FA, Hopkins, 45°, 10 мм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом – 1 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; -замена адаптера световода – 1 шт.; -замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | Ремонт оптики жесткой со стеклянными линзами Karl Storz, артикул 28096AGA, Hopkins, для вентрикулоскопии, 15 мм, автоклавируемая, со встроенным оптоволо-конным световодом – 1 шт.: - чистка, юстировка оптической системы; - замена поврежденных линз – 1 комплект; -замена адаптера световода – 1 шт.; -замена окуляра – 1 шт.; - восстановление герметичности инструмента для стерилизации автоклавированием в со-ответствии с рекомендациями производителя; - устранение деформации тубуса  3 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва); - качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской тех-ники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя 4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники 5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг 6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя 7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - предоставление подменной оптики на время ремонта по требованию Заказчика; - срок оказания услуг – не более 90 дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 26.12.2019 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | |