|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 27.12.2 019 г. №.1230-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопического оборудования Karl Storz, Германия2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:2.1. Ремонт генератора ультразвукового CALCUSON для литотрипсии, артикул 27610020, sn YW3313:- Разборка/сборка прибора;- Замена кабеля соединительного для УЗ преобразователя, артикул 27610072 – 1 шт.;- Тестирование, проверка режимов.3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва);- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопического оборудования Karl Storz, Германия2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:Ремонт видеоголовки эндоскопической Telecam, артикул 20212030, sn PW810769-H:- Разборка/сборка изделия;- Замена кабеля для головок Telecam, артикул MC 051027-05 – 1 шт.;- Тестирование, проверка режимов.3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва);- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Ремонт эндоскопического оборудования и инструментов Karl Storz, Германия | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопического оборудования Karl Storz, Германия2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг:Ремонт видеоголовки эндоскопической Telecam, артикул 20212030, sn PW810769-H:- Разборка/сборка изделия;- Замена кабеля для головок H3A, артикул MC 051074-10 – 1 шт.;- Тестирование, проверка режимов.3 Требования к качеству работ и (или) услуг:- гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг;- при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойст-ва);- качество и порядок выполнения работ должны соответствовать требованиям, установ-ленным Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минпромнауки РФ 10.10.2003 г., Минздравом РФ 24.09.2003 г.;- выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, экс-плуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя4 Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицен-зии на техническое обслуживание медицинской техники5 Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг6 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя7 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика:- срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, элек-трического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 09.01.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |