|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 12.02.2019 г. №.125-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Процессор для сокета LGA 1151 | Совместимость с сокетом LGA1151 (имеются у заказчика);Количество вычислительных ядер: не менее 4;Количество потоков: не менее 4;Тактовая частота: не менее 3000 МГц;Интегрированное графическое ядро: наличие,Частота не менее 1150 МГц;Поддержка Hyper-Threading;Общая кэш память не менее 3 мб.; | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Оперативная память | Оперативная память тип DDR3,DIMM 240-контактный,Объем не менее: 8 Гб одной планкой для персональных компьютеров,Частота не менее: 1600 МГц. | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Материнская плата | Сокет совместимый с LGA 1151;Поддержка многоядерных процессоров: наличие;Поддерживаемая память: DDR4 DIMM;Количество слотов памяти: не менее 2;Максимальный объем памяти: не менее: 16 Гб.;SATA количество разъемов не менее: SATA 6Gb/s 2 шт.;Слоты расширения — не менее 1xPCI-E x16, PCI Express;Встроенная звуковая подсистема;Встроенный Ethernet не менее 1000 Мбит/с. | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Корпус системного блока Midi-Tower | Форм-фактор: ATXТипоразмер Midi-TowerБлок питания 500ВтМатериал корпуса: стальЧисло внешних отсеков 3,5" не менее 1Число внутренних отсеков 3,5" не менее 2Число отсеков 5,25" не менее 1Разъемы на лицевой панели не менее: 2 шт. USB версии 2 и более, наушники, микрофон, расположение по центру по высоте.Корпус должен быть совместим с приобретаемым по данному техническому заданию: материнской платой, блоком питания, процессором, памятью, кулером для процессора, винчестером и иметь в комплекте провода и болтики для сборки с данными компонентами | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Видеоплата | Интерфейс: PCI-E 16x 3.0,Частота графического процессора не менее: 1000 МГц,Объем видеопамяти не менее: 2048 Мб,Частота видеопамяти не менее: 5000 МГц,Разрядность шины видеопамяти не менее; 128 битАктивное охлаждение,Разъемы не менее: 1хDVI, 1хHDMI. | шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 15.02.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |