|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 13.02.2019 г. №.132-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** |
| 1 | Огнетушитель ОУ-3 | Огнетушитель углекислотный емкостью 4,02 литра. Предназначен для тушения возгорании различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В комплекте раструб и настенный крепеж. Соответствие СП 9.13130.2009. Требования к эксплуатации утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. | шт. | 70 |  |  |
| 2 | Огнетушитель ОП-5 | Огнетушитель порошковый закачной с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. Предназначен для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения класса А. Пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ класса В. Пожаров газообразных веществ класса С. Пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В пожаров класса Е. При эксплуатации в условиях умеренного климата У, категории 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. Марка огнетушащего вещества ПСБ-3 либо Пирант-АН либо ПФ или ПХК. Продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 10 секунд. Габаритные размеры не более 515х320 мм. Настенное крепление и раструб в наличии. Соответствие СП 9.13130.2009. Требования к эксплуатации утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. | шт. | 35 |  |  |
| 3 | Огнетушитель ОП-50 | Огнетушитель порошковый закачной, вместимость корпуса не менее 63 л, масса заряда порошка не менее 50 кг, длина струи не менее 6 м, продолжительность подачи не менее 20 сек, огнетушащая способность 6А, диапазон рабочих температур -50…+50°С, длина шланга не менее 3 м. Предназначен для тушения почти всех классов возгораний, в том числе с напряжением до 1000. Имеют классификацию в зависимости от предназначения: А — твердые горючие вещества; В — жидкие горючие вещества; С — газообразные вещества; Е — электроустановки под напряжением до 1000 В. Габаритные размеры не более 410х1050 мм. Соответствие СП 9.13130.2009. Требования к эксплуатации утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. | шт. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 19.02.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 220-15-65 |