|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  07.02. 2023 г. №.152-2023\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | Аппарат для продолжительной пассивной разработки лучезапястного суставаОРМЕД FLEX 05 ДЛЯ лучезапястного суставаОписание объекта закупкиНаименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава (Код вида номенклатурной классификации 110440)КТРУ: 32.50.50.190-00001374, Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационныйТребование к товару Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Тренажер для пальцев и кистей рук реабилитационный 1№ п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров1. Функциональные характеристики:2. Пассивная разработка лучезапястного сустава, кисти и пальцев рук Наличие3. Одновременное движение трех фаланг пальца с физиологической спиралью сгиба Наличие4. Селективная мобилизация межфаланговых суставов Наличие5. Технические характеристики:6. Пульт дистанционного управления с цифровым дисплеем Наличие7. Анти-ударный корпус пульта дистанционного управления Наличие8. Кнопочное управление с пульта углом сгибания, скоростью, паузой, нагрузкой, процедурным таймером Наличие9. Остановка тренажера и выбор направления движения тренажера пациентом в любой момент времени Наличие10. Концепция двух осей, обеспечивающая переход с правостороннего режима на левосторонний и обратно Наличие11. Максимальный угол при разгибании (гиперэкстензии) пальцев, град. Не менее 3012. Максимальный угол при сгибании пальцев в кулак, град. Не менее 22513. Максимальный угол ульнарной девиации, град. Не менее 6014. Максимальный угол радиальной девиации, град. Не менее 3015. Максимальный угол сгибания в лучезапястном суставе, град. Не менее 9016. Максимальный угол разгибания в лучезапястном суставе, град. Не менее 5017. Максимальный угол сгибания в лучезапястном суставе совместно с пястно-фаланговыми суставами, град. Не менее 14018. Максимальный угол разгибания в лучезапястном суставе совместно с пястно-фаланговыми суставами, град. Не менее 5019. Максимальный угол пронации в локтевом суставе, град. Не менее 9020. Максимальный угол супинации в локтевом суставе, град. Не менее 9021. Минимальный угол противопоставления большого пальца, град. Не более 022. Максимальный угол противопоставления большого пальца, град. Не менее 18023. Максимальный угол разгибания дистальных межфаланговых суставов, град. Не менее 024. Максимальный угол сгибания дистальных межфаланговых суставов, град. Не менее 7025. Максимальный угол разгибания проксимальных и дистальных межфаланговых суставах, град. Не менее 026. Максимальный угол при сгибании проксимальных и дистальных межфаланговых суставах, град. Не менее 18027. Максимальный угол разгибания пястно-фалангового сустава, град. Не менее 028. Максимальный угол сгибания пястно-фалангового сустава, град. Не менее 9029. Диапазон программируемой паузы между циклами:30. Минимальное значение диапазона, сек. Не более 031. Максимальное значение диапазона, сек. Не менее 90032. Диапазон программируемого процедурного таймера:33. Минимальное значение диапазона, сек. Не более 6034. Максимальное значение диапазона, час Не менее 2435. Диапазон средней скорости:36. Минимальное значение диапазона, град./мин. Не более 15037. Максимальное значение диапазона, град./мин. Не менее 44038. Ступенчатая регулировка допустимой нагрузки на тренажёр Наличие39. Число ступеней, шт. Не менее 640. Масса тренажера, кг Не более 8В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 09.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |