|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 15.02.2021 г. №.163-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Лампа светодиодная LED 7вт E27 белый матовая свеча (SBC3707) | Тип изделия Лампа светодиодная LED Тип лампы LEDТип цоколя E27 Мощность, Вт 7 Напряжение, В 220 Цветовая температура 4000 Световой поток, Лм 560 Диммирование Нет Форма колбы Свеча Лампа накаливания аналогичной мощности, Вт 70 Длина, мм 104 Ширина, мм 37 Срок службы, ч 25000 Масса, кг 0.027 Цвет свечения Белый Номинальное напряжение, В 230 Гарантийный срок, мес 12 | шт. | 400 |  |  |  |
| 2 | Лампа светодиодная 11 Вт 220 В 6500 К | Мощность, Вт.- 11,0Напряжение, В - 160-260Цветовая температура,К - 6500Световой поток, Лм- 900Тип цоколя - Е27Тип колбы - А60, колба грушевидной формыТип светодиода LED SMDКласс энергоэффективности – А;Габаритные размеры - D60мм H110ммСрок службы - 30 000ч. | шт. | 800 |  |  |  |
| 3 | Лампа светодиодная линейная 18 Вт 230 В 6500 К G 13 | Напряжение 170-264 В.Мощность 18 Вт.Цоколь G13.Цветовая температура 6500 К.Световой поток 1620 Лм.Диаметр 26 мм.Длина 1200 мм.Рабочее положение любое.Класс энергоэффективности А.Средний номинальный срок службы 30000 ч. | шт. | 60 |  |  |  |
| 4 | Лампа светодиодная линейная 10 Вт 230 В 6500 К G13 | Лампа светодиодная ECO T8 линейная .Мощность 10Вт.Номинальное напряжение 230 ВтЦоколь G13Световой поток 900ЛмДиаметр 25 ммДлина 588 ммСрок службы 30000 часовАналог люминесцентной лампы на 18ВтПроизводитель IEK | шт. | 20 |  |  |  |
| 5 | Розетка двухместная скрытой проводки с заземлением | Розетка двухместная скрытой проводки с заземлением РС-16-332 | шт. | 30 |  |  |  |
| 6 | Розетка двухместная открытой проводки с заземлением | Розетка двухместная открытй проводки с заземлением РА-16-334 | шт. | 20 |  |  |  |
| 7 | Выключатель одноклавишный скрытой проводки ВС-16-133 | Выключатель одноклавишный скрытой проводки ВС-16-133 | шт. | 35 |  |  |  |
| 8 | Выключатель 2-кл. СП проходной 10А белый Минск EKF Basic ERV10-027-10 | Основные характеристикиТип товара Выключатель / ПереключательТип включения/управления Клавиша/кнопкаЦвет БелыйТип комплектации В сборе с корпусомКоличество клавиш 2Номин. ток 10 АНомин. напряжение 220...240 ВПодходит для степени защиты (IP) IP20Способ монтажа Скрытой установкиСерия производителя Basic | шт. | 30 |  |  |  |
| 9 | Выключатель одноклавишный открытой проводки ВС-16-131 | Схема подключения: Выключатель 1-полюсныйТип включения или управления: Клавишный (качели)/кнопочныйТип комплектации: Механизм в корпусе (в сборе)Количество клавиш: 1Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка)Способ или тип крепления: Винтовое креплениеМатериал: ПластикВид или марка материала: ТермопластЗащитное покрытие поверхности: НеобработаннаяЦвет: БелыйПодсветка: Без подсветкиПодходит для степени защиты - IP: IP20Номин напряжение: 250 ВНомин ток: 10 АТип или способ подключения: Клемма винтоваяМакс поперечное сечение проводника2: 2,5 ммТемпература эксплуатации: -25...+40 °CЧастота: 50 ГцКлиматическое исполнение: У3 | шт. | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.02.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |