|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2 022 г. №.\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена без \* учета НДС, рублей** | **Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688 ), %** | **Цена с НДС, рублей** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование лабораторное | Термостат суховоздушный ТС-1/80-СПУ:  Без охлаждения Автоматическое управление Объем камеры: 80 л Камера из нержавеющей стали Диапазон температур: от окружающей до +60˚С Термостат суховоздушный 5  № п/п Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару Значения параметров 1 Предназначен для проведения бактериологических, микробиоло-гических, санитарно-бактериологических, клинических, вирусо-логических и биохимических исследований Наличие 2 Объем камеры, л Не менее 80 3 Мощность, кВт не более 0,3 4 Масса, кг не более 37 5 Габаритные размеры термостата, (ШхГхВ), мм Не более 530х531х738 6 Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм Не более 400х410х500 7 Задаваемые температурные режимы, °С С полным покрыти-ем диапазона от температуры, на 5С превышающей тем-пературу окружаю-щей среды, до +60С 8 Непрерывное измерение температуры в рабочей камере и ее визу-альная индикация Наличие 9 Время достижения установившегося режима при температуре 37С, минут не более 120 10 Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, оС От (-1) до (+2) 11 Дискретность задаваемой температуры, ° С Не более 0,1 12 Питание 220 В/50 Гц Наличие 13 Количество полок, шт. Не менее 2 14 Освещение Наличие 15 Дополнительная стеклянная дверь для визуального наблюдения процессов, происходящих внутри камеры, не нарушая ее герме-тичности Наличие 17 Подставка Наличие  Общие требования  Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Наличие Сертификат об утверждении типа средств измерений (для средств изме-рения, включая встроенные) Наличие Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) Наличие Год выпуска Не ранее 2022 Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке Наличие Техническая (сервисная) документация Наличие Гарантия поставщика и производителя, исчисляемая с момента подпи-сания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцев Доставка оборудования до места ввода в эксплуатацию Наличие Ввод в эксплуатацию Наличие Предпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудо-вании Наличие Регламент технического обслуживания оборудования на весь срок экс-плуатации, установленный производителем, на русском языке Наличие Инструктаж технического персонала Заказчика техническому обслужи-ванию по регламентам производителя оборудования Наличие Срок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 30 дней   ОКПД2 32.50.50.190  КТРУ 32.50.50.190-00000839  Модели:  1. Термостаты суховоздушные ТВ-80, ТВ-80-1 по ТУ 9452-029-41457390-2006. ОАО "ГРПЗ"- филиал Касимовский приборный завод. РУ ФСР 2011/12366 от 03.02.2012. 2. Термостаты электрические суховоздушные ТС-1/80 СПУ по ТУ 9452-002-00141798-97. ОАО "Смоленское СКТБ СПУ". РУ ФСР 2007/01585 от 27.12.2007. | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* п.9 Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий") | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.10.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |