|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.10. 2 023 г. №.1752-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Плита потолочная медицинска | Специализированная плита для медицинских учреждений. Самая популярная панель для помещений здравоохранения в России. MediCare сочетает в себе высокий уровень гигиенических качеств поверхности и оптимальную легкость чистки и дезинфекции. Панели MediCare Standart имеют класс чистоты ISO 5. Основа плит линейки MediCare - каменная вата, которая не поддерживает распространение вредных бактерий, микроорганизмов и плесени.  Формат: 600х600х12 мм; 600х600х15 мм; 600х1200х15 мм  Материал: каменная вата  Цвет: белый с легкими светлосерыми вкраплениями  Поверхность: микрорельефная "апельсиновая корка"  Кромка: А15, А24, Е15, Е24  Влагостойкость: до 100%  Шумопоглощение: 0,95  Класс чистоты: ISO 5  Класс пожарной опасности материала: КМ1  Светоотражение: до 85 %  Чистка поверхности плит: чистка пылесосом, влажной тряпкой  Вес плиты: от 2 до 2,2 кг/м2 | м2 | 450 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подвесной потолок влагостойкий в комплекте с подвесной системой | Плита потолочная для подвесного потолка. Размер не менее 600х600х6мм. Материал: минеральное волокно, стеклохолст, клей, акриловая краска. Цвет белый. Влагостойкость не менее 100%. Модульная подвесная система с полимерным покрытием. | м2 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Плинтус | Плинтус потолочный для подвесного потолка. Длина не менее 3м. Цвет белый. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 03.11.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | | | |