|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.02.2023г. № 197-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование реабилитационное | 1. Наименование объекта закупкиНаименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 № 788н: Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электропитанием (Код вида номенклатурной классификации 261950)Наименование оборудования в соответствии с КТРУ: 32.50.50.190-00000763, Тренажер для подъема по лестнице, с электропитанием2. Требования, предъявляемые к товаруТребование к товару Поставляемые товары должны быть новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1. Тренажер для подъема по лестнице, с электропитанием 1№ п/п Наименование технических параметров Значение технических параметров1. Назначение: Для занятий лечебной физкультурой, занятий по возобновлению навыков ходьбы, упражнений для развития равновесия и учебе ходьбе Наличие2. Конструктивное исполнение: Представляет собой лестницу с возможностью подъёма по одной стороне, остановкой на площадке без разворота и спуском по другой стороне Наличие3. Первая сторона тренажера, расположенная до промежуточной площадки представляет собой лестницу, состоящую из ступеней Наличие4. Вторая сторона тренажера, расположенная после промежуточной площадки представляет собой лестницу, состоящую из ступеней или пандус для спуска с промежуточной площадки Наличие5. Основные размеры тренажера:6. Общая длина, мм Не менее 36007. Общая высота при опущенной платформе, мм Не более 7908. Высота максимально поднятой платформы, мм Не менее 6409. Высота максимального поднятия поручней, мм Не менее 93010. Длина основания, мм Не менее 234011. Диаметр поручней, мм Не более 4012. Максимальный вес пациента, кг Не менее 12513. Технические и функциональные характеристики:14. Автоматизированная регулировка высоты ступеней с использованием подъёмных колонн и пульта управления, работающего от электропитания Наличие15. Регулировка высоты и ширины поручней Механическая16. Проведение терапии как на плоской поверхности, так и с использованием ступеней Наличие17. Диапазон регулировки высоты поручней совместно с подъемом ступеней от поверхности пола, мм С полным покрытием диапазонаот 790 до 142518. Бесступенчатый диапазон регулировки подъема и опускания каждой ступени, мм С полным покрытием диапазона от 0 до 16019. Регулировка подъема и опускания с углом наклона лестницы, градусов Не менее 2620. Напряжение и частота, В, Гц 220, 5021. Потребляемая мощность, кВА Не более 0,722. Управление с помощью пульта управления Наличие23. Режим работы в сутки (при соблюдении повторно-кратковременного режима работы подъемных колон, час Не менее 824. Обработка дезинфицирующими средствами НаличиеВ случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательствомо техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика.Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени, удовлетворяющими потребности Заказчика. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 13.02.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |