|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.12.2 022 г. №.2013-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Описание объекта закупкиТребование к товару Поставляемые комплектующие и принадлежности должны быть новыми, изготовленными не ранее, чем в 2022 году, не бывшими в употреблении, совместимые с соответствующим видом оборудования – видеопроцессор медицинский эндоскопический CV-190 PLUS и источник света эндоскопический CLV-190, рекомендованными заводом-изготовителем Olympus для использования совместно с оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев (данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке.№ п/п Наименование товара Количество, шт.1 Видеоколоноскоп 1№ п/п Наименование технических параметров Значение техническихпараметров1. Вывод изображения на монитор Наличие2. Рабочая длина, мм Не менее 16803. Угол поля зрения, град Не менее 1704. Направление обзора, град Не более 05. Глубина резкости в обычном режиме (диапазон), мм С полным покрытием диапазона от 2 до 1006. Угол изгиба дистального конца вверх, град Не менее 1807. Угол изгиба дистального конца вниз, град Не менее 1808. Угол изгиба дистального конца влево, град Не менее 1609. Угол изгиба дистального конца вправо, град Не менее 16010. Наружный диаметр дистального конца, мм Не более 13,211. Диаметр рабочей части, мм Не более 12,812. Диаметр инструментального канала, мм Не менее 3,713. Общая длина, мм Не менее 200514. Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления, шт Не менее 415. Специальный разъём (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие16. Минимальная дистанция видимости от дистального конца эндоскопа, мм Не более 317. Поддержка режима узкоспектрального освещения Наличие18. Регулируемая жёсткость рабочей части с помощью регулятора жёсткости Наличие19. Единый водонепроницаемый коннектор для подключения к видеосистеме одним движением НаличиеПриобретение видеоколоноскопа для видеопроцессора медицинского эндоскопического CV-190 PLUS и источника света эндоскопического CLV-190, товарного знака "OLYMPUS", имеющегося в эксплуатации у заказчика, производится в соответствии с п. 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательствомо техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.ОКПД 26.60.12.126 ЭндоскопыМодели: Видеоколоноскоп CF-H190L, "Олимпас Медикал Системс Корп.", Япония. РУ № РЗН 2014/1906 от 02.03.2022 г. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 14.12.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |