|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.12. 2 022 г. №.2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Провод АПВ 1х16 белый | Класс: Провода с алюминиевой токопроводящей жилойСтрана: РоссияКоличество жил: 1Сечение жилы, мм2: 16Напряжение, В: 450Материал изоляции: ПВХ пластикатЦвет изоляции: белыйМатериал жилы: Алюминий | м | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Провод АПВ 1х6 белый | Класс: Провода с алюминиевой токопроводящей жилойСтрана: РоссияКоличество жил: 1Сечение жилы, мм2: 6Напряжение, В: 450Материал изоляции: ПВХ пластикатЦвет изоляции: белыйМатериал жилы: Алюминий | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Сжим У734М (16-35/16-25)(КВТ) (61642) | Код товараКВТ#61642Защитное покрытие поверхностиБез покрытия (голый)Тип соединенияВинтовое/болтовое соединениеНомин. поперечное сечение магистрали16 ... 35 мм²Номин. поперечное сечение ответвления16 ... 25 мм²Изолированный зажимДа | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Сжим ответвительный У-859 м50-70/о4-35 (У-859МУ3) | Тип изделия Сжим ответвительный Количество контактов 2Диапазон сечений 35 Напряжение, В 660 Номинальный ток,А 41 Способ монтажа На кабель Масса, кг 0.21 Сечение жилы, мм2 50-70 Климатическое исполнение У3 Цвет Белый Материал изделия Сталь Материал корпуса Пластик Длина, мм 50 Дополнительная информация Монтаж: завинчивание болтов, защелкивание корпуса на собранный узел Сфера применения для ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Дин-рейка оцинкованная 2000 мм | Тип изделия: DIN-рейкаДлина, мм: 2000Материал: оцинкованная стальПерфорация: есть | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Шина нулевая 6х9мм 14/1 (14групп/крепеж по центру) (71148) | Тип изделия Шина нулевая Количество контактов 14Диапазон сечений 0.75-25 Напряжение, В 220 Высота, мм 9 Длина, мм 113 Ширина, мм 6 Цвет Бронзовый Материал изделия Латунь Номинальный ток,А 100 Крепление Винтовое | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Винт с гайкой M4x10 мм, оцинкованный |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Саморезы для металла с пресс-шайбой STANDERS сверлоконечные |  | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 16.12.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |