|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 16.05.2019 г. №.353-19 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** |
| 1 | Компьютер в сборе | Количество ядер процессора не менее 4Количество потоков не менее 4Базовая частота процессора не менее 3600 МГцСистемная шина DMI - наличиеОбъем оперативной памяти не менее 8ГбТип видеокарты: встроеннаяТип накопителя: Твердотельный (SSD)Форм фактор: Не более 2,5Максимальная скорость интерфейса: Не менее 6 Гбит/секИнтерфейс подключения жесткого диска: последовательныйNAND Флэш память: MLCКоличество слоев чипа памяти MLC: Не менее 64Емкость накопителя: Не менее 256ГбПоддержка шифрования: наличиеПоддержка TRIM: наличиеСкорость последовательного чтения: Не менее 560 МБ/сСкорость последовательной записи: Не менее 530 МБ/сСкорость случайного/произвольного чтения: Не менее 100 000 Опера-ций в секундуСкорость случайной/произвольной записи: Не менее 90 000 Операций в секундуМаксимальная потребляемая мощность: Не более 3,3 ВаттРесурс работы: Не менее 300 TBWВидео интерфейсы VGA (D-Sub), DVIМаксимально поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 64ГбСкорость сетевого адаптера Ethernet не менее 1000 Мбит/сВозможность вносить название юр. лица в BIOS - наличиеВозможность вносить ИНН организации в BIOS - наличиеВозможность вносить серийный номер компьютера в BIOS – наличиеНевозможность использования (чтение/запись) защищенного жесткого диска без ввода пароля пользователяВыборочное отключение USB портов и других портов ввода/выводаПорты передней панели:-USB, не менее 2шт.,-Аудио разьемы для микрофона/колонки наличие.Корпус и блок питания: Лицевая панель без открывающихся, выдвижных компонентов, для минимизации вандального воздействия.Доступ к внутренним компонентам системного блока осуществляется без ис-пользования инструментов для открытия корпусаНаличие кнопки включения ПК на передней панели, оснащенной диагностическим светодиодом, не менее двух цветов подсветки, позволяющий идентифицировать проблемы с основными компонентами ПК в процессе самодиагностики ПК.Наличие кнопки диагностики блока питания и сигнального светодиода, на задней стенке корпуса, позволяющих произвести диагностику работы блока питанияМощность установленного блока питания – не менее 500 Вт с активной коррекцией мощности достаточный для штатной работы всех компонентов ПКФорм-фактор корпуса: midi-tower.Предустановленная операционная система Windows 10 Professional 64-bit RussianМышь компьютерная: USB, длина провода не менее 1,5 м.Клавиатура: USB, не менее 104 кл. | шт. | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 24.05.2019 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |