|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 15.04.2020 г. №.371-2020 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Бактериальный фильтр/устройство, предохраняющее емкость для сбора секрета от переполнения, гидрофобный, одноразовый для электроотсоса ATMOS C 361 | DDS-антибактериальный фильтр используется как защита от заполнения для аспираторов. Должен иметь гидрофобные свойства. Одноразового использования. Совместим с аспираторами (ATMOS серии 361С) согласно инструкции производителя. | шт. | 2 000 |  |  |  |
| 2 | Крышка накопительной емкости с уплотнителем | Крышка-DDS накопительной емкости с уплотнителем для ATMOS 451. Материал крышки для емкости - пластик. Внутренний диаметр крышки для емкости 166 мм. Возможность автоклавирования - наличие. Температура автоклавирования - 134 С. Цвет крышки белый. | шт. | 30 |  |  |  |
| 3 | Рукоятка для емкости накопительной | Рукоятка-DDS для емкости накопительной для ATMOS 451. Материал рукоятки для емкости - полисульфон. Возможность автоклавирования - наличие. Температура автоклавирования - 134 С. Цвет рукоятки серый. | шт. | 30 |  |  |  |
| 4 | Защита от брызг силиконовая | Защита-DDS от брызг силиконовая для ATMOS 451. Материал - сликон. Возможность автоклавирования - наличие. Температура автоклавирования 134 С. | шт. | 30 |  |  |  |
| 5 | Емкость пластиковая накопительная | Емкость-DDS пластиковая накопительная 3 л для ATMOS 451. Материал емкости - полисульфон. Высота емкости - 247 мм. Наружный диаметр емкости - 166 мм. Возможность автоклавирования - наличие. Температура автоклавирования до 134 С. Цвет фиолетовый. | шт. | 20 |  |  |  |
| 6 | Емкость пластиковая накопительная | Емкость-DDS пластиковая накопительная 5 л для ATMOS 451. Материал емкости - полисульфон. Высота емкости - 396 мм. Наружный диаметр емкости - 166 мм. Возможность автоклавирования - наличие. Температура автоклавирования до 134 С. Цвет фиолетовый. | шт. | 10 |  |  |  |
| 7 | Коннектор шланговый | Коннектор-DDS шланговый для ATMOS 451. Внутренний диаметр адаптеров для шланга - 6 и 10 мм. Возможность автоклавирования - наличие. Температура автоклавирования 134 С. Цвет белый. | шт. | 100 |  |  |  |
| 8 | Крышка накопительной емкости с уплотнителем | Крышка накопительной емкости с уплотнителем (включает 1 запасной DDS-фильтр) для ATMOS 261. Цвет голубой, Материал крышки для емкости - пластик. | шт. | 30 |  |  |  |
| 9 | Емкость пластиковая накопительная | Емкость пластиковая накопительная градуированная 1 л для ATMOS 261. Материал емкости - полисульфон. Цвет прозрачный. | шт. | 30 |  |  |  |
| 10 | Соединитель для шланга | Соединитель для шланга. Регулировка вакуума пальцем, одноразовый, стерильный, неавтоклавируемый. Диаметр 6 мм. | шт. | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 14 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 20.04.2020 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |