|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.03.2022 г. №.407-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Галоши резиновые диэлектрические | Класс:Средства защиты от поражения электрическим токомСтрана:РоссияПроизводитель:РТИАртикул:РТИАртикул расширенный:2074719Ед.измерения:парСертификат:RU C-RU.АД78.B00065-18Тип изделия:Галоши диэлектрическиеМатериал изделия:РезинаВысота, мм:90Длина, мм:307-345 | пара | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Клещи изолирующие КИ-1000 ЭР | Класс:ШтангиСтрана:РоссияПроизводитель:Электро ТрейдАртикул:ET-SHO134Артикул расширенный:ET-SHO134Ед.измерения:штСертификат:POCC RU.НВ63.H00049-21Тип изделия:Штанга оперативнаяКласс напряжения сети, кВ:1Длина, мм:210Масса, кг:0.13Высота, мм:20Ширина, мм:55Гарантийный срок, мес:18 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Диэлектрический коврик 500х500 | Класс:Средства защиты от поражения электрическим токомСтрана:РоссияПроизводитель:ЮгСпецЗащитаАртикул расширенный:9533739Ед.измерения:штСертификат:ПИСЬМО 45-2258Тип изделия:Ковер диэлектрическийМатериал изделия:РезинаДлина, мм:500Высота, мм:6Ширина, мм:500 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Очки защитные ОМ-05 | Класс:Средства защиты от механических воздействийСтрана:КитайПроизводитель:КВТАртикул:79686Артикул расширенный:79686Ед.измерения:штСертификат:RU C-CN.АБ87.B01348-20Наименование в прайсе производителя:ОМ-05 Очки монтажника защитныеТип изделия:Очки защитныеРазмер (обозначение):УниверсальныйФорма:ОвальнаяМатериал изделия:ПоликарбонатСфера применения:Защита зрения | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сумка монтажника С-03 | Класс:Оборудование для инструментаСтрана:Тайвань (Китай)Производитель:КВТАртикул:66142Артикул расширенный:66142Ед.измерения:штСертификат:RU Д-CN.НА66.B04458-19Наименование в прайсе производителя:С-03 Компактная сумка монтажникаТип изделия:Сумка монтажникаМасса, кг:0.16Материал изделия:ПолиэстерДлина, мм:300Высота, мм:170Ширина, мм:220Комплектация:Плечевой ремень | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Знак пластик "Влезать здесь" (250х250 мм) | Знак пластик "Влезать здесь" (250х250 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Знак пластик "Заземлено" (200х100 мм) | Знак пластик "Заземлено" (200х100 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Знак пластик "Испытание. Опасно для жизни" (300х150 мм) | Знак пластик "Испытание. Опасно для жизни" (300х150 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Знак пластик "Не включать. Работа на линии" (200х100 мм) | Знак пластик "Не включать. Работа на линии" (200х100 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Знак пластик "Не включать. Работают люди" (200х100 мм) | Знак пластик "Не включать. Работают люди" (200х100 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Знак пластик "Не влезай. Убьёт" (300х150 мм) | Знак пластик "Не влезай. Убьёт" (300х150 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Знак пластик "Не открывать. Работают люди" (200х100 мм) | Знак пластик "Не открывать. Работают люди" (200х100 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Знак пластик "Опасное электрическое поле, без средств защиты проход запрещён" | Знак пластик "Опасное электрическое поле, без средств защиты проход запрещён" | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Знак пластик "Работа под напряжением, повторно не включать" (200х100 мм) | Знак пластик "Работа под напряжением, повторно не включать" (200х100 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Знак пластик "Работать здесь" (250х250 мм) | Знак пластик "Работать здесь" (250х250 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Знак пластик "Стой! Напряжение" (300х150 мм) | Знак пластик "Стой! Напряжение" (300х150 мм) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Индикатор напряжения | Диапазон рабочего напряжения, В, ~ от 50 до 1000Напряжение индикации лампы, В, ~ 50Ток протекающий через индикатор, мА, не более 10Температура, оС от - 45 до + 45Влажность при 25 оС, % 98Габаритные размеры (в упаковке), мм не более 215х60х30Масса (в упаковке), кг 0,09÷0,1 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Перчатки резиновые диэлектрические | Перчатки резиновые диэлектрические: поверенные с клеймом | пара | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 15.03.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Назаров Владимир Николаевич, тел. 202-68-69 |