|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. 2 024 г. №.414-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips |  Комплектующие изделия для мониторов пациента2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля - не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.- цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля – не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.- цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:- количество к закупке – 30 шт.- категория пациентов – взрослые- длина кабеля датчика – не менее 265 см- подключение в монитор пациента- диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм- датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:- количество к закупке – 50 шт.- предназначен для взрослого человека весом более 40 кг- длина кабеля датчика не менее 300 см- датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %- датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.- датчик должен быть в виде клипсы на палец- прямое подключение в монитор пациента- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips |  Комплектующие изделия для мониторов пациента2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля - не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.- цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля – не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.- цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:- количество к закупке – 30 шт.- категория пациентов – взрослые- длина кабеля датчика – не менее 265 см- подключение в монитор пациента- диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм- датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:- количество к закупке – 50 шт.- предназначен для взрослого человека весом более 40 кг- длина кабеля датчика не менее 300 см- датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %- датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.- датчик должен быть в виде клипсы на палец- прямое подключение в монитор пациента- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips |  Комплектующие изделия для мониторов пациента2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля - не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.- цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля – не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.- цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:- количество к закупке – 30 шт.- категория пациентов – взрослые- длина кабеля датчика – не менее 265 см- подключение в монитор пациента- диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм- датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:- количество к закупке – 50 шт.- предназначен для взрослого человека весом более 40 кг- длина кабеля датчика не менее 300 см- датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %- датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.- датчик должен быть в виде клипсы на палец- прямое подключение в монитор пациента- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips |  Комплектующие изделия для мониторов пациента2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля - не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.- цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля – не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.- цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:- количество к закупке – 30 шт.- категория пациентов – взрослые- длина кабеля датчика – не менее 265 см- подключение в монитор пациента- диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм- датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:- количество к закупке – 50 шт.- предназначен для взрослого человека весом более 40 кг- длина кабеля датчика не менее 300 см- датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %- датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.- датчик должен быть в виде клипсы на палец- прямое подключение в монитор пациента- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips |  Комплектующие изделия для мониторов пациента2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля - не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.- цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля – не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.- цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:- количество к закупке – 30 шт.- категория пациентов – взрослые- длина кабеля датчика – не менее 265 см- подключение в монитор пациента- диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм- датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:- количество к закупке – 50 шт.- предназначен для взрослого человека весом более 40 кг- длина кабеля датчика не менее 300 см- датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %- датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.- датчик должен быть в виде клипсы на палец- прямое подключение в монитор пациента- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips |  Комплектующие изделия для мониторов пациента2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля - не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.- цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:- количество к закупке – 30 шт.- длина кабеля – не менее 2,2 м- подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:- количество к закупке – 50 шт.- отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)- количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.- цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный- длина кабеля не менее 0,9 м- подключение к магистральному удлинителю- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:- количество к закупке – 30 шт.- категория пациентов – взрослые- длина кабеля датчика – не менее 265 см- подключение в монитор пациента- диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм- датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:- количество к закупке – 50 шт.- предназначен для взрослого человека весом более 40 кг- длина кабеля датчика не менее 300 см- датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %- датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.- датчик должен быть в виде клипсы на палец- прямое подключение в монитор пациента- полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды3 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 02.04.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |