|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.03. 2 024 г. №.414-2024 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля - не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля – не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:  - количество к закупке – 30 шт.  - категория пациентов – взрослые  - длина кабеля датчика – не менее 265 см  - подключение в монитор пациента  - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм  - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:  - количество к закупке – 50 шт.  - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг  - длина кабеля датчика не менее 300 см  - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %  - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.  - датчик должен быть в виде клипсы на палец  - прямое подключение в монитор пациента  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки  4 Требования к безопасности товара:  - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;  - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара  7 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля - не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля – не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:  - количество к закупке – 30 шт.  - категория пациентов – взрослые  - длина кабеля датчика – не менее 265 см  - подключение в монитор пациента  - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм  - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:  - количество к закупке – 50 шт.  - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг  - длина кабеля датчика не менее 300 см  - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %  - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.  - датчик должен быть в виде клипсы на палец  - прямое подключение в монитор пациента  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки  4 Требования к безопасности товара:  - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;  - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара  7 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля - не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля – не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:  - количество к закупке – 30 шт.  - категория пациентов – взрослые  - длина кабеля датчика – не менее 265 см  - подключение в монитор пациента  - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм  - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:  - количество к закупке – 50 шт.  - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг  - длина кабеля датчика не менее 300 см  - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %  - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.  - датчик должен быть в виде клипсы на палец  - прямое подключение в монитор пациента  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки  4 Требования к безопасности товара:  - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;  - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара  7 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля - не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля – не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:  - количество к закупке – 30 шт.  - категория пациентов – взрослые  - длина кабеля датчика – не менее 265 см  - подключение в монитор пациента  - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм  - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:  - количество к закупке – 50 шт.  - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг  - длина кабеля датчика не менее 300 см  - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %  - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.  - датчик должен быть в виде клипсы на палец  - прямое подключение в монитор пациента  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки  4 Требования к безопасности товара:  - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;  - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара  7 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля - не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля – не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:  - количество к закупке – 30 шт.  - категория пациентов – взрослые  - длина кабеля датчика – не менее 265 см  - подключение в монитор пациента  - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм  - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:  - количество к закупке – 50 шт.  - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг  - длина кабеля датчика не менее 300 см  - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %  - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.  - датчик должен быть в виде клипсы на палец  - прямое подключение в монитор пациента  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки  4 Требования к безопасности товара:  - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;  - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара  7 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Запасные части для мониторов пациента производства компании Philips | Комплектующие изделия для мониторов пациента  2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свой-ствам) и количеству товара:  2.1 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 5 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля - не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.2 Электрокардиографический пятиэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III, aVR, aVL с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 5 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – белый, красный, желтый, зелёный, черный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.3 Магистральный удлинитель измерителя регистрации электрических потенциалов сердца для подключения 3 отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 30 шт.  - длина кабеля – не менее 2,2 м  - подключение к монитору пациента и кабелю отведений ЭКГ  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.4 Электрокардиографический трёхэлектродный кабель отведений ЭКГ:  - количество к закупке – 50 шт.  - отведения I, II, III с зажимом (прищепкой)  - количество отведений с зажимом (прищепкой) – 3 шт.  - цвет зажимов (прищепок) – красный, желтый, зелёный  - длина кабеля не менее 0,9 м  - подключение к магистральному удлинителю  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.5 Датчик температурный накожный, многоразовый:  - количество к закупке – 30 шт.  - категория пациентов – взрослые  - длина кабеля датчика – не менее 265 см  - подключение в монитор пациента  - диаметр сенсора датчика не менее 8,4 и не более 14,4 мм  - датчик должен обеспечивать измерение температуры в диапазоне от 0°С до 60°С  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  2.6 Датчик пульсоксиметрический, многоразовый:  - количество к закупке – 50 шт.  - предназначен для взрослого человека весом более 40 кг  - длина кабеля датчика не менее 300 см  - датчик должен обеспечивать измерение SpO2 в диапазоне от 60 до 100 %  - датчик должен обеспечивать измерение пульса в диапазоне от 20 до 250 уд./мин.  - датчик должен быть в виде клипсы на палец  - прямое подключение в монитор пациента  - полная совместимость с оборудованием Заказчика: мониторы пациента IntelliVue МХ450, МХ550, МХ700, МР40 производства компании Philips, Нидерланды  3 Требования к качеству товара:  - гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки  4 Требования к безопасности товара:  - изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;  - наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежа-щий обязательной сертификации  5 Требования к размерам товара:  - в соответствии с техническими условиями производителя  6 Требования к упаковке товара:  - упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повре-ждений при его транспортировке;  - маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара  7 Требования к отгрузке товара:  - доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;  - адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;  - срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контракта  Код ОКПД 26.60.12.140 - Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 02.04.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 | | | | | | | | | |