|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 04.05.2021 г. №.534-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Погрузчик с бортовым поворотом BOBCAT S530 | Эскплуатационные характеристики Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1) 869 кг Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1) 1737 кг Произв-ть насоса 64,7 л./мин Сброс давления в системе у быстроразъемных муф 23.8-24.5 Mpa Макс. скорость движения (стандрат) 11,8 км/ч Габариты Длина без навесного оборудования F 2657 мм Длина со стандартным ковшом G 3378 мм Ширина со стандартным ковшом N 1727 мм Высота по кабине B 1972 мм Высота до пальца шарнира ковша J 3023 мм Ширина по колесной базе P 1374 мм Двигатель Марка/модель Тип Вид топлива/Охлаждение Мощность (согласно SAE J1995) Крутящий момент (согласно SAE J 1995) Рабочий объем цилиндров Число цилиндров Емкость топливного бака Эскплуатационные характеристики Угол поворота 30 град Поворотный механизм гидравлический/механический Ширина отвала 1800 мм Масса 220 кг | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Отвал снежный с гидравлическим поворотом SB 1800 мм |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Снегометатель шнекороторный для мини-погрузчика 1800 мм | Эскплуатационные характеристики Рабочая ширина, мм 1800 Тип привода гидравлический Рабочее давление, бар 200 Рабочий поток, л/мин 60 Тип поворота сопла (стандарт) ручной Производительность, м3/час 90 Масса, кг 300 Дальность выброса снега, м от 3 до 15 | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Щетка дорожная 1800мм с гидравлическим поворотом | Эскплуатационные характеристики Угол поворота 25 град Поворотный механизм механический/гидравлический Рабочая ширина подметания 1800 мм Диаметр щеточного диска 550 мм | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 11.05.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 | | | | | | | |