|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 11.05.2021 г. №.551-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Газодымозащитный комплект | Газодымозащитный комплект (ГДЗК) предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы взрослых и детей от воздействия токсичных продуктов горения, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера. В стандартный комплект ГДЗК входит: защитный капюшон, смотровое окно, регулируемым оголовьем и эластичный шейный обтюратор, подмасочник с клапанами на вдох-выдох, фильтрующе-поглощающая коробка, герметичный пакет и сумка. Время защитного действия не менее 30 минут. Соответствие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и ГОСТ Р 53261-2009.В комплект самоспасателя Бриз-3401 (ГДЗК) входят: рабочая часть - 1шт.; герметичная упаковка - 1 шт.; сумка - 1 шт.; руководство по эксплуатации - 1 шт; паспорт - 1 шт | шт. | 260 |  |  |  |
| 2 | Фонарь светодиодный | Светодиодный аккумуляторный кемпинговый фонарь с USB-выходом и ручкой для переноски. Фонарь оснащен двумя поворотными панелями (угол поворота 180°) по 36 светодиодов на каждой. Два режима работы: две панели 72 LED или одна панель 36 LED. Срок службы светодиодов – до 100 000 часов. Выход USB 5 В, 1000 мА предназначен для зарядки мобильных устройств (телефон, MP3-плеер и др.). В корпусе фонаря предусмотрена ниша для хранения USB-кабеля. Установлен свинцово- кислотный аккумулятор 4 В, 4 Ач. Подзарядка от сети 220 В или бортовой сети автомобиля. Фонарь работает до 8 часов без подзарядки, в случае использования одной панели 36 LED, при полностью заряженном аккумуляторе. Индивидуальная упаковка – цветная глянцевая коробка. | шт. | 200 |  |  |  |
| 3 | Огнетушитель ОП-5 | Огнетушитель порошковый закачной с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. Предназначен для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения класса А. Пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ класса В. Пожаров газообразных веществ класса С. Пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В пожаров класса Е. При эксплуатации в условиях умеренного климата У, категории 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. Марка огнетушащего вещества ПСБ-3 либо Пирант-АН либо ПФ или ПХК. Продолжительность подачи огнетушащего вещества не менее 10 секунд. Габаритные размеры не более 515х320 мм. Настенное крепление и раструб в наличии. Соответствие СП 9.13130.2009. Требования к эксплуатации утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. | шт. | 140 |  |  |  |
| 4 | Огнетушитель ОУ-3 | Огнетушитель углекислотный емкостью 4,02 литра. Предназначен для тушения возгорании различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В комплекте раструб и настенный крепеж. Соответствие СП 9.13130.2009. Требования к эксплуатации утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179. | шт. | 280 |  |  |  |
| 5 | Подставка для огнетушителя | Напольные металлические подставки для ОУ-3, ОП-5. Негорючие и соответствующие для огнетушителей ОУ-3, ОП-5, в виде прямоугольного короба на ножках. | шт. | 60 |  |  |  |
| 6 | Знак пожарной безопасности "При пожаре звонить 101" | Знак пожарной безопасности "При пожаре звонить 101" | шт. | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru 5337168@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 17.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Туркина Ольга Валерьевна, тел. 202-68-69 |